서울시 소관 한강교량 보수사례 및 안전등급 등 현황

연변	시설물명	구 분	연도별					관리주체	준공연도
			2015	2016	2017	2018	2019
1	구리암사대교	보수사례	준공이전	2016.12.15. 준공	보수내용 엾음	점검통로출입문 4개소 점검통로계단 12m	신축이음누수차단 167m 강재도장 14.4㎡	서울시 (교량안전과)	2016.12
		등급			A	B	B
2	광진교	보수사례	표면보수 2,020㎡ 점검통로 82m	균열보수 105m 차량방호울타리1,649m	조류방지시설 655㎡ 교량노측용지주 32본	조류방지시설 529㎡ 안전시설물설치1개소	보도용블록 포장 18㎡ 볼라드1개소	서울시 (교량안전과)	2005.06
		등급	B	B	B	B	B
3	천호대교	보수사례	교면방수 및 포장 8a 단면보수 624㎡	교면방수 및 포장 56㎡ 신축이음유도배수로6m	점검통로 35m 방호울타리 166m	무선점검시스템(와이어캠,레일캠)설치 1식	토공부 포장 38a 집수구청소 5개소등	서울시 (교량안전과)	1976.07
		등급	B	B	B	B	B
4	올림픽 대교	보수사례	단면보수 87.8㎡ 난간재설치 30m	교면포장 27a 강재도장 75㎡	경계석설치 486m 신축이음교체 22.2m	교면포장 83.9a 보도부정비 2,611㎡	차선도색 150m 신축이음교체 57.5m	서울시 (교량안전과)	1990.06
		등급	B	B	B	B	B
5	잠실 철도교	보수사례	차량방호울타리 1,235m 단면보수 150.05㎡	신축이음 교체 3.8m	표면처리 1,322㎡ 신축이음누수차단장치 126m	보수내용 없음	단면보수 0.25㎡ 차선도색 405.5㎡	서울시 (교량안전과)	1979.10
		등급	B	B	B	B	B
6	청담대교	보수사례	방호울타리교체 1,460m 연석보수 1,095㎡	점검사다리 97개소 신축이음교체 77m	교면포장 13a 단면보수 47㎡	교면방수및 포장 128a 신축이음교체 30m	교면포장 88a 조류방지시설 149㎡	서울 시설공단	2001.02
		등급	B	B	B	B	B
7	잠실대교	보수사례	콘크리트포장 1,274㎡ 아스팔트포장 3.84a	강재도장 15㎡ 아스팔트포장 37.87a	신축이음장치보수 8개소 아스팔트균열보수 880m	보수내용 없음	보수내용 없음	서울시 (교량안전과)	2004.02
		등급	B	B	B	B	B
8	영동대교	보수사례	교면방수및포장 37a 표면보수 448㎡	교면방수및포장 14a 신축이음교체 25.4m	교면방수및포장 25a 경계석철거및설치340m	교면방수및포장 6a 바닥판치환보수164㎡	방호울타리 99m 경계석철거 52m	서울시 (교량안전과)	1974.11.
		등급	B	B	B	B	B
9	성수대교	보수사례	콘크리트보수1,550.23㎡ 배수관연장35m	배수로준설 69.51㎡	강재도장 3,764㎡ 교면포장 27.9a	강재도장 13,809㎡ 교면포장 27.5a	강재도장 22,182㎡ 차선도색 507㎡	서울시 (교량안전과)	1997.08
		등급	B	B	B	B	B
10	동호대교	보수사례	교면포장 55.4a 표면처리 700㎡	교면포장 34.7a 난간교체 300m	교면포장 56.8a 받침교체 8EA	교면포장 52.9a 보도포장 994㎡	교면포장 41.5a 콘크리트보수 1,907㎡	서울시 (교량안전과)	1985.02
		등급	B	B	B	B	B
11	한남대교 (상류)	보수사례	보수내용 없음	아스팔트포장 26.52a 단면복구 304.0㎡	아스팔트포장 8.51a 표면보수 246.0㎡	단면복구 96㎡ 단면확대 1,413㎡	단면복구 227㎡ 단면확대 1,063㎡	서울시 (교량안전과)	1969.12. (2005.11)
		등급	B	B	B	B	B
	한남대교 (하류)	보수사례	교면포장 0.45a 충격흡수시설 1개소	후타재보수 180.0m 충격흡수시설보수2개소	목재데크설치 1097.0㎡ 전망대보수 2개소	강재도장 24.5㎡ 표면보수 804.0㎡	신축이음장치 149.0m	서울시 (교량안전과)	2005.11
		등급	B	B	B	B	B
12	반포대교	보수사례	교면포장 2.5a 도장보수 80㎡	토공부포장 13a 신축이음장치교체76.6m	신축이음후타재보수 40m 조류방지망설치 494㎡	데크재설치 151㎡ 신축이음장치보수 19.2m	신축이음장치보수 4m 단면보수 5.8㎡	서울시 (교량안전과)	1982.09 잠수교 (1976.07)
		등급	B	B	B	B	B
13	동작대교	보수사례	교면포장 21a 강재도장 48,792㎡	조류방지망설치 810㎡ 강재도장 60,102㎡	표면보수 11,844㎡ 강재도장 44,883㎡	점검로설치 4EA 신축이음보수 28m	교면포장 46a 데크정비 546㎡	서울시 (교량안전과)	1984.12
		등급	B	B	B	B	B
14	한강대교 (구교)	보수사례	자전거도로 도색 33㎡, 신축이음보수 0.5m	강재도장 1,692㎡, 점검통로발판 교체300m	데크보수 538㎡, 보도부포장 1,364㎡	보도부지수판 1,051m 신축이음누수차단 33m	신축이음보수 13.8m 보도부차수죠인트17m	서울시 (교량안전과)	게르버교 : 1930 아치교 :1937
		등급	B	B	B	B	B
	한강대교 (신교)	보수사례	후타재보수 11m, 신축이음보수 0.9m	신축이음보수 6m, 오름방지정비 24m	교면포장 3.6a, 보도부포장 1,364㎡	종방향누수차단 100m 신축이음누수차단 373m	신축이음보수 25.8m 강관배관재설치9m	서울시 (교량안전과)	1982.02
		등급	B	B	B	B	B
15	원효대교	보수사례	바닥판철거및재설치 780㎡ 교면포장6.8a	교면포장 54.3a 콘크리트보수2,292㎡	교면포장 92.8a 강관배관보수79.7m	교면포장 90.8a 점검통로설치4EA	교면포장 36a 미끄럼방지600㎡	서울시 (교량안전과)	1981.10
		등급	B	B	B	B	B
16	마포대교 (상류)	보수사례	보도차선도색 5.3㎡	신축이음보수 6.7m 투신방지시설2,142.5m	아스팔트균열보수 40m 조류방지시설855.5㎡	보수내용 없음	교면방수및 포장 64.2a (공사중)	서울시 (교량안전과)	2005.12.
		등급	B	B	B	B	B
	마포대교 (하류)	보수사례	보수내용 없음	교면방수및 포장 5.93a 신축이음보수 6.8m	아스팔트균열보수2,791m 조류방지시설 845.6㎡	교면방수및 포장 60.3a 점검계단설치 8개소	보수내용 없음	서울시 (교량안전과)	2001.07.
		등급	B	B	B	B	B
17	서강대교	보수사례	교면포장 2.32a 배관보수 2.5m	교면포장 136a, 강재도장 263㎡	교면포장 153.13a 교면방수 15,318㎡	신축이음보수 13m 보도부방수 560m	신축이음보수 12.5m 배수구청소 8ea	서울시 (교량안전과)	1999.08
		등급	B	B	B	B	B
18	양화대교 (상류)	보수사례	표면보수 2797m2 균열보수 172m	신축이음보수 1개소 신축이음누수차단장치207.4m	점검통로설치 135m 오름방지시설4개소	포장보수 66m2 데크설치 33m2	보수내용없음	서울시 (교량안전과)	2002.08
		등급	B	B	B	B	B
	양화대교 (하류)	보수사례	교각수중구조물단면복구 38m2	신축이음누수차단110m 오름방지시설 4개소	점검통로 139m 신축이음누수차단 100m	난간교체 44m 점검사다리 2개소	신축이음장치 8개소	서울시 (교량안전과)	2000.06
		등급	B	B	B	B	B
19	성산대교	보수사례	교면방수및 포장 69.18a 신축이음보수2m	신축이음보수 8m 성능개선공사 설계 완료	표면보수 16.9㎡ 북단성능개선공사착공	아스팔트균열보수1,967m 남단성능개선공사착공	북, 남단성능개선공사 중	서울시 (교량안전과)	1980.06
		등급	C	C	C	C	C
20	가양대교	보수사례	강재도장 6,655㎡ 방호책도장2,402㎡	강재도장 11,301㎡ 방호책보수846m	강재도장 45m 충격흡수시설 3EA	신축이음고무 재설치578m 콘크리트균열보수 97.2m	방호벽보수 260㎡ 방호벽도장4,324㎡	서울시 (교량안전과)	2002.05
		등급	B	B	B	B	B
21	행주대교 (상류)	보수사례	단면보수 167.2㎡ 교면포장 58.5a	방호책보수 42m 교면포장 26a	단면보수 3.5㎡ 보도포장 995.3㎡	보수내용 없음	자전거안내문설치 6EA 신축이음덮개 38.43kg	서울시 (교량안전과)	2000.12
		등급	B	B	B	B	B
	행주대교 (하류)	보수사례	보수내용 없음	표면보수 15㎡ 후타재보수5.4m	누수차단장치 29m 보도포장 1,271㎡	강재도장 64㎡	신축이음보수13.5m 교명주보수1ea	서울시 (교량안전과)	1995.05
		등급	B	B	B	B	B

따로붙임 : 시설물의 안전등급 기준 1부. 끝.

■시설물의안전및유지관리에관한특별법시행령[별표 8]
시설물의 안전등급 기준(제12조 관련)
안전등급	시설물의 상태
1. A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
2. B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
3. C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
4. D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수ㆍ보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
5. E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태