한강대교 오수관 설치 기타 협의사항

❍ 한강대교는 강구조물로서 국부적 하중에 대한 취약성을 가지므로   첨가시설 거치시 거더 등 주요부재(캔틸레버 브라켓 등) 천공 및 용접 최소화

❍ “관리청(한강대교 유지관리부서)”이 “설치기관(오수관 유지관리부서)”에게 첨가시설물의 이설 또는 철거를 요구할 경우 지체 없이 “설치기관”의 부담으로 철거(이설)후 복구

❍ “설치기관”의 첨가시설에 대한 유지관리계획 수립 및 정기 순찰·점검을 통해 오수 누수 방지는 물론 우리시 시설물 유지관리에 지장을 초래치 않토록 조치(구조물 손상 발생시 “설치기관”에서 원상복구)

❍ 교량에 첨가시설 설치를 위해 사용하는 모든 자재는 녹이 슬지 않는 제품을 사용

❍ 첨가시설물에 유지관리관명, 전화번호, 시설물용도 등이 표기된 명판을 경간별로 제작하여 설치

❍ 공사 시행전 시공계획서 및 상세도면을 작성하여 제출하고 시공방법 등을 협의하여야 하며, 공사 완료 후 공사 전·중·후 사진을 첨부한 준공설계도서 제출