서부도로사업소 집중점검 결과보고

대상시설물 : 한강대교 신교(게르버)하부 전구간

일      시 : 2014년 10월 08일 (14:00 ~ 17:00)

참여  인원 : 서부도로사업소 교량보수과 시설6급 우창원

서부도로사업소 교량보수과 시설7급 정병구

집중점검 결과

○ 점검통로 발판부식은 안전점검 요원의 안전에 중요한 사항으로

부식의 정도를 파악하여 위험하다고 판단될 경우 철거후 재설치 하여야   할 것으로 사료됨

○ 측구부 측면 누수, 백태 발생이 확인되었고 구조물의 내구성 확보를 위한 보수가 필요한 것으로 사료됨

○ 하류측 박스구조물의 부식이 진행중이므로 원인 파악후 보수도장 실시

가 필요한 것으로 사료됨

❍ 집중점검 사진

서부사업소 서부사업소 남부사업소 동부사업소 성동사업소 북부사업소 강서사업소
사진 : 점검통로 발판 부식(P18~A2)	사진 : 점검통로 발판 부식 (J19)
사진 : 상류측 측구부 측면 누수, 백태(P18~A2)	사진 : 하류측 측구부 측면 누수, 백태 (P2~P4)
사진 : 하류측 박스구조물 부식 (P10)	사진 :