□ 설계공모 지침서 추가 제안(기전설비과)

○ 3. 설계지침 3.04 보행로 공간개선 〔주요내용〕마지막항에 아래      내용을 추가 (P16)

· 경관조명 설계는「빛공해 방지를 위한 보안등 및 공원등 설치관리        권고기준안」을 고려한 조도기준을 적용 한다.

《참고》공원의 조명등은 ｢빛공해 방지를 위한 보안등 및 공원등 설치 관리              권고기준｣ 제5조(설치기준)과 한국산업표준 KS A 3011 조도기준을            적용한다.

※ 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률과 시행규칙

· 공원관리시설인 카메라 등 기전시설물을 포함할 경우 수방조치       및 유지관리를 원활이 할 수 있게 한다.