한강 조류(藻類)측정 결과보고

(2014년 1월)

2014. 2

도시안전실

물관리정책과

한강 조류(藻類)측정 결과보고

(2014년 1월)

○ 2014. 1월 평균 조류측정 결과

- 클로로필-a : 잠실상류  20.6㎎/㎥

- 유독남조류 : 잠실상류   0cells/㎖

- 냄새물질(상류) : 지오스민 1.6ng/L, 2-MIB 3.4ng/L

⇒ 조류주의보 발령기준 미만, 잠실하류는 미측정(12월~익년3월)

※ 조류경보 발령기준

구 분		예비주의보	조류주의보	조류경보	조류대발생
클로로필-a (㎎/㎥)		-	15이상	25이상	100이상
남 조 류 (세포/㎖)		-	500이상	5,000이상	106이상
냄새물질 (ng/L)	지오스민	10	20	100	500
	2-MIB	10	20	100	500

○ 2014. 2월 조류발생 예측

- 수온저하의 영향으로 유독남조류 및 냄새물질은 기준이내를 유지할 것으로 예측됨

□ 1월 기상현황

○ 평균 수온 : 2.7℃

- 전년('13년 1월 : 1.5℃)보다 1.2℃ 높음

○ 강수량 : 13.0㎜ (누적 : 13.0mm)

- 전년('13년 1월 : 22.1㎜)보다 9.1㎜가 적음

○ 팔당댐 평균 방류량 : 144.9㎥/sec

- 전년('13년 1월 : 199.8㎥/sec)보다 54.9㎥/sec가 적음

○ 강우일수 : 5일

- 전년('13년 1월 : 7일)보다 2일 적음

□ 12월 조류측정 결과

○ 클로로필-a 항목

- 규조류 증가에 따라 전월, 전년대비 증가하였음

- 월평균 측정값

[단위 : ㎎/㎥]

측정지점	전 월 ('13년 12월)	금 월 ('14년 1월)	전 년 ('13년 1월)	예 년 ('00~'10 1월)
잠실수중보 상류 (강북취수장~풍납취수장)	5.8	20.6	7.1	23.7

※ 발령기준 : 주의보(15㎎/㎥ 이상), 경보(25㎎/㎥ 이상), 대발생(100㎎/㎥ 이상)

- 발생추이

○ 유독남조류 항목

- 잠실수중보 상류는 수온저하에 따라 1월 전체기간 유독남조류가 발견되지 않고 있음

- 월평균 측정값

[단위 : 세포수/mL]

측정지점	전 월 ('13년 12월)	금 월 ('14년 1월)	전 년 ('13년 1월)	예 년 ('00~'10 1월)
잠실수중보 상류 (강북취수장~풍납취수장)	0	0	0	1

※ 경보기준 : 주의보(500세포/mL 이상), 경보(5,000세포/mL 이상), 대발생(106세포/mL 이상)

- 발생 추이

○ 냄새물질 항목

- 전월대비 지오스민, 2-MIB 모두 상승하였으나 기준 이내로 발생하고 있음

- 월평균 측정값

[단위 : ng/L]

측정지점	전 월 ('13년 12월)		금 월 ('14년 1월)
	지오스민	2-MIB	지오스민	2-MIB
잠실수중보 상류 (강북취수장~풍납취수장)	1.2	1.2	1.6	3.4

※ 경보기준(ng/L) : 예비주의보(10이상), 주의보(20이상), 경보(100이상), 대발생(500이상)

○ 종합의견

- 수온하락에 의한 남조류는 발생하지 않고 있으며, 냄새물질은 기준이내를 유지하고 있음

□ 2014. 2월 조류발생 예측

○ 2월 예측의견 : 기준이내 유지

- 수온저하의 영향으로 유독남조류 및 냄새물질은 기준이내를 유지할 것으로 예측됨

붙임  지점별 조류현황 1부.  끝.