한강 조류(藻類)측정 결과보고

(2014년 12월)

2015. 1

도시안전실

물관리정책과

한강 조류(藻類)측정 결과보고

(2014년 12월)

○ 2014. 12월 평균 조류측정 결과

- 클로로필-a(평균) : 잠실상류 8.2㎎/㎥

- 유독남조류(평균) : 잠실상류 0cells/㎖

- 냄새물질(상류평균) : 지오스민 0.4ng/L, 2-MIB 2.8ng/L

※ 조류경보 발령기준

구 분		조류주의보	조류경보	조류대발생
클로로필-a (㎎/㎥)		15이상	25이상	100이상
남 조 류 (세포/㎖)		500이상	5,000이상	106이상
냄새물질 (ng/L)	지오스민	20	500	1,000
	2-MIB	20	50	100

○ 2015. 1월 조류발생 예측

- 수온이 낮게 유지되고 있어 남조류 및 냄새물질발생 가능성 낮음

□ 12월 기상현황

○ 평균 수온 : 3.9℃

- 전년('13년 12월 : 4.5℃)보다 0.6℃ 낮음

○ 강수량 : 17.9㎜ (누적 : 808.9mm)

- 전년('13년 12월 : 24.7㎜)보다 6.8㎜가 적음

○ 팔당댐 평균 방류량 : 172.7㎥/sec

- 전년('13년 12월 : 190.1㎥/sec)보다 17.4㎥/sec가 적음

○ 강우일수 : 10일

- 전년('13년 12월 : 8일)보다 2일 많음

□ 12월 조류측정 결과

○ 클로로필-a 항목

- 잠실수중보 상류는 주의보 기준 미만을 유지하고 있으며 수온하락으로 지속적으로 감소하는 추세를 보임

- 월평균 측정값

[단위 : ㎎/㎥]

측정지점	전 월 ('14년 11월)	금 월 ('14년 12월)	전 년 ('13년 12월)	예 년 ('00~'10 12월)
잠실수중보 상류 (강북취수장~풍납취수장)	10.5	8.2	5.8	17.1

※ 발령기준 : 주의보(15㎎/㎥ 이상), 경보(25㎎/㎥ 이상), 대발생(100㎎/㎥ 이상)

※ 잠실수중보 하류 구간은 12월~익년 3월까지 동절기로 측정중단

- 발생추이

○ 유독남조류 항목

- 잠실수중보 상류는 수온저하로 남조류는 검출되지 않고 있으며 규조류(cyclotella)가 우점하고 있음

- 월평균 측정값

[단위 : 세포수/mL]

측정지점	전 월 ('14년 11월)	금 월 ('14년 12월)	전 년 ('13년 12월)	예 년 ('00~'10 12월)
잠실수중보 상류 (강북취수장~풍납취수장)	16.8	0	0	21.5

※ 경보기준 : 주의보(500세포/mL 이상), 경보(5,000세포/mL 이상), 대발생(106세포/mL 이상)

- 발생 추이

○ 냄새물질 항목

- 지오스민 및 2-MIB 모두 기준 이내로 검출되고 있음

- 월평균 측정값

[단위 : ng/L]

측정지점	전 월 ('14년 11월)		금 월 ('14년 12월)
	지오스민	2-MIB	지오스민	2-MIB
잠실수중보 상류 (강북취수장~풍납취수장)	1.3	4.4	0.4	2.8

※ 경보기준(ng/L)

- 지오스민 : 주의보(20이상), 경보(500이상), 대발생(1,000이상)

- 2-MIB  : 주의보(20이상), 경보(50이상), 대발생(100이상)

○ 종합의견

- 수온하락으로 클로로필-a 및 남조류, 냄새물질은 기준 이내로 검출되고 있으며, 지속적으로 감소하는 추세임

□ 2015. 1월 조류발생 예측

○ 1월 예측의견 : 조류주의보 미만 지속유지 가능성 높음

- 수온이 5℃이하로 낮게 유지되고 있어 남조류 및 냄새물질   발생 가능성은 낮음

붙임  지점별 조류현황 1부.  끝.