한강 조류(藻類)측정 결과보고

(2014년 5월)

2014. 6

도시안전실

물관리정책과

한강 조류(藻類)측정 결과보고

(2014년 5월)

○ 2014. 5월 평균 조류측정 결과

- 클로로필-a : 잠실상류 9.2㎎/㎥, 잠실하류 11.6㎎/㎥

- 유독남조류 : 잠실상류 0cells/㎖, 잠실하류 0cells/㎖

- 냄새물질(상류) : 지오스민 1.9ng/L, 2-MIB 2.2ng/L

⇒ 조류주의보 발령기준 미만

※ 조류경보 발령기준

구 분		조류주의보	조류경보	조류대발생
클로로필-a (㎎/㎥)		15이상	25이상	100이상
남 조 류 (세포/㎖)		500이상	5,000이상	106이상
냄새물질 (ng/L)	지오스민	20	500	1,000
	2-MIB	20	50	100

○ 2014. 6월 조류발생 예측

- 예년과 최근자료를 추의를 볼 때 유독남조류 및 냄새물질은 기준이내를 유지할 것으로 예측되나, 수온이 전년에 비해 높고 강수량이 낮아 지속적인 관찰이 요구됨

□ 5월 기상현황

○ 평균 수온 : 19.2℃

- 전년('13년 5월 : 17.3℃)보다 1.9℃ 높음

○ 강수량 : 63.0㎜ (누적 : 130.4mm)

- 전년('13년 5월 : 132.0㎜)보다 69㎜가 적음

○ 팔당댐 평균 방류량 : 210.5㎥/sec

- 전년('13년 5월 : 435.0㎥/sec)보다 224.5㎥/sec가 적음

○ 강우일수 : 9일

- 전년('13년 5월 : 10일)보다 1일 적음

□ 5월 조류측정 결과

○ 클로로필-a 항목

- 잠실수중보 상․하류는 모두 전월보다 감소하고 있으며, 전년 및 예년 5월에 비해 상․하류 모두 낮게 측정된 것으로 나타났음

- 월평균 측정값

[단위 : ㎎/㎥]

측정지점	전 월 ('14년 4월)	금 월 ('14년 5월)	전 년 ('13년 5월)	예 년 ('00~'10 5월)
잠실수중보 상류 (강북취수장~풍납취수장)	13.8	9.2	16.3	18.4
잠실수중보 하류 (성수대교~성산대교)	19.0	11.6	12.9	15.7

※ 발령기준 : 주의보(15㎎/㎥ 이상), 경보(25㎎/㎥ 이상), 대발생(100㎎/㎥ 이상)

- 발생추이

○ 유독남조류 항목

- 잠실수중보 상․하류 모두 유독남조류가 발견되지 않고 있음

- 월평균 측정값

[단위 : 세포수/mL]

측정지점	전 월 ('14년 4월)	금 월 ('14년 5월)	전 년 ('13년 5월)	예 년 ('00~'10 5월)
잠실수중보 상류 (강북취수장~풍납취수장)	0	0	7	283
잠실수중보 하류 (성수대교~성산대교)	0	0	12.9	15.7

※ 경보기준 : 주의보(500세포/mL 이상), 경보(5,000세포/mL 이상), 대발생(106세포/mL 이상)

- 발생 추이

○ 냄새물질 항목

- 전월대비 지오스민, 2-MIB 모두 상승하였으나 기준 이내로 발생하고 있음

- 월평균 측정값

[단위 : ng/L]

측정지점	전 월 ('14년 4월)		금 월 ('14년 5월)
	지오스민	2-MIB	지오스민	2-MIB
잠실수중보 상류 (강북취수장~풍납취수장)	3.1	1.5	1.9	2.2

※ 경보기준(ng/L)

- 지오스민 : 주의보(20이상), 경보(500이상), 대발생(1,000이상)

- 2-MIB  : 주의보(20이상), 경보(50이상), 대발생(100이상)

○ 종합의견

- 아직까지는 남조류가 발생하지 않고 있으나 지속적으로 수온이 상승하고 있고 강수량이 적어 남조류 발생 가능성이 높아지고 있음

□ 2014. 6월 조류발생 예측

○ 6월 예측의견 : 조류주의보 기준이내 유지

- 예년과 최근자료를 추의를 볼 때 유독남조류 및 냄새물질은 기준이내를 유지할 것으로 예측되나, 수온이 전년에 비해 높고 강수량이 낮아 지속적인 관찰이 요구됨

붙임  지점별 조류현황 1부.  끝.