KCL 시험분석 업무안내 Ⅱ      생활환경부문

￭ ￭ ￭

KCL 시험분석 업무안내 Ⅱ

- 생활환경부문 -

2013. 6.

가산 시험연구동 : 서울특별시 금천구 가산동 459-28

대표전화 : 02)2102-2500   팩스 : 02)866-3641

1. 안전인증 시험수수료	21

2. 자율안전확인 시험수수료	22

3. 의료용 폐기물 시험수수료	27

4. 어린이 놀이기구 검사수수료	28

5. 완구 시험수수료	29

6. 인증심사 수수료	32

7. 비료 및 공업약품	33

8. 철강 및 비철금속의 성분분석	37

9. 토양 및 폐기물	49

10. 먹는물․수질	55

11. 비누 및 세제	73

12. 수처리제	83

13. 수도용 자재	89

14. 식품류	99

15. 기구 및 용기․포장	127

16. 화장품	175

17. 의료기기	185

18. GLP	193

19. 실량표시상품	197

생활환경분야 수수료 안내

09

9-1. 토양 오염도 검사 (법정검사)	51

9-2. 토양 오염도 검사 (일반시험)	52

9-3. 폐기물	53

토양 및 폐기물

토양 및 폐기물

토양 오염도 검사 (법정검사)

시 험 항 목		시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
카드뮴		토양오염 공정시험법	시료 500 g 이상	44,200	10일
구리				44,200
납				44,200
비소				44,200
수은				44,200
6가크롬				44,200
아연				44,200
니켈				44,200
불소				71,100
유기인				35,100
폴리클로리네이티드비페닐				114,000
시안				17,700
페놀류				56,100
유류	벤젠			40,600		4개 항목 전부가 아닌 개별 시험을 받는 경우 항목당 26,900원
	톨루엔
	에틸벤젠
	크실렌
	석유계총탄화수소 (TPH)			62,700
트리클로로에틸렌(TCE),				26,900
테트라클로로에틸렌(PCE)				26,900
벤조(a)피렌				114,000
시료채취비				91,900/공		관측공이 설치되어 있는 지점에서 시료를 채취하는 경우에는 관측공 당 시료채취비의 25 %를 적용
기 본 료				-

토양 오염도 검사 (일반시험)

시 험 항 목		시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
카드뮴		토양오염 공정시험법	시료 500 g 이상	20,000	10일	전항목 시험의뢰시 850,000원
구리				20,000
납				20,000
비소				30,000
수은				30,000
6가크롬				40,000
아연				20,000
니켈				20,000
불소				100,000
유기인				100,000
폴리클로리네이티드비페닐				120,000
시안				50,000
페놀류				100,000
유류	벤젠			50,000
	톨루엔			50,000
	에틸벤젠			50,000
	크실렌			50,000
	석유계총탄화수소 (TPH)			100,000
트리클로로에틸렌(TCE),				50,000
테트라클로로에틸렌(PCE)				50,000
벤조(a)피렌				150,000
기 본 료				5,000

폐기물

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료	시험기간	비고
납	폐기물 공정시험기준	1kg	20,000	10일
구리			20,000
비소			20,000
수은			20,000
카드뮴			20,000
6가크롬화합물			20,000
시안화합물			20,000
유기인화합물			100,000
테트라클로로에틸렌			50,000
트리클로로에틸렌			50,000
기름성분			15,000
기 본 료			5,000
합 계			360,000

10

먹는 물 ․ 수질

10-1. 먹는 물(지하수)	57

10-2. 먹는 샘물(제품수)	59

10-3. 먹는 샘물(원수)	61

10-4. 생활용수	63

10-5. 농업․어업․공업용수	64

10-6. 목욕장수(원수)	65

10-7. 목욕장수(욕조수)	65

10-8. 저수조(물탱크)	65

10-9. 학교정수기검사	65

10-10. 정수기검사	66

10-11. 정수장 수돗물	66

10-12. 수질 일반시험	68

10-13. 폐수 및 방류수	70

10-14. 특정수질유해물질	71

먹는 물 ․ 수질

먹는 물(지하수)

시 험 항 목		시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
미생물	일반세균(5일)	먹는 물 수질 공정시험기준	무균 채수통 4 L	38,000	20일	*법정검사 의뢰시 별도 금액 * 전항목 의뢰시 495,000원
	총대장균군			79,000
	분원성대장균군(대장균)			79,000
	총대장균군＋분원성대장균군 (대장균)			158,000
건강상 유해 무기물	납			20,000
	불소			30,000
	비소			30,000
	세레늄			30,000
	수은			30,000
	시안			30,000
	크롬			20,000
	암모니아성질소			20,000
	질산성질소			20,000
	카드뮴			20,000
	보론(붕소)			20,000
건강상 유해 유기물	페놀			30,000
	다이아지논			50,000
	파라티온			30,000
	페니트로티온			30,000
	카바릴			50,000
	1.1.1-트리클로로에탄			50,000
	테트라클로로에틸렌			30,000
	트리클로로에틸렌			30,000

먹는 물(지하수)(계속)

시 험 항 목		시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
건강상 유해 유기물	디클로로메탄	먹는 물 수질 공정시험기준	무균 채수통 4 L	30,000	20일	*법정검사 의뢰 시 별도 금액 * 전항목의뢰시 495,000원
	벤젠			30,000
	톨루엔			30,000
	에틸벤젠			30,000
	크실렌			30,000
	1.1-디클로로에틸렌			30,000
	사염화탄소			30,000
	1,2-디보로모-3-클로로프로판			30,000
	1,4-다이옥산			50,000
심미적 영향물	경도			20,000
	과망간산칼륨소비량			15,000
	냄새			10,000
	맛			10,000
	동(구리)			20,000
	색도			15,000
	세제(음이온계면활성제)			50,000
	수소이온농도			6,000
	아연			20,000
	염소이온			15,000
	철			20,000
	망간			20,000
	탁도			10,000
	황산이온			15,000
	알루미늄			20,000
기 본 료				5,000
합 계				1,485,000

먹는 샘물(제품수)

시 험 항 목		시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
미생물	총대장균군	먹는 물 수질 공정시험기준	제품수 8 L 무균채수병 4 L	79,000	20일	*법정검사 의뢰 시 별도 금액 * 전항목의뢰시 895,000원
	분원성연쇄상구균			79,000
	녹농균			79,000
	살모넬라			79,000
	쉬겔라			79,000
	아황산 환원혐기성 포자형성균			79,000
	저온 일반세균			38,000
	중온 일반세균			38,000
건강상 유해 무기물	납			20,000
	불소			30,000
	비소			30,000
	세레늄			30,000
	수은			30,000
	시안			30,000
	크롬			20,000
	암모니아성질소			20,000
	질산성질소			20,000
	카드뮴			20,000
	보론(붕소)			20,000
건강상 유해 유기물	페놀			30,000
	다이아지논			50,000
	파라티온			30,000
	페니트로티온			30,000
	카바릴			50,000
	1.1.1-트리클로로에탄			50,000
	테트라클로로에틸렌			30,000
	트리클로로에틸렌			30,000

먹는 샘물(제품수)(계속)

시 험 항 목		시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
건강상 유해 유기물	디클로로메탄	먹는 물 수질 공정시험기준	제품수 8 L 무균채수병 4 L	30,000	20일	*법정검사 의뢰 시 별도 금액 * 전항목의뢰시 895,000원
	벤젠			30,000
	톨루엔			30,000
	에틸벤젠			30,000
	크실렌			30,000
	1.1-디클로로에틸렌			30,000
	사염화탄소			30,000
	1,2-디보로모-3-클로로프로판			30,000
	1,4-다이옥산			50,000
심미적 영향물	경도			20,000
	과망간산칼륨소비량			15,000
	냄새			10,000
	맛(삭제)			-
	동(구리)			20,000
	색도			15,000
	세제(음이온계면활성제)			50,000
	수소이온농도			6,000
	아연			20,000
	염소이온			15,000
	철			20,000
	망간			20,000
	탁도			10,000
	황산이온			15,000
	알루미늄			20,000
기 본 료				5,000
합 계				1,671,000

먹는 샘물(원수)

시 험 항 목		시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
미생물	총대장균군	먹는 물 수질 공정시험기준	제품수 8 L 무균채수병 4 L	79,000	20일	*법정검사 의뢰 시 별도 금액 * 전항목의뢰시 895,000원
	분원성연쇄상구균			79,000
	녹농균			79,000
	살모넬라			79,000
	쉬겔라			79,000
	아황산 환원혐기성 포자형성균			79,000
	저온 일반세균			38,000
	중온 일반세균			38,000
건강상 유해 무기물	납			20,000
	불소			30,000
	비소			30,000
	세레늄			30,000
	수은			30,000
	시안			30,000
	크롬			20,000
	암모니아성질소			20,000
	질산성질소			20,000
	카드뮴			20,000
	보론(붕소)			20,000
건강상 유해 유기물	페놀			30,000
	다이아지논			50,000
	파라티온			30,000
	페니트로티온			30,000
	카바릴			50,000
	1.1.1-트리클로로에탄			50,000
	테트라클로로에틸렌			30,000
	트리클로로에틸렌			30,000

먹는 샘물(원수)(계속)

시 험 항 목		시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
건강상 유해 유기물	디클로로메탄	먹는 물 수질 공정시험기준	제품수 8 L 무균채수병 4 L	30,000	20일	*법정검사 의뢰 시 별도 금액 * 전항목의뢰시 895,000원
	벤젠			30,000
	톨루엔			30,000
	에틸벤젠			30,000
	크실렌			30,000
	1.1-디클로로에틸렌			30,000
	사염화탄소			30,000
	1,2-디보로모-3-클로로프로판			30,000
	1,4-다이옥산			50,000
심미적 영향물	과망간산칼륨소비량			15,000
	냄새			10,000
	동(구리)			20,000
	색도			15,000
	세제(음이온계면활성제)			50,000
	수소이온농도			6,000
	아연			20,000
	염소이온			15,000
	탁도			10,000
	황산이온			15,000
	알루미늄			20,000
기 본 료				5,000
합 계				1,611,000

생활용수

시 험 항 목		시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
일반 오염 물질	수소이온농도	수질오염 공정시험 기준	무균채수병 2 L	6,000	10일	* 전항목의뢰시 328,000원
	총대장균군			79,000
	질산성질소			20,000
	염소이온			15,000
특정 유해 물질	카드뮴			20,000
	비소			30,000
	시안			30,000
	수은			30,000
	유기인			100,000
	페놀			30,000
	납			20,000
	6가크롬			20,000
	트리클로로에틸렌			50,000
	테트라클로로에틸렌			30,000
	1.1.1-트리클로로에탄			30,000
	벤젠			50,000
	톨루엔			30,000
	에틸벤젠			30,000
	크실렌			30,000
기 본 료				5,000
합 계				655,000

농업․어업․공업용수

시 험 항 목		시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
일반 오염 물질	수소이온농도	수질오염 공정시험 기준	무균채수병 2 L	6,000	10일	* 전항목의뢰시 235,000원
	질산성질소			20,000
	염소이온			15,000
특정 유해 물질	카드뮴			20,000
	비소			30,000
	시안			30,000
	수은			30,000
	유기인			100,000
	페놀			30,000
	납			20,000
	6가크롬			20,000
	트리클로로에틸렌			50,000
	테트라클로로에틸렌			30,000
	1.1.1-트리클로로에탄			30,000
기 본 료				5,000
합 계				436,000

목욕장수(원수)

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
색도	먹는물 수질 공정 시험법	무균채수병 1 L	15,000	7일
탁도			10,000
수소이온농도			6,000
과망간산칼륨소비량			15,000
대장균군수(먹는물, 먹는샘물)			79,000
기 본 료			5,000
합 계			130,000

목욕장수(욕조수)

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
탁도	먹는물 수질 공정 시험법	무균채수병 1 L	10,000	7일
과망간산칼륨소비량			15,000
대장균군수(폐ㆍ하수)			79,000
기 본 료			5,000
합 계			109,000

저수조(물탱크)

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
총대장균군	먹는물 수질 공정 시험법	무균채수병 1 L	8,800	7일
대장균			6,200
수소이온농도			300
탁도			400
잔류염소			3,700
일반세균			5,300
이동실비			29,500
기본료			5,000
합 계			59,200
접수과정 : 유선상 예약 →채수일정 통보 → 채수 → 시험 → 결과통보(의뢰업체, 관할수도사업소)

학교정수기검사

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
총대장균군	먹는물 수질 공정 시험법	무균채수병 200 mL	8,800	7일
일반세균			5,300
기본료			5,000
합 계			19,100

정수기검사

시 험 항 목		시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
일반정수성능	역삼투압방식	먹는물 공정 시험법	정수기 검사 종류에 따른 정해진 검체량	514,000	20일
	필터여과 및 기타방식			375,000
유효정수량	역삼투압(100L당)			26,400
	필터여과 및 기타방식			18,800
특수정수성능	역삼투압식			1,127,200
	필터여과 및 기타방식			1,026,400
수돗물통과수	역삼투압식			533,200
	필터여과 및 기타방식			528,200
필터재질시험				300,000
기본료				5,000

정수장 수돗물

시 험 항 목		시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
미생물	총대장균군	먹는 물 수질 공정시험기준	무균채수병 4 L	79,000	20일	* 전항목의뢰시 795,000원
	대장균			79,000
	일반세균			38,000
	분원성대장균군			79,000
건강상 유해 무기물	납			20,000
	불소			30,000
	비소			30,000
	세레늄			30,000
	수은			30,000
	시안			30,000
	6가크롬			20,000
	암모니아성질소			20,000
	질산성질소			20,000
	카드뮴			20,000
	보론(붕소)			20,000
건강상 유해 유기물	페놀			30,000
	다이아지논			50,000
	파라티온			30,000
	페니트로티온			30,000
	카바릴			50,000
	1.1.1-트리클로로에탄			50,000
	테트라클로로에틸렌			30,000
	트리클로로에틸렌			30,000
	클로로포름			30,000
	트리할로메탄			30,000

정수장 수돗물(계속)

시 험 항 목		시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
건강상 유해 유기물	디클로로메탄	먹는 물 수질 공정시험기준	무균채수병 4 L	30,000	20일	(법정검사 의뢰 시 별도 금액)
	벤젠			30,000
	톨루엔			30,000
	에틸벤젠			30,000
	크실렌			30,000
	1.1-디클로로에틸렌			30,000
	사염화탄소			30,000
	할로아세틱에시드			80,000
	디브로모아세토니트릴			50,000
	디클로로아세토니트릴			30,000
	트리클로로아세토니트릴			30,000
	클로랄하이드레이트			30,000
	1,2-디보로모-3-클로로프로판			30,000
	브로모디클로로메탄			30,000
	디브로모클로로메탄			30,000
	1,4-다이옥산			50,000
심미적 영향물	경도			20,000
	과망간산칼륨소비량			15,000
	냄새			10,000
	맛			10,000
	동(구리)			20,000
	색도			15,000
	세제(음이온계면활성제)			50,000
	수소이온농도			6,000
	아연			20,000
	염소이온			15,000
	철			20,000
	망간			20,000
	탁도			10,000
	황산이온			15,000
	알루미늄			20,000
	잔류염소			15,000
기 본 료				5,000

수질 일반시험

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
노말헥산 추출물질(광유류)	수질오염 공정시험기준	4 L	40,000	10일
노말헥산 추출물질(동식물유지류)			40,000
노말헥산 추출물질			40,000
페놀류			30,000
시안			30,000
6가 크롬			20,000
용해성철			20,000
아연			20,000
구리			20,000
카드뮴			20,000
수은			30,000
알킬수은			50,000
유기인			100,000
비소			30,000
납			20,000
크롬			20,000
용해성망간			20,000
불소			20,000
음이온계면 활성제			50,000
용존산소			10,000
생물화학적 산소요구량			50,000
일반세균			38,000
총대장균군			79,000
바륨			20,000
부유물질			15,000
색도			15,000
총경도			20,000
전기 전도도			15,000
총유기탄소			50,000
탁도			10,000
pH			6,000
석유계총탄화수소			100,000
PCBs			70,000
총질소			20,000
총인			20,000
암모니아성 질소			20,000
아질산성 질소			20,000
질산성 질소			20,000
용존 총질소			20,000

수질 일반시험(계속)

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
인산염인			20,000	10일
용존 총인			20,000
화학적 산소요구량(망간법)			25,000
화학적 산소요구량(크롬법)			50,000
주석			20,000
셀레늄			20,000
트리클로로에틸렌			50,000
테트라클로로에틸렌			30,000
염소이온			15,000
황산이온			15,000
1,4-다이옥산			50,000
클로로포름			50,000
디클로로메탄			50,000
염화비닐			50,000
DEHP			50,000
아크릴로니트릴			50,000
브로모포름			50,000
1,1-디클로로에틸렌			50,000
1,2-디클로로에탄			50,000
사염화탄소			50,000
벤젠			50,000
증발찌기	KS I 3206	1L	20,000	7일
총경도			20,000
칼슘			20,000
마그네슘			20,000
나트륨			20,000
칼륨			20,000
산소비량			15,000
알카리소비량			15,000
기 본 료			5,000

폐수 및 방류수

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
생물화학적산소요구량	수질오염 공정시험기준	4 L	50,000	10일	전항목 의뢰시 900,000원
화학적산소요구량			25,000
부유물질			15,000
pH			6,000
노말핵산추출물질 (광유류,동식물유)			40,000
페 놀 류			30,000
시 안			30,000
크 롬			20,000
용해성 철			20,000
아 연			20,000
구 리			20,000
카 드 뮴			20,000
수 은			30,000
유 기 인			100,000
비 소			30,000
납			20,000
6가 크롬			20,000
용해성 망간			20,000
불 소			20,000
P C B			70,000
철			20,000
색 도(도)			15,000
총질소			20,000
총 인			20,000
테트라클로로에틸렌			50,000
트리클로로에틸렌			30,000
음이온계면활성제			50,000
벤젠			50,000
디클로로메탄			50,000
셀레늄			20,000
사염화탄소			50,000
1,1-디클로로에틸렌			50,000
1,2-디클로로에탄			50,000
클로로포름			50,000
니켈			20,000
바륨			20,000
1,4-다이옥산			50,000
DEHP			50,000
염화비닐			50,000
아크릴로니트릴			50,000
브로모포름			50,000
기 본 료			5,000
합 계			1,426,000

특정수질유해물질

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
구리	수질오염 공정시험기준	4 L	20,000	10일
납			20,000
비소			30,000
수은			30,000
시안			30,000
유기인			100,000
6가크롬			20,000
카드뮴			20,000
테트라클로로에틸렌			50,000
트리클로로에틸렌			30,000
페놀류			30,000
PCB			70,000
셀레늄			30,000
벤젠			50,000
사염화탄소			30,000
디클로로메탄			30,000
1,1-디클로로에틸렌			30,000
1,2-디클로로에탄			30,000
클로로포름			30,000
1,4-다이옥산			50,000
디에틸헥실프탈레이트			50,000
염화비닐			50,000
아크릴로니트릴			30,000
브로모포름			30,000
기 본 료			5,000
합 계			895,000

11

비누 및 세제

11-1. 화장비누	75

11-2. 고형세탁비누	75

11-3. 가루세탁비누	75

11-4. 재활용 고형세탁비누	76

11-5. 재활용 가루세탁비누	76

11-6. 액상 주방용 비누 : 100 % 폐식용유로 조제	76

11-7. 액상 화장비누	77

11-8. 의류용 합성세제	77

11-9. 주방용 합성세제	78

11-10. 위생용품 1종 세정제(야채 또는 과실용 세척제)	78

11-11. 위생용품 2종 세정제(식기류용 세척제)	78

11-12. 위생용품 3종 세정제(식기류용 세척제)	79

11-13. 다목적 세정제	79

11-14. 섬유유연제	80

11-15. 표백제	81

11-16. 세정제	81

11-17. 합성세제	81

비누 및 세제

화장비누

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
수분 및 휘발성 물질(%)	KS M 2702	3개 이상	8,000	7일
순비누분(%)			55,000
석유에테르가용분(%)
유리 알카리(%)			30,000
기 본 료			5,000
합 계			98,000

고형세탁비누

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
수분 및 휘발성 물질(%)	KS M 2703	3개 이상	8,000	7일
순비누분(%)			55,000
석유에테르가용분(%)
유리 알카리(%)			30,000
에틸알코올 불용분(%)			30,000
기 본 료			5,000
합 계			128,000

가루세탁비누

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
수분 및 휘발성 물질(%)	KS M 2704	3개 이상	8,000	10일
pH			6,000
순비누분(%)			55,000
석유에테르가용분(%)
에틸알코올 불용분(%)			30,000
세척력			200,000
기 본 료			5,000
합 계			304,000

재활용 고형세탁비누

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
수분 및 휘발성 물질(%)	KS M 2751	3개 이상	8,000	7일
순비누분(%)			55,000
석유에테르가용분(%)
에틸알코올 불용분(%)			30,000
유리 알카리(%)			30,000
기 본 료			5,000
합 계			128,000

재활용 가루세탁비누

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
수분(가열 감량법)	KS M 2752	3개 이상	8,000	7일
pH(25℃)			6,000
순비누분(%)			55,000
석유에테르가용분(%)
에틸알코올 불용분(%)			30,000
세척력			200,000
기 본 료			5,000
합 계			304,000

액상 주방용 비누 : 100 % 폐식용유로 조제

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
순비누분(%)	KS M 2754	3개 이상	55,000	7일
석유에테르가용분(%)
유리알카리(%)			30,000
수분 및 휘발성물질(%)			8,000
pH			6,000
형광증백제			10,000
메틸알코올(mg/g)			50,000
비소(As로서)(ppm)			30,000
중금속(Pb으로서)(ppm)			30,000
기 본 료			5,000
합 계			224,000

액상 화장비누

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
순비누분(%)	KS M 2755	3개 이상	55,000	7일
석유에테르가용분(%)
유리알카리(%)			30,000
수분 및 휘발성물질(%)			8,000
pH			6,000
기 본 료			5,000
합 계			104,000

의류용 합성세제

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
생분해도(%)	KS M 2714	1개 이상	700,000	30일	(택 1)
	KS I ISO 7827 (OECD 301 A, E)		1,000,000	60일
	KS I ISO 9439 (OECD 301 B)		2,000,000	60일
세척력	KS M 2715		200,000	7일	(추가 접수시 건당 100,000원)
pH			6,000
계면활성제상당분 (환산값)			55,000
표면장력(25℃)			10,000
전인산염(%)			30,000
기 본 료			5,000
합 계			2,301,000		(KS I ISO 9439기준)

주방용 합성세제

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
계면활성제상당분	KS M 2716	1개 이상	55,000	21일
pH			6,000
형광증백제			10,000
메틸알코올			50,000
비소(As로서)			30,000
중금속(Pb으로서)			30,000
생분해도			700,000
세척력			100,000
기 본 료			5,000
합 계			986,000

위생용품 1종 세정제(야채 또는 과실용 세척제)

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
pH	보건복지부고시	1개 이상	6,000	7일
형광증백제			10,000
메틸알코올			50,000
비소(As로서)			30,000
중금속(Pb으로서)			30,000
기 본 료			5,000
합 계			131,000

위생용품 2종 세정제(식기류용 세척제)

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
형광증백제	보건복지부고시	1개 이상	10,000	7일
메틸알코올			50,000
비소(As로서)			30,000
중금속(Pb으로서)			30,000
기 본 료			5,000
합 계			125,000

위생용품 3종 세정제(식기류용 세척제)

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
형광증백제	보건복지부고시	1개 이상	10,000	7일
비소(As로서)			30,000
중금속(Pb으로서)			30,000
기 본 료			5,000
합 계			75,000

다목적 세정제

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
pH	환경마크기준 (EL305)	1개 이상	6,000	21일
세척력(헹구는 세제)			300,000
세척력(헹구지 않는 세제)			150,000
1가알콜(메탄올)			50,000
1가알콜(에탄올)			30,000
1가알콜(Isopropanol)			30,000
1가알콜(tert-butanol))			30,000
VACs(Benzene)			50,000
VACs(Toluene)			30,000
VACs(Xylene)			30,000
VACs(Ethylbenzene)			30,000
VACs(1,4-dichlorobenzene)			30,000
VAC(Stylene)			30,000
기 본 료			5,000
합 계			801,000

섬유유연제

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
음이온계면활성제의 잔존성	자율안전확인 안전기준부속서7	3개 이상	110,000	10일
중금속 - 납(Pb)			20,000
중금속 - 카드뮴(Cd)			20,000
중금속 - 수은(Hg)			20,000
중금속 - 비소(As)			20,000
벤질이소치아졸리논			70,000
메칠이소치아졸리논			50,000
페놀실에탄올			30,000
페놀류			70,000
클로로메틸이소치아졸리논			50,000
폼알데하이드			70,000
벤잘코늄클로라이드			70,000
벤조익액씨드			50,000
벤질알코올			30,000
형광증백제			10,000
파라벤류			110,000
기 본 료			5,000
합 계			805,000

표백제

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
수산화나트륨	자율안전확인 안전기준부속서7	1개 이상	30,000	7일
전인산염			30,000
기 본 료			5,000
합 계			65,000

세정제

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
염산, 황산	자율안전확인 안전기준부속서7	1개 이상	30,000	7일
수산화나트륨, 수산화칼륨			30,000
테트라클로로에틸렌			50,000
트리클로로에틸렌			30,000
기 본 료			5,000
합 계			145,000

합성세제

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
pH	자율안전확인 안전기준부속서7	1개 이상	30,000	7일	(택 1)
전인산염			30,000
생분해도	KS M 2714		700,000	30일
	KS I ISO 7827 (OECD 301 A, E)		1,000,000	60일
	KS I ISO 9439 (OECD 301 B)		2,000,000	60일
기 본 료			5,000
합 계			2,065,000		(KS I ISO 9439기준)

12

수처리제

12-1. 활성탄	85

12-2. 폴리염화알루미늄 (PAC)	86

12-3. 황산알루미늄 (AS)	87

12-4. 폴리수산화염화규산알루미늄 (PACS)	87

12-5. 황산	88

12-6. 수산화나트륨	88

수처리제

활성탄

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
성상	환경부고시	500g	1,500	14일
확인시험			10,000
pH			6,000
체잔유물			20,000
건조감량			12,000
염화물			30,000
비소			20,000
납			20,000
카드뮴			20,000
아연			20,000
페놀가			50,000
ABS 가			50,000
메틸렌블루탈색력			50,000
요오드흡착력			50,000
전처리비			10,000
기 본 료			5,000
합 계			374,500

폴리염화알루미늄 (PAC)

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
성상	환경부고시	500g	1,500	10일
확인시험			10,000
비중			5,000
산화알루미늄			30,000
염기도			15,000
pH			6,000
황산이온			15,000
암모니아성질소			20,000
As			20,000
Fe			20,000
Mn			20,000
Cd			20,000
Pb			20,000
Hg			20,000
Cr			20,000
기 본 료			5,000
합 계			247,500

황산알루미늄 (AS)

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
성상	환경부고시	500g	1,500	10일
확인시험			10,000
산화알루미늄			30,000
물불용분			15,000
pH			6,000
암모니아성질소			20,000
As			20,000
Fe			20,000
Mn			20,000
Cd			20,000
Pb			20,000
Hg			20,000
Cr			20,000
기 본 료			5,000
합 계			227,500

폴리수산화염화규산알루미늄(PACS)

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
성상	환경부고시	500g	1,500	10일
확인시험			10,000
산화알루미늄			30,000
비중			5,000
염기도			15,000
pH			6,000
이산화규소			30,000
As			20,000
Fe			20,000
Mn			20,000
Cd			20,000
Pb			20,000
Hg			20,000
Cr			20,000
기 본 료			5,000
합 계			242,500

황산

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
성상	환경부고시	500g	1,500	10일
확인시험			10,000
황산			30,000
강열잔류물			12,000
As			20,000
Fe			20,000
Cd			20,000
Pb			20,000
Hg			20,000
Cr			20,000
기 본 료			5,000
합 계			178,500

수산화나트륨

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
성상	환경부고시	500g	1,500	10일
확인시험			10,000
수산화나트륨			30,000
염화나트륨			30,000
As			20,000
Cd			20,000
Pb			20,000
Hg			20,000
Cr			20,000
기 본 료			5,000
합 계			176,500

여과사

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
입도 (최대경, 최소경, 유효경,균등계수)	KWWA F 100	5 kg	20,000	7일
비중	KWWA F 100		10,000	7일
마모율	KWWA F 100		10,000	7일
염산가용율	KWWA F 100		50,000	7일
세척탁도	KWWA F 100		10,000	7일
강열감량	KWWA F 100		10,000	7일
기 본 료			5,000
합 계			115,000

여과자갈

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
체잔류율	KWWA F 102	5 kg	20,000	7일
비중	KWWA F 102		10,000	7일
염산가용율	KWWA F 102		50,000	7일
세척탁도	KWWA F 102		10,000	7일
기 본 료			5,000
합 계			95,000

안트라사이트

시 험 항 목	시험방법	시료조건/수	수수료(원)	시험기간	비고
입도 (최대경, 최소경, 유효경,균등계수)	KWWA F 101	5 kg	20,000	7일
비중	KWWA F 101		10,000	7일
마모율	KWWA F 101		10,000	7일
염산가용율	KWWA F 101		50,000	7일
공극율	KWWA F 101		10,000	7일
기 본 료			5,000
합 계			105,000