한남대교 첨가시설(LGU+) 설치 협의사항

가. 첨가시설 및 교량점용 협의개요

신청인	점용기간	점용목적	점용 대상물	점용지	비 고
LG U+	장기 계속점용	유․무선통신 빠른 서비스제공	장비함체 2개 안테나 4개 급전선 배관 20m	한남 대교 (상류)	담당자 : 윤여철 (*************)

나. 협의사항

교량의 미관과 유지관리 향상을 위하여 기 협의한 KT와 SK의 관로시설(케이블설치 고정장치 등)을 이용 또는 병행하여 설치하고 유지관리하며, 향후 권리행사를 하지 않도록 협의함.

교량에 첨가시설설치를 위한 모든 철자재의 앵커, 배관 고정장치 등은 녹이 슬지 않은 제품의 스텐인레스, 황동, 알미늄 사용

C형 받침은 향후 설치할 통신, 전선 등을 위하여 여유 있게 설치 하고 유지관리하며, 사용료 수수 등 권리행사를 하지 않는다.

전선, 통신 보호관(철재 파이프, 박스)은 유지관리 기관, 전화번호의 표지를 5m마다 설치

첨가시설물 설치는 유지관리부서와 협의후 관할 구청의 점용료 등 인허가 신청

전선, 통신 케이블 설치시설(C형관, 앵커 등)은 기 협의된 KT, SK 협의후  시설설치 수량에 의하여 공사비 균등 배분

케이블 설치 설계는 시설물 유지관리부서에 쉽게 이해할 수 있도록 설계

향후 교량시설물 유지관리상 구조물의 보수․보강공사 사항이 발생할 경우 저촉되는 첨가시설물에 대하여는 원인자 부담으로 이전하여야 한다.

공사시행전에 시공계획서를 작성하여 시설물 관리부서에 제출하여 시공에 대하여 시공방법 등을 협의하고 공사전중 후 사진을 첨부한 준공설계도서를 제출하여야 한다.

붙임 : 첨가시설(안테나 등) 설치 설계도서 1부. 끝.