교통신호제어기 점검결과

(서남권역)

점검자	권춘혁, 최무룡	점검일자	2014.07.31	설치일자	2003년 2월
관할區	양천구 목동	교차로명	한신청구아파트	제조사	JWI-5000A (주)진우산전
점검결과	○잦은 단선 및 절연(저항Ω) ○제어기에서 신호등 철주까지 신호케이블(4P) 신호철주에서 단자까지 전송선(삐삐선)으로 선로 구성 되으며, 평균 120m마다 재결선 및 테이핑 처리
요청 사항	○전송선 공사건(약 400m)
현장 위치도(거리 및 작업 루트)
제어기 단자위치

TGI 위치도(거리 및 작업 루트)

제어기

약390m

단자위치

현장 사진(작업루트)
제어기	전송선
	단자