한양도성 경관조명 설치공사 협의 결과

□ 협의 결과

① 1번 구간 폴대를 이용한 상부 조명연출은 지상조명으로 설계변경

* 폴대(4～5m) 이용시 초병 이동 등 작전노출 및 초병 감시제한 요소 발생 우려

* 상부조명으로 여장방향 조사 ⇨ 지상조명으로 성벽방향 조사로 변경

② 모든 조명등에 대한 점 ‧ 소등 통제 가능토록 조치

* 공사 구간별(4개구간) 및 전체 조명등에 대한 점 ‧ 소등 통제시스템 구축 후

1경비단의 소초에서 점 ‧ 소등 통제가 가능하도록 조치

* 구간별 점 ‧ 소통 통제스위치는 최기초소에도 설치하여 이중 통제가 가능하도록 조치

③ 모든 조명등은 성벽만을 연출토록 조사각도․강도 및 방향 조절

* 장비 ‧ 시설 노출 금지

④ 성곽 주변 운용중인 초소의 노출 방지를 위해 초소 좌 ‧ 우 10m

내에는 조명등 설치 금지

⑤ 공사인부 통제 및 인화물질 관리 등 공사간 안전조치 철저

* 공사 前 공사인부 신원확인 및 보안교육

* 공사 中 조끼 및 명찰 착용 / 공사현장 인화물질 등 관리 철저

* 주요 입산초소(4개소)에 탐방객 홍보용 안내간판 및 현수막 설치