한양도성 주요 변형 구간 목록

총13개소 173m

구역	위치	길이(m)	주요 위험요인	비고
백악 (3)	①휴암	12	균열 및 풍화, 배부름	안전진단
	②휴암 인접부	30	배부름	계측
	③말바위데크 동측	5	하부 성돌빠짐	계측
인왕 (4)	①정상	16	배부름, 면석내부 공극	안전진단
	②정상 동측 ~ 철제계단 하부	30	배부름	계측
	③동측 철제계단 하부	4	여장 면석 벌어짐	계측
	④사직공원 외측부	6	하부 암반 균열	계측
낙산 (2)	①가톨릭대 외측 초입	4	여장 기움	계측
	②혜화문 맞은편 사면	4	사면 토사 흘러내림	계측
남산 (4)	①N타워 동측	20	성돌빠짐, 면석내부 공극, 수목뿌리로 인한 밀림	안전진단
	②남산체육회 하부	16	배부름	계측
	③N타워 동측철망 보호구간	10	배부름	계측
	④남산 남소문지 방향	16	배부름	계측