한전 도로상 지중화 설치 공간 및 방법(안)

[경의선숲길 공원조성주변 연남동, 동교동 지중화 사업개요]

화단

화단

지상기기

2.8m

2.8m

1.5m

1.5m

공원조성 예정 부지

(철도시설공단부지)

22m

주거지역

도로상

6m

지상기기

Type1 1 1

Type2

○  지상배전기기 설치 장소(Type 1 또는 Type 2) 제공 면적

- 가로 × 세로 × 높이 : 2.8m × 1.5m × 1.0m

○ 지상배전기기 주변 화단 경계석은 화강석으로 마무리 후 화단 조성

○ 지상배전기기 설치 필요개소 : 16개소(동일장소에 2개설치 가능)

☞ 기본설계시 최종설치 개소 및 장소 확정 가능하며, 동일장소에 기기       2대 설치시에는 가로길이 최소 5.0m 확보 필요