합동점검 지적사항 재협의 결과

▣ 건명 : 망원 초록길 조성공사 3단계 지하차도 개통전 합동점검 지적사항에 대한 재협의 결과

▣ 일시 : 2014. 05. 20(화) 10:30

▣ 협의자 : 공단(나병철, 장상록), 감리단(수성엔지니어링, 황용주 부장), 시공사(통일건설, 문한철 차장)

▣ 지적사항에 대한 재협의 결과

분 야	합동점검 지적사항	재협의 결과
영상검지기 (VDS)	○ 일산방면 지하차도 상부로 이설한 영상검지기(VDS) 폴(POLE) 길이가 50CM정도로 검지기 튜닝 각도가 나오지 않으므로 폴(POLE)길이 2.0M이상으로 교체요망	○ 영상검지기 검지 최적높이는 9~10m로서 현재 지하차도 상부의 검지기는 도로면에서 6.5m 높이에 위치하여 튜닝각도가 제대로 나오지 않아 공단 지적 및 요구사항대로 폴(2M이상) 교체 필요
	○ 구리방면 지하차도 지나서 좌측 녹지대 표지판 바로 뒤쪽으로 이설한 VDS위치가 차량검지위치로는 부적당(표지판이 가림)하므로 지하차도 상부로 재이설 요망	○녹지대에 위치한 검지기는 표지판 뒤에 설치되어 검지화면이 일부 표지판 에 가림으로서 튜닝각도가 제대로 나오지 않으므로 공단 지적 및 요구사항대로 지하차도(구리방면) 상부로 재이설 필요 ※ 검지(튜닝)화면 첨부
교통정보시스템 전원배관선로	○내부순환로 분전반(LV-18) 수전배관선로가 망원 초록길 조성공사로 망실됨	○망실 배관구간은 지중배관으로 교체하고 횡단지점에 맨홀(수공1호)설치, 전원선로는 절연상태(피복 망실상태도 고려)를 확인하여 재사용 및 교체여부 판단

현   황   사   진

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

		폴길이: 0.5M ⇒ 2.0M
지적사항	지하차도 상부 현 영상검지기 폴 길이가 0.5M로 최적검지높이에 부적당	협의결과	지하차도 상부 영상검지기 폴 길이 2.0M이상으로 교체

지적사항	표지판으로 인한 영상검지기 시야 가림으로 검지 정확도 저하	협의결과	지하차도(구리방면) 상부로 재이설

재이설지점

지적사항	수전배관선로가 망원 초록길 조성공사로 망실됨	협의결과	망실 배관구간은 지중배관으로 교체 하고 횡단지점에 맨홀(수공1호)설치

맨홀설치

예정지점