9호선 3단계 궤도실시설계서 관련 합동회의 결과

□ 회의 일시 : 2015. 09. 09. (수)

□ 참  석  자 : 도시철도계획부, 도시철도토목부, 설계용역사(KRTC)

□ 회의 안건 : 3단계 궤도공사 발주를 위한 실시설계도서 관련 협의

〇 발주 준비를 위한 설계도서 검토 사항

구분	합동 회의 내용	회의 결과 검토 및 반영
단 가 산출서	조명설비(지하터널) 터널내 5m당 백열등(100W) 1개 설치	75LUX 확보 가능하도록 보완 필요 → 2.5m당 백열등(100W) 1개 설치 반영
	침목살수(단선, 살수, 침목1600개) 1km	방진상자 물 유입 우려 등 불필요 → 타설 전 물청소 반영 됨
	폐기물처리 시 상차 및 운반비 ton으로 산출	ton 및 ㎥로 구분하여 산출 필요 →상차 및 운반비는 ㎥로 산출 반영
각종 검토 사항	2단계 종단부와 3단계 시점부 시공관련 확인	경계부 기준 시공물량 등 확인 필요 → 경계부 위치(sta) 확인 후 누락 시 반영
	’15년 하반기 노임 발표(9/1)	’14년 하반기 노임 반영되어 있음 → 설계내역 반영
	RC분기기의 포인투부, 가드레일부 궤광 불균형	침목하부 지지용 L형강 설치 검토 → 침목하부 지지용 L형강등 보강 확인 후 반영
	공사용자재 직접구매 비율 실적제고 방안에 의거 레일 관급 반영 건	레일 관급자재 반영 필요 → 재무과-43123(2015.8.31.)호 관련
운영사 의 견 (붙임)	도상 측구배수로와 중앙 맨홀의 연계성 명시 반영	복선터널부 맨홀높이로 배수처리 불량 → 복선터널부 맨홀높이 인버트와 동일 하므로 맨홀부 배수 처리 가능
	모타카선 유효장 여유 공간 확보	931 및 938정거장 모타카선 → 931 구조물 시공 완료, 938조정 불가
	분기기용 “U”형 크립 받침 관련 개선	2단계 구간의 수지침목 해당 → 3단계 구간 RC침목 반영으로 해당 없음
	분기기(#12) 밀착부 구간부터 텅레일 힐이음매부 용접부 간 궤간 불량(2단계 구간)	분기기(#12) 철관장치 반영 요청 → 첨단부 밀착불량 해소 위해 반영 필요
	부본선구간 중 분기기 부대곡선 이상마모에 따른 열처리 레일 설치 필요	부본선(R=400) 분기부대곡선 열처리레일 설계 반영됨
	콘크리트도상 들뜸 현상에 따른 보강 대책	반영 필요 → 인버트와 도상사이 물 유입 방지 필요 하므로 반영
	비상자재 확보 필요	철도시설관리공단 기준으로 반영됨 → 요청 물량과 비교하여 부족분 반영
기타	계약심사 위한 협조 기타 확인 요청 사항 협조	설계성과품 도면, 내역 등 수정, 제출 → 설계사 협조 필요