품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 항동공공주택지구2단지아파트건설공사(1공구)              점검일 : 2017.05.23 ~ 05.24

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 현장 생산문서 색인목록은 품질관리계획서의 양식과 통일하여 사용하고 양식 내용에 팀별 문서관리자와 문서보관 위치를 추가 하시기 바람. ◦ 문서총괄 담당은 보안점검표를 구체적으로 작성 보관중인 문서 가 적정형태로 보존·관리되고 있는지를 주기적(월 1회) 보안점검 을 통해 확인하시기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검 실시 여부	◦ 품질관리계획서 제12장 기자재 구매 관리 용어의 정의에 주요 자재의 범위를 명확히 명기하시기 바람.(건축, 토목, 기계, 전기 등)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 201동 Mat기초 Con’c 타설 전 바닥에 고인 물 및 이물질 제거요망. ◦ PHC Pile 두부 내 Con’c는 Mat기초 Con’c 타설 시 다짐 장비를 이용 밀실한 구체가 형성되도록 조치바람. ◦ PHC Pile 두부정리 시 파손, 손상을 최소화 할 수 있도록 하시기 바람. ◦ 공사장 진출입로 곡선구간에 추락방지용 안전난간을 보강바람. ◦ 집수정에 설치된 양수기가 제기능을 발휘할 수 있도록 보호 설망을 추가 설치하시기 바람.(이오형 위원) ◦ 206동 지하1층 외벽에 설치된 지수판은 제 기능을 발휘할 수 있도록 조정바람. ◦ 206동 북측 벽체 기 설치된 거푸집 내 이물질은 Con’c 품질확보를 위해 타설 전 청소를 실시하시기 바람. ◦ 206동 지하1층 Slab 끊어치기 부분 기 흘러나온 Con’c 잔재는 접착력 확보를 Con’c 타설 전 제거하시기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“항동공공주택지구2단지아파트건설공사(1공구)”의 시공자인 계룡건설산업㈜와 감리자인 ㈜희림종합

건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수

있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.