지하차도․터널 점검 보고

○ 점검기간 : 2015. 03. 09.~ 03. 20

○ 점검인원 : 5명

○ 점검대상 : 10개소(지하차도 8, 터널2)

○ 점검결과

연번	시설명	점검사항	조치결과(계획)
1	송파지하차도	발전기 가동시간 적산계 보수	조치완료
		CCTV 컨넥터 교체	조치완료
2	천호지하차도	집수정투광기 부점등보수	램프, 안정기 각1개 교체
3	일원터널	CCTV(보도감시) 노후 고장 (상행4번, 하행3번)	전문업체 의뢰 보수 (2015.4.3.)

붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

□ 점검 및 정비 사진

송파지하차도 발전기 적산계 보수	송파지하차도 CCTV컨넥터 교체
천호지하차도 집수정투광기 부점등보수	발전기 점검
배수펌프 제어반 점검	배수펌프 합동점검(전문업체)