2014년도

해빙기 대비 건축공사장 안전관리대책

강 서 소 방 서

(방화119안전센터)

2014년도

해빙기 대비 건축공사장 안전관리 대책

날씨가 건조하여 화재발생 위험이 높은 봄철 기간 동안, 건축공사장에 대한 예방활동 및 현장대응 능력을 강화하여 시민들이 안전한 봄날을 보낼 수 있도록 하고자 함.

Ⅰ		관련 근거

❍ 2014년 주요 업무계획 “마곡지구 대형공사장 안전관리대책 추진”

❍ 본부예방과-4843(2014.2.28.) “2014.봄철 화재예방 대책 추진 알림”

❍ 예방과-2794(2014.3.3.) “2014.봄철 화재예방 대책 추진 계획 알림”

Ⅱ		추진 방향

□ 해빙기 화재, 붕괴 등 재난사고 예방을 위한 맞춤형 안전관리

□ 건축 공사장의 화재위험 요인 집중 관리로 대형화재 방지

Ⅲ		세부추진계획

기    간 : 2014. 03. 01. ~ 05. 31. (3개월 간)

대    상 : 15개소(소방시설 착공 신고한 대상)

구분 계(개소)	2천㎡이상~1만㎡미만	1만㎡이상~3만㎡미만	3만㎡이상
15	3	4	8

주요 추진사항

가. 대형 공사장 간부현장방문 지도

□ 대  상 : 15개소(연면적 1만㎡ 이상 건축공사장)

□ 확인자 : 센터장

□ 횟  수 : 월 2회

□ 확인사항

- 붕괴, 추락 등 안전사고 발생요인 및 안전조치 사항 준수 여부

- 용접 및 용단작업 시 사전신고제 이행 여부

- 종사자 및 작업자 등에 대한 안전수칙 준수 교육

□ 현장확인결과 : 행정포털-서울시업무관리시스템-메모보고활용 보고

나. 대형 공사장에 대한 관계자 안전간담회 추진

□ 대  상 : 15개소(연면적 1만㎡ 이상 건축공사장)

□ 방  법 : 각 119안전센터장 현장간담회 실시

※ 2014. 2. 7.(금) 대형건축공사장 소집 간담회 기 실시[예방과-1846(2014.2.10.)]

□ 기  간 : 2014. 3. 5.~ 3. 31.

□ 내  용

- 용접․용단 및 우레탄 발포 작업시 사전신고제  안내

- 소화기 등 초기대응 장비 비치 확행 교육

- 작업 전 안전구호 제창 실시 안내 등

다. 공사장 피난유도장비 등 임시소방시설 설치 권고

□ 대  상 : 15개소(연면적 2,000㎡ 이상 건축공사장)

□ 방  법 : 119안전센터에서 현장방문 실시

※「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제10조의2(신설) : ’15.1.8.의무화

Ⅴ		행정 사항

❍ 본 건과 관련하여 사전 안전관리자 지정 및 교육을 철저히하여 단 한건의 안전사고도 발생하지 않도록하고

❍ 용모복장을 단정히함은 물론 관계자에게 불편 및 금품을 요구하는 사례가 발생하지 않도록 하며

❍ 추진결과는 붙임 서식에 의해 2013. 5. 30.한 보고해 주시 바람

※ 현장 방문 사진 촬영

붙 임  1. 봄철 소방안전대책 추진결과 보고서식 1부.

2. 간부 현장방문 지도 대상 1부.

3. 건축 공사장 현황 1부.  끝.