2014년도

해빙기 대비 건축공사장 안전관리대책

강 서 소 방 서

(방화119안전센터)

2014년도

해빙기 대비 건축공사장 안전관리 대책

날씨가 건조하여 화재발생 위험이 높은 봄철 기간 동안, 건축공사장에 대한 예방활동 및 현장대응 능력을 강화하여 시민들이 안전한 봄날을 보낼 수 있도록 하고자 함.

Ⅰ		관련 근거

❍ 2014년 주요 업무계획 “마곡지구 대형공사장 안전관리대책 추진”

❍ 본부예방과-4843(2014.2.28.) “2014.봄철 화재예방 대책 추진 알림”

❍ 예방과-2794(2014.3.3.) “2014.봄철 화재예방 대책 추진 계획 알림”

Ⅱ		추진 방향

□ 해빙기 화재, 붕괴 등 재난사고 예방을 위한 맞춤형 안전관리

□ 건축 공사장의 화재위험 요인 집중 관리로 대형화재 방지

Ⅲ		세부추진계획

기    간 : 2014. 03. 01. ~ 05. 31. (3개월 간)

대    상 : 15개소(소방시설 착공 신고한 대상)

구분 계(개소)	2천㎡이상~1만㎡미만	1만㎡이상~3만㎡미만	3만㎡이상
15	3	4	8

주요 추진사항

가. 대형 공사장 간부현장방문 지도

□ 대  상 : 15개소(연면적 1만㎡ 이상 건축공사장)

□ 확인자 : 센터장

□ 횟  수 : 월 2회

□ 확인사항

- 붕괴, 추락 등 안전사고 발생요인 및 안전조치 사항 준수 여부

- 용접 및 용단작업 시 사전신고제 이행 여부

- 종사자 및 작업자 등에 대한 안전수칙 준수 교육

□ 현장확인결과 : 행정포털-서울시업무관리시스템-메모보고활용 보고

나. 대형 공사장에 대한 관계자 안전간담회 추진

□ 대  상 : 15개소(연면적 1만㎡ 이상 건축공사장)

□ 방  법 : 각 119안전센터장 현장간담회 실시

※ 2014. 2. 7.(금) 대형건축공사장 소집 간담회 기 실시

[예방과-1846(2014.2.10.)]

□ 기  간 : 2014. 3. 5.~ 3. 31.

□ 내  용

- 용접․용단 및 우레탄 발포 작업시 사전신고제  안내

- 소화기 등 초기대응 장비 비치 확행 교육

- 작업 전 안전구호 제창 실시 안내 등

다. 공사장 현지적응훈련

□ 기  간 : 2014. 3. 6.(월) ~ 3. 31.(금)

□ 대  상 : 12개소(연면적 10,000㎡ 이상 건축공사장)

□ 방  법 : 119안전센터에서 현장방문 실시

- 현장지휘대 주관(본서훈련)훈련은 구조대 포함 2개대 이상 동원 실시 현지 관계자 등과 합동훈련(대피훈련병행)

- 안전센터 자체훈련은 구조대와 합동 민관 합동 훈련으로 실시

※ 구조대 동원 훈련은 본서 및 구조대와 일정협의하고, 출동 및 타 훈련 등 일정이 겹치면 안전센터 단독으로 실시 할 것

모든 훈련은 출동전, 출동중(경로확인),도착(진입로확인),진압활동(실질적훈련)으로 실시

- 시공사 등 관계인 합동훈련/현지적응 및 공사 관계인 소화, 통보, 피난훈련 포함하여 실시

□ 주요내용

- 공사장 내 위험요인 및 건축물 구조 등에 대해 훈련 실시

- 진입로 및 인근 소방용수시설 등 소방시설 확인 현지적응 훈련

- 공사장 건물내 위험시설 확인(비트, 승강기 통로 등 개구부)

- 모든 훈련은 불시출동훈련 형식으로 실시

Ⅴ		행정 사항

❍ 본 건과 관련하여 사전 안전관리자 지정 및 교육을 철저히하여 단 한건의 안전사고도 발생하지 않도록하고

❍ 용모복장을 단정히함은 물론 관계자에게 불편 및 금품을 요구하는 사례가 발생하지 않도록 하며

❍ 훈련시 각 대상별 현장화재감시자를 지정하고(붙임 보고서식 4번),

대상별 훈련,교육 사진 등 실적 관리에 철저를 기하고

- 공사장 안전관리 대책은  붙임서식에 의하여 2013. 5. 30한

- 현지적응훈련 결과는 2014. 04. 03한 보고하기 바람.

※ 현장 방문 사진 촬영

붙 임  1. 봄철 소방안전대책 추진결과 보고서식 1부.

2. 간부 현장방문 지도 대상 1부.

3. 건축 공사장 현황 1부.  끝.