- 시민의 안전을 위협하는 시설물에 대한 -

해빙기 대비 안전사고 방지 대책

2015. 3. 1

광 진 소 방 서

<재난관리과>

- 시민의 안전을 위협하는 시설물에 대한 -

해빙기 대비 안전사고 방지 대책

해빙기 붕괴․낙하 등으로 안전사고 위험이 높은 고 위험시설물에 대한 대 시민 안전관리 방지대책을 추진코자 함

Ⅰ		추진배경

□ ‘15.02.05.03:49분 광주광역시 남구

봉선동 “대화아파트” 옹벽 붕괴

❍ 사고원인 : ‘93년 시공당시 부실시공

※ 15m 높이 옹벽은 2단을 시공원칙

❍ 피해상황 : 옹벽 30m 붕괴,

차량 39대 매몰 등

□ ‘15.01.23 ’화재종합 비상대책 회의“『시장님 지시 말씀』

❍ 화재 등 사고 발생가능한 곳은 공모를 통해 사전 발굴 예방

Ⅱ		해빙기 위험 시설물 현황

❍ 재난 취약시설 현항

계	절개지	재난위험시설물(D ․ E급)	산림공원
38	10	24	4

Ⅲ		시민 안전사고 방지 대책

□ 위험 시설물 감시체계 강화

□ 기  간 : 201.3.1 ~ 4.30(2개월 간)

□ 해빙기 위험시설물 책임간부 지정 (붙임참조)

❍ 대    상 : 34개소(재난위험시설 24, 절개지 10)

❍ 현장확인 : 주 1회

❍ 점검내용 : 별첨“점검부”

□ 기동순찰 확행(현장대응단 진압대 및 안전센터)

❍ 대 상 : 38개소(재난위험시설 24, 절개지 10, 관내산 4)

센터	진압대	송정	능동	행당	금호	성수	중곡
대상	3	2	2	7	11	5	8

❍ 횟 수 : 주 1회(센터 별 노선 지정 실시)

❍ 방 법 : 차량순찰(펌프차)

❍ 중점 확인사항

- 담장, 축대 등 부대시설 안전여부

- 축대, 옹벽 등 균열 및 변형발생 여부

- 지반 침하 등에 따른 구조물 위험 여부

- 절개지 붕괴 위험 등

□ 안전사고 대비『현장대응역량 강화』

□ 위험 시설물별『관리카드 작성』(관할 안전센터)

❍ 기 간 : `2015. 3. 2 ~ 3. 11 (10일간)

❍ 대 상 : 24개소(재난위험시설물)

❍ 방 법 : 현지조사 및 소방활동정보카드 등 활용 작성

❍ 중점 착안사항

- 출동로, 우회도로 등 차량 진입여건

- 차량별 부서위치 등 소방활동상 주변여건

- 취약시설별 위험요인, 준공 연․월․일 등

- 현장지휘소 설치 위치

□ 구조․구급 대응태세 확립(구조팀, 구급팀)

❍ 구조 ․ 구급장비 점검 ․ 정비 철저로 100% 가동상태 유지

- 예방점검 ․ 정비를 통한 고장발생 및 위해요인 사전제거

❍ 사고유형별 인명구조기법 연마

- 현장활동 수범 및 선진 외국 구조활동사례 등 인명구조기법

❍ 다수사상자 구급대응 능력 강화

- 소방 ․ 보건 ․ 응급의료기관 간 현장응급의료소 운영 협력 강화

- 중증도 분류 및 적정병원 이송 지휘로 신속한 인명피해 파악

□ 신속한 초기대응 출동 시스템 구축(현장대응단)

❍ 초기동원 가능한 인력 ․ 장비 투입

- 대응(구조 ․ 구급) 단계별 동원기준에 의한 구조 ․ 구급대 동원

❍ 현장중심의 긴급구조 통제단 운영

- 초기상황전파, 집단대응, 현장정보 취득관리, 기능강화

□ 자치구 유관기관 협력체계 구축(구조팀)

❍ 유관기관 종합상황실, 연락관 등 비상연락망 확보

❍ 대응인력, 장비확보현황 파악 및 동원계획 사전협조

❍ 기관별 사전임무 부여 등

□ 취약시설 별 맞춤형 현지 적응훈련 실시(대응총괄팀/별도 계획수립)

❍ 기 간 : 2015. 3. 2 ~ 4. 30 (2개월 간)

❍ 대 상 : 34개소(재난위험시설 대상 24, 절개지 10)

❍ 방 법 : 현장대응단 지휘차 및 관할센터 펌프차 동원

❍ 횟 수 : 대상 별 1회

❍ 훈련내용

- 출동대별 출동로, 우회로 진입 및 차량부서 위치 확인

- 현장지휘소 및 응급의료소 설치 위치 선정

□ 해빙기 시민행동요령 홍보(홍보교육팀)

□ 기  간 : 2015.03.01 ~ 04.30.(2개월)

□ 방  법 : 소방관서 홈페이지, 자치구 소식지, 통장 회의시

□ 홍보문(안)

<공사장 부근>

❍ 공사장 주변 도로나 건축물에 지반침하로 인한 이상 징후는 없는지?

❍ 지하 굴착 공사장에서는 추락 및 접근금지를 위한 표지판이나 안전휀스가 설치되어 있는지?

<절개지, 낙석위험지역>

❍ 절개지, 암반 등 결빙과 해빙의 반복으로 토사가 흘러내릴 위험은 없는지?

❍ 낙석방지책·망 등의 안전시설은 제대로 설치되어 있는지?

❍ 위험지역 안내표지판은 설치되어 있는지?

<노후 건축물, 축대·옹벽>

❍ 주변의 건축물이 균열이나 지반침하로 기울어져 있는 곳은 없는지?

❍ 수시로 “틱 틱” 하는 소리가 건물에서 들려오지 않는지?

❍ 벽지가 찢어지거나 화장실, 벽 등의 타일에 균열 발생 여부?

❍ 건축물 주변 옹벽·축대는 지반침하로 무너질 위험은 없는지?

위 항목을 수시로 점검하여 해빙기 안전사고를 사전에 예방합시다.

☞ 생활주변 위험요인 발견 시

❍ 서울종합방재센터 : ☎ 119

❍ 인근 소방서(119안전센터)

Ⅳ		행정사항

□ 대책 추진 소관부서에서는 업무추진에 만전을 기하시고 추진실적은       붙임 서식으로 2015.5.4.한 제출