해빙기 안전 점검표(공원운영과)

□ 공원(자락)명 : 장충 공원

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 계 획
	○,×	내용(위치,상태)
￭ 관리동, 화장실등 건축물
․건물내 소방 및 방재시설 배치 및 관리상태	○	장충대기실 창고	소화기 구매 필요
․출입문 시건장치 등 작동 상태	○	공원입구	볼라드 시건장치 보수 필요
․주변환경 정비 및 청결 상태	○		청결조치
․창호, 간판등 풍수해시 탈락위험등 점검	○	이상없음
￭ 유희, 전시 및 체육시설
․놀이시설 균열, 훼손 여부, 산책로주변환경	○	이상없음
․놀이시설 기초콘크리트 돌출, 요철등여부	○	이상없음
․구조물의 용접부분 균열, 부식, 탈락 여부	○	이상없음
․분수시설등 각종 운영설비 작동상태 점검	○	이상없음

점검일 : 2016. 2.18

점검자 : 노대규

□ 현황사진

장충체육회 남자 화장실 노후 시트지 노후시트지 교체 공사 필요		석호정 장애자 여자 화장실 자동문 고장 수리 필요

동국대정문쪽 장충공원진입로볼라드 탈락 볼라드 기초 몰탈 보수 필요		장충파출소공원안쪽 라드 시건장치파손 파손된 시건장치 보수 필요

동국대역장충공원진입로볼라드찌그러짐 찌그러진 볼라드 교체 필요		장충게이트볼장황토포장로들뜨고파손상태 황토 재포장 필요

국립극장 펌프 고장 상태 펌프 교체 필요		석호정 물탱크 자동수위조절기 고장상태 자동수위조절기 교체 필요

장충체육회 화장실 경동보일러 고장 상태 수리 필요		장충단 남자 화장실 순간온수기 고장상태 교체 필요

창고 소화기 불량 고장 상태 소화기 교체 필요		필동 오리진흙구이 아래 불법건축물 상태 철거 필요

석호정 대기실 곰팡이 상태 천정, 벽면 방수 공사 필요		벤치 철거 상태 벤치 설치 필요

장충공원관리사무실 문틀 파손 문틀 교체 공사 필요		매표소 남자탈의실 곰팡이 상태 천정, 벽면 방수 공사 필요

매표소 여자탈의실 곰팡이 상태 천정, 벽면, 방수 공사 필요