해빙기 시설물 안전점검표

(취‧정수장)

시 설 명	취․정수장	관 리 주 체	영등포아리수정수센터
점 검 자	김진수,박응희	점 검 일	‘16. 2. 22 ~ 2. 26

□ 일반 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 안전관리 계획서의 작성 및 관리상태	적정
- 안전관리 조직의 적정성	적정
- 자체 및 정기 안전점검 실시 여부	적정

□ 기초 지반 및 절토부, 굴착사면

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 기초지반
- 맨홀, 공동구, 지하구조물 등 깊은 터파기 구간 경사면 지반 연약화로 붕괴 여부	․이상없음
- 주변 구조물 균열 발생과 변형(배부름 등)발생 여부	․이상없음
- 세굴, 활동 발생 유무	․이상없음
- 침하 발생 유무	․막여과동 뒷 침하	․되메우기 조치 완료
2) 비탈면
- 인장균열 발생 여부	․이상없음
- 침하 발생 여부	․이상없음
- 급격한 지하수 용출 여부	․이상없음
- 낙석 및 붕괴 발생 여부	․이상없음
- 붕괴 또는 낙하위험이 있는 느슨한 암괴 및 나무 여부	․이상없음
- 굴착 단부의 출입금지 조치 여부	․이상없음
- 표면수 유입방지용 배수시설 설치여부	․이상없음
- 굴착면 적정 경사 준수 여부 및 표면수 유입방지용 배수로 설치 여부	․이상없음
- 굴착 단부의 건설장비, 중량물 자재 등의 적치 여부	․이상없음
- 비탈사면 보호 · 보강시설의 상태	․이상없음

□ 옹벽, 석축 등

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 콘크리트 옹벽	설치시설 없음
- 옹벽 파손 및 손상, 균열 발생 여부
- 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
- 철근 노출 발생 여부
- 배수공 막힘 여부
2) 보강토 옹벽	설치시설 없음
- 파손 및 손상 , 균열 발생 여부
- 블록(판넬) 유실 여부
- 블록(판넬) 이격 발생 여부
- 배부름 현상 여부
2) 석축
- 파손 및 손상, 균열 발생 여부	․이상없음
- 견칫돌 유실 여부	․이상없음
- 견칫돌 이격 발생 유무	․이상없음
- 배부름 현상 여부	․이상없음
3) 게비온 옹벽	․설치시설 없음
- 채움재 유실 여부
- 와이어 메쉬(wire mesh)의 파손 여부
4) 주변시설
- 주변시설(배수로,측구)의 존재 여부	․이상없음
- 주변 배수시설의 관리 상태	․이상없음
- 자중에 의한 변형 발생 여부	․이상없음
- 도로융기 발생 여부(도로시설)	․이상없음
- 침하의 발생 여부(상부지반)	․이상없음
- 주변 시설 변형 여부	․이상없음
- 시설물 파손 여부	․이상없음
- 옹벽의 기초세굴 여부	․이상없음

□ 건축물

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 건축물의 구조안전을 해치는 사항
가. 주요 부재의 구조적 균열과 변형
- 슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형 (기둥 주변융기, 중앙부 처짐)등 발생 여부	․이상없음
- 기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출)	․이상없음
- 보에 결함 발생 여부(단부 사인장 균열, 중앙부 휨 균열)	․이상없음
나. 축대, 옹벽의 안전상태
- 수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부	․이상없음
- 균열과 변형(배부름) 발생 여부	․이상없음
- 배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 여부, 배수로 청소상태	․이상없음
다. 부등침하
- 건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부	․이상없음
- 주변지반 부분침하, 융기현상 발생 여부	․이상없음
- 창과 문틀의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 여부	․이상없음
- 바닥 포장 부위 침하 및 균열 발생 여부	․이상없음
2) 건축물의 내구성 결함 사항
- 창틀, 유리창의 고정상태	․이상없음
- 각부의 균열, 누수, 백화나 습율(결로)등의 발생 여부	․이상없음
- 철재 부식 발생 여부	․이상없음
3) 기타 결함 사항
- 하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부	․일부 배수로 청소불량	․시설물보수공사 발주 후 처리
- 담장의 전도 징후 여부	․이상없음
- 빗물 홈통과 루프드레인의 기능이상 유무	․이상없음
- 수도, 전기, 가스, 통신선 등의 이상 유무	․이상없음
- 건축물의 기초부위로 지표수 유입 여부	․이상없음

※ 싱크홀 관련사항 : 발견사항 없음

점 검 항 목	점 검 내 용		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 싱크홀 발생 징후
- 건축물의 기초벽체에 금이 생기는 현상
- 창문이나 방문틀 모서리 부분에 금이 생기는 현상
- 건물바닥이나 건물진입로 바닥에 금이 생기거나 바닥의 수평이 어긋나는 현상
- 바닥이 움푹 들어간 곳이 생기는 현상
- 건축물 기초구조물 부분에 이슬이 맺히거나 젖어있는 공간이 발생한 경우
- 천장이나 지붕에 누수가 되는 경우
- 벽면의 못 등이 튀어나오는 경우
- 창문이나 방문이 삐걱거리고 잘 안열리고 닫히는 경우
2) 싱크홀 방지 방법
가. 물길차단 및 우회
- 지표수나 강우유출수가 건물과 인접해서 흐르거나 건물내로 스며들지 않도록 하는 배수체계 중요
나. 지하 석회암 처리공정
- 지반의 석회암에 대한 공정 중요(고대 이집트 피라미드 자재의 95%는 석회석으로 이루어졌음에도 공정과정을 통해 물과 산성비가 스며들지 않음
다. 공사방법
- 구조물 공사 전 지반에 대한 싱크홀 가능성에 대한 토질조사와 건축시 기초공사 강화 중요
라. 습지 위 구조물 공사 지양
- 습지 또는 늪지 위의 구조물 및 건축행위 지양
마. 지하수 사용 자제를 목적으로 한 담수화장치 확대
- 담수화를 통한 식수 및 생활용수 공급으로 지하수 사용자제와 지하수원 유지
바. 지하수 사용 자제를 목적으로 한 빗물 재사용
- 빗물재활용을 통한 생활용수 공급으로 지하수 사용자제와 지하수원 유지