현수관로 시설 점검표

■ 사업소명 : 강서수도사업소

■ 점검장소 : 오류교

■ 점검일자 : 2016.03.21~03.23

상수도시설	구경		400㎜	노출연장	40m		재질		DP	부설년도
점검내용		점 검 결 과				비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복 결함 여부		이상없음
관 보온상태		이상없음
밸브 등 부속시설 상태		이상없음
관로지지 등 안전시설 상태		이상없음
점검통로 상태		이상없음
점검 사진
기타 시설 개선 사항		없음

공동구 시설 점검표

■ 사업소명 : 강서수도사업소

■ 점검장소 : 목동공동구

■ 점검일자 : 2016.03.21~03.23

상수도시설	구경		150~800㎜	노출연장	9,535m	재질		DP	부설년도		1987
구 분		점 검 항 목					관 리 상 태			비 고
상수도관로 등 상태		상수도관 누수발생 유무					양호
		밸브류 작동 등 상태					양호
		관로의 도복상태, 녹발생 및 노후 상태					양호
		관로 명판 부착 상태					양호
부속시설		관 지지대 상태					양호
		배수시설 상태					양호
		관련기관 비상연락망 부착 상태					양호
점검 사진
기타 시설 개선 사항