해빙기 공공 건축물 안전점검표

건 물 명	상수도사업본부	관 리 주 체	행정운영과
점 검 자	최영조외 9인	점 검 일	2018.3.7.~ 3. 8.

□ 일반 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 안전관리 계획서의 작성 및 관리상태	적 합
- 안전관리 조직의 적정성	적 합
- 자체 및 정기 안전점검 실시 여부	적 합

□ 공공 건축물

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 건축물의 구조안전을 해치는 사항
가. 주요 부재의 구조적 균열과 변형
- 슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형 (기둥 주변융기, 중앙부 처짐)등 발생 여부	변형, 균열 발견되지 않음
- 기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출)	변형, 균열 발견되지 않음
- 보에 결함 발생 여부(단부 사인장 균열, 중앙부 휨 균열)	변형, 균열 발견되지 않음
나. 축대, 옹벽의 안전상태
- 수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부	특이사항 발견되지 않음
- 균열과 변형(배부름) 발생 여부	특이사항 발견되지 않음
- 배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 여부, 배수로 청소상태	양호
다. 부등침하
- 건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부	특이사항 발견되지 않음
- 주변지반 부분침하, 융기현상 발생 여부	특이사항 발견되지 않음
- 창과 문틀의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 여부	특이사항 발견되지 않음
- 바닥 포장 부위 침하 및 균열 발생 여부	특이사항 발견되지 않음

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
2) 건축물의 내구성 결함 사항
- 창틀, 유리창의 고정상태	특이사항 발견되지 않음
- 각부의 균열, 누수, 백화나 습율(결로)등의 발생 여부	특이사항 발견되지 않음
- 철재 부식 발생 여부	페인트 도색으로 양호함
3) 기타 결함 사항
- 하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부	양호
- 담장의 전도 징후 여부	특이사항 발견되지 않음
- 빗물 홈통과 루프드레인의 기능이상 유무	특이사항 발견되지 않음
- 수도, 전기, 가스, 통신선 등의 이상 유무	특이사항 발견되지 않음
- 건축물의 기초부위로 지표수 유입 여부	특이사항 발견되지 않음

□ 점검자

점 검 분 야	점 검 자	비고
토목, 건축 (건축물, 축대, 담장 등)	최영조(공업6), 강희권(시설7)
기계, 소방설비	윤호현(기계7), 장정환(기계공무)
전기. 소방설비 (화재자동탐지설비)	나동안(전기안전관리자), 강동규(전기7), 유덕희(전기공무)
도시가스 설비	이인호(가스안전관리자) 박정선(기계공무), 이학선(전기공무)