해빙기 안전 점검표(건설공사장)

공사장명 : 구의 정수장 재건설 및 고도정수처리시설 공사   점검일: 2013. 2 . 21 ( 목 )

점 검 내 용	점 검 결 과		조치 계획
	○,×	내용(위치, 상태)
▪ 일반사항
∙원지반 상태, 시공의 적정성 여부	○	양호
∙지하매설물 조사여부	○	조사실시 확인
∙굴착사면 적정구배 준수 여부(보통토사 1:1~1:1.5, 암반<풍화암 1:0.8, 연암 1:0.5, 경암 1:0.3>)	○	양호
∙측구 및 토공작업구간 배수로 설치여부	○	-유출입 통로구간 집수정 정비 필요 -정수지 구간 배수로 재정비 필요	-정비완료 -정비완료
∙표면수 유입방지 조치여부	○	-유출입 구간 천막 보수 필요	-보수완료
∙동절기공사 시행지침 준수여부 ※ 시방서 및 지자체 규정 등	○	준수
▪ 사면붕괴
∙부석제거 여부	○	양호
∙굴착 단부의 출입금지 조치여부	○	양호
∙산마루 측구 설치여부	○	양호
∙높이 5m마다 1m이상의 소단설치 여부	○	설치확인
▪ 흙막이 지보공
∙조립도 작성 및 작업순서 준수여부	○	양호
∙수평버팀대, 좌굴방지 등의 조치 이상여부	○	양호
∙배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 실시 여부	○	양호
∙계측관리 실시 여부	○	해당사항 없음
∙수직 승강계단 설치 유무	○	해당사항 없음
∙토류판 배면의 공극 유무	○	양호
▪ 지반 침하
∙침하, 균열, 변형 여부	○	없음
∙차량 및 건설기계 등의 전도, 전락방지 조치 여부	○	조치확인
∙중량정비 사용전 지반 및 가설도로 지지력 확보 여부	○	양호
∙비계, 거푸집동바리 등 가시설물 설치상태 이상 유무	○	-관리본관 유출입 통로 구간 안전망설치 필요	-설치완료
∙지반침하로 인한 가시설물의 변형 여부	○	없음
▪ 구조물공사
∙혹한기 시공된 하부구조물 콘크리트 강도 확인 - 슈미트해머 등 비파괴 검사 실시	○	실시확인
∙구조물 양생시 질식 및 화재조치 여부 - 외부감시자 및 안전장비(마스크) 비치, 착용여부 - 소화기 비치여부	○	-착용확인 -비치확인
∙거푸집 동바리 조립상태 이상유무 - 구조검토 및 조립도 작성 여부 - 수평보강재 등 전용철물 사용 여부	○	-적정 -사용확인

점검자 :

직

시설   6급

성명

채 재 일

(인)

점검자 :

직

시설   7급

성명

이 연 창

(인)

점검자 :

직

기술지원감리

성명

박 인 석

(인)

입회자 :

직

감리단장

성명

김 종 철

점검자 : 직    시설6급   성명  조상덕   (인)

점검자 : 직    시설7급   성명  강희권   (인)

해빙기 안전 점검표(건설공사장)

공사장명:올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사              점검일: 2013. 2 .20  (수)

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 계 획
	○,×	내용(위치, 상태)
▪ 일반사항
∙원지반 상태, 시공의 적정성 여부	○
∙지하매설물 조사여부	○
∙굴착사면 적정구배 준수 여부(보통토사 1:1~1:1.5, 암반<풍화암 1:0.8, 연암 1:0.5, 경암 1:0.3>)		해당없음
∙측구 및 토공작업구간 배수로 설치여부		해당없음
∙표면수 유입방지 조치여부		해당없음
∙동절기공사 시행지침 준수여부 ※ 시방서 및 지자체 규정 등	○
▪ 사면붕괴
∙부석제거 여부		해당없음
∙굴착 단부의 출입금지 조치여부		해당없음
∙산마루 측구 설치여부		해당없음
∙높이 5m마다 1m이상의 소단설치 여부		해당없음
▪ 흙막이 지보공
∙조립도 작성 및 작업순서 준수여부	○
∙수평버팀대, 좌굴방지 등의 조치 이상여부	○
∙배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 실시 여부	○
∙계측관리 실시 여부	○
∙수직 승강계단 설치 유무	○
∙토류판 배면의 공극 유무	○
▪ 지반 침하
∙침하, 균열, 변형 여부	○
∙차량 및 건설기계 등의 전도, 전락방지 조치 여부	○
∙중량정비 사용전 지반 및 가설도로 지지력 확보 여부	○
∙비계, 거푸집동바리 등 가시설물 설치상태 이상 유무	○
∙지반침하로 인한 가시설물의 변형 여부	○
▪ 구조물공사
∙혹한기 시공된 하부구조물 콘크리트 강도 확인 - 슈미트해머 등 비파괴 검사 실시	○
∙구조물 양생시 질식 및 화재조치 여부 - 외부감시자 및 안전장비(마스크) 비치, 착용여부 - 소화기 비치여부		해당없음
∙거푸집 동바리 조립상태 이상유무 - 구조검토 및 조립도 작성 여부 - 수평보강재 등 전용철물 사용 여부		해당없음

점검자 : 직      시설6  성 명 이  태  형(인)

점검자 : 기술지원감리원 성 명 이  종  식(인)

입회자 : 직 감리단장    성 명 이  명  근(인)

해빙기 안전 점검표(건설공사장)

공사장명: 암사정수장시설현대화 및 고도정수처리 시설공사       점검일: 2013.2.21(목)

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 계 획
	○,×	내용(위치, 상태)
▪ 일반사항
∙원지반 상태, 시공의 적정성 여부	○	양호
∙지하매설물 조사여부	○	양호
∙굴착사면 적정구배 준수 여부(보통토사 1:1~1:1.5, 암반<풍화암 1:0.8, 연암 1:0.5, 경암 1:0.3>)	○	절토사면 적정구배
∙측구 및 토공작업구간 배수로 설치여부	×	배수로 내 자재존치	배수로 정비(자재정리)
∙표면수 유입방지 조치여부	○	방수포 설치 양호
∙동절기공사 시행지침 준수여부 ※ 시방서 및 지자체 규정 등	○	동절기 공사 중지
▪ 사면붕괴
∙부석제거 여부	○	양호
∙굴착 단부의 출입금지 조치여부	○	양호
∙산마루 측구 설치여부	○	양호
∙높이 5m마다 1m이상의 소단설치 여부	○	양호
▪ 흙막이 지보공
∙조립도 작성 및 작업순서 준수여부	○	해당없음
∙수평버팀대, 좌굴방지 등의 조치 이상여부	○	해당없음
∙배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 실시 여부	○	해당없음
∙계측관리 실시 여부	○	해당없음
∙수직 승강계단 설치 유무	○	해당없음
∙토류판 배면의 공극 유무	○	해당없음
▪ 지반 침하
∙침하, 균열, 변형 여부	○	양호
∙차량 및 건설기계 등의 전도, 전락방지 조치 여부	○	가설도로 지반 양호
∙중량정비 사용전 지반 및 가설도로 지지력 확보 여부	○	다짐상태 적정
∙비계, 거푸집동바리 등 가시설물 설치상태 이상 유무	○	양호
∙지반침하로 인한 가시설물의 변형 여부	○	없음
▪ 구조물공사
∙혹한기 시공된 하부구조물 콘크리트 강도 확인 - 슈미트해머 등 비파괴 검사 실시	○	혹한기 미시공
∙구조물 양생시 질식 및 화재조치 여부 - 외부감시자 및 안전장비(마스크) 비치, 착용여부 - 소화기 비치여부	○	소화기 비치 상태 적정
∙거푸집 동바리 조립상태 이상유무 - 구조검토 및 조립도 작성 여부 - 수평보강재 등 전용철물 사용 여부	○	구조물공사 완료 해당 없음

점검자 : 직    시설6급   성명  변병수   (인)

점검자 : 직    시설7급   성명  정연준   (인)

입회자 : 직 감리단장     성명  이동호   (인)

해빙기 안전 점검표(건설공사장)

공사장명: 강북정수장고도정수처리 시설공사                     점검일: 2013.2.21(목)

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 계 획
	○,×	내용(위치, 상태)
▪ 일반사항
∙원지반 상태, 시공의 적정성 여부	○	양호
∙지하매설물 조사여부	○	양호
∙굴착사면 적정구배 준수 여부(보통토사 1:1~1:1.5, 암반<풍화암 1:0.8, 연암 1:0.5, 경암 1:0.3>)	○	절토사면 적정구배
∙측구 및 토공작업구간 배수로 설치여부	○	양호
∙표면수 유입방지 조치여부	○	방수포 설치 양호
∙동절기공사 시행지침 준수여부 ※ 시방서 및 지자체 규정 등	○	동절기 공사 중지
▪ 사면붕괴
∙부석제거 여부	○	양호
∙굴착 단부의 출입금지 조치여부	○	양호
∙산마루 측구 설치여부	○	해당없음
∙높이 5m마다 1m이상의 소단설치 여부	○	양호
▪ 흙막이 지보공
∙조립도 작성 및 작업순서 준수여부	○	해당없음
∙수평버팀대, 좌굴방지 등의 조치 이상여부	○	해당없음
∙배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 실시 여부	○	해당없음
∙계측관리 실시 여부	○	해당없음
∙수직 승강계단 설치 유무	○	해당없음
∙토류판 배면의 공극 유무	○	해당없음
▪ 지반 침하
∙침하, 균열, 변형 여부	○	양호
∙차량 및 건설기계 등의 전도, 전락방지 조치 여부	○	가설도로 지반 양호
∙중량정비 사용전 지반 및 가설도로 지지력 확보 여부	○	다짐상태 적정
∙비계, 거푸집동바리 등 가시설물 설치상태 이상 유무	○	양호
∙지반침하로 인한 가시설물의 변형 여부	○	없음
▪ 구조물공사
∙혹한기 시공된 하부구조물 콘크리트 강도 확인 - 슈미트해머 등 비파괴 검사 실시	○	혹한기 미시공
∙구조물 양생시 질식 및 화재조치 여부 - 외부감시자 및 안전장비(마스크) 비치, 착용여부 - 소화기 비치여부	○	소화기 비치 상태 적정
∙거푸집 동바리 조립상태 이상유무 - 구조검토 및 조립도 작성 여부 - 수평보강재 등 전용철물 사용 여부	× ×	활성탄흡착지 안전난간설치 미흡 철골계단 안전난간 미설치	안전난간 설치 완료 안전난간 설치 완료

점검자 : 직    시설6급   성명 이용구(인)

점검자 : 직    시설6급   성명 고신석(인)

점검자 : 직    시설7급   성명 홍정표(인)

입회자 : 직 책임사업관리자 성명 맹광호 (인)

해빙기 안전 점검표(건설공사장)

공사장명: 삼성배수지 건설공사                           점검일: 2013. 2 . 21(목)

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 계 획
	○,×	내용(위치, 상태)
▪ 일반사항
∙원지반 상태, 시공의 적정성 여부	○
∙지하매설물 조사여부	○
∙굴착사면 적정구배 준수 여부(보통토사 1:1~1:1.5, 암반<풍화암 1:0.8, 연암 1:0.5, 경암 1:0.3>)	○
∙측구 및 토공작업구간 배수로 설치여부	○
∙표면수 유입방지 조치여부	×	고지대배수지 사면부 보호천막 미설치	사면부 보호천막 설치예정
∙동절기공사 시행지침 준수여부 ※ 시방서 및 지자체 규정 등	○
▪ 사면붕괴
∙부석제거 여부	×	공사용가도 절토 사면부 정리요망	사면부 토공정리 예정
∙굴착 단부의 출입금지 조치여부	○
∙산마루 측구 설치여부	○
∙높이 5m마다 1m이상의 소단설치 여부	○
▪ 흙막이 지보공
∙조립도 작성 및 작업순서 준수여부	○
∙수평버팀대, 좌굴방지 등의 조치 이상여부	○
∙배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 실시 여부	○
∙계측관리 실시 여부	○
∙수직 승강계단 설치 유무	○
∙토류판 배면의 공극 유무	○
▪ 지반 침하
∙침하, 균열, 변형 여부	○
∙차량 및 건설기계 등의 전도, 전락방지 조치 여부	○
∙중량정비 사용전 지반 및 가설도로 지지력 확보 여부	○
∙비계, 거푸집동바리 등 가시설물 설치상태 이상 유무	○
∙지반침하로 인한 가시설물의 변형 여부	○
▪ 구조물공사
∙혹한기 시공된 하부구조물 콘크리트 강도 확인 - 슈미트해머 등 비파괴 검사 실시	○
∙구조물 양생시 질식 및 화재조치 여부 - 외부감시자 및 안전장비(마스크) 비치, 착용여부 - 소화기 비치여부	○
∙거푸집 동바리 조립상태 이상유무 - 구조검토 및 조립도 작성 여부 - 수평보강재 등 전용철물 사용 여부	○

점검자 : 직    시설      성명 정재성    (인)

점검자 : 직    시설      성명 변병수    (인)

점검자 : 직    시설      성명 최이영    (인)

점검자 : 직    시설      성명 정연준    (인)

점검자 : 기술지원감리원  성명 김성희    (인)

입회자 : 직 감리단장     성명 이용우    (인)