□ 점검 및 정비 사진 – 외발산지하차도

	지속관찰 (현재 해당기관 공문 발송 및 조치계획 수립중)
연번: 1-1 위치: BOX구간(신월방향) 내용: 벽체부 누수 발생	정비 후
	직영반 활용 제거조치
연번: 1-2 위치: BOX구간 중간부(신월방향) 내용: 제설재 사용후 존치	정비완료
	직영반 활용 정비예정
연번: 1-3 위치: 옹벽구간 (신월방향) 내용: 배수구 낙엽등 존치(L=1m)	정비 후

□ 점검 및 정비 사진 – 영등포R IC

	직영반 활용 정비예정
연번: 2-1 위치: 교량 상부도로(S8) 내용: 배수구 막힘(N=1개소)	정비 후
	특이사항 없음
연번: 2-2 위치: 교량 상부 교각(P6) 내용: 교량받침 장치 이상유무 점검	정비 후

□ 점검 및 정비 사진 – 구로고가

	특이사항 없음
연번: 3-1 위치: 구로고가 하부(A2) 내용: 교량받침 장치 가동여부 점검	정비 후
	공용주차장 화재장비 사용 등 점검한 바 특이사항 없음
연번: 3-2 위치: 구로고가 하부 내용: 고가하부 점용시설 점검	정비 후

	직영반 활용 정비예정
연번: 3-3 위치: 교량 하부(P4) 내용: 교각 하부 첨지류 부착 방지판 파손	정비 후