□ 점검 및 정비 사진 – 여의2지하차도

	직영반 활용 정비예정
연번: 1-1 위치: 여의2지하차도(옹벽구간) 내용: 신축이음부 주변 포트홀 발생	정비 후
	직영반 활용 조치예정
연번: 1-2 위치: 여의2지하차도(옹벽구간) 내용: 배수로 각종 쓰레기 존치	정비 후
	특이사항 없음
연번: 1-3 위치: 여의2지하차도(박스구간) 내용: 집수정 유입구 배수상태 점검	정비 후

□ 점검 및 정비 사진 – 여의하류 지하차도

	지속관찰
연번: 2-1 위치: 여의하류 지하차도 내용: 옹벽 접합부 이격(12.0mm)	정비 후
	직영반 활용 조치예정
연번: 2-2 위치: 여의하류 지하차도(박스구간) 내용: 배수로 입구 각종 쓰레기 존치	정비 후

□ 점검 및 정비 사진 – 가마산고가

	특이사항 없음
연번: 3-1 위치: 가마산고가(A1) 내용: 받침장치 가동여부 등 점검	정비 후

	청소장비 중간집하장으로사용하며 특이사항 발견 못함
연번: 3-2 위치: 가마산고가(고가하부) 내용: 교량 하부 점용시설 점검	정비 후
	공용주자창으로 사용하며 화재용품 등 특이사항 발견 못함
연번: 3-2 위치: 가마산고가(고가하부) 내용: 교량 하부 점용시설 점검	정비 후

□ 점검 및 정비 사진 – 가마산지하보차도

연번: 4-1 위치: 가마산지하보차도(옹벽구간) 내용: 배수로 낙엽등 존치	정비완료

	특이사항 없음
연번: 4-2 위치: 가마산지하차도(박스구간) 내용: 집수정 유입구 배수상태 점검	정비 후