□ 점검 및 정비 사진

연번: 1-1 고척교 방향 지하차도 입구 우측 배수로 정비 불량	정비 후
연번: 3-1 목동역 방향 지하차도 입구 조인트 파손(0.3*0.3)	정비 후
연번: 3-2 오목역방향 지하차도 입구 포장면 소파 발생(0.2*0.2)	정비 후