[붙임 2]

해빙기 위험시설물 점검부

□ 점검일시 : 2015. 3. 25(수) 13:00 ~ 15:00

□ 점검대상 : KLID TOWER 건립공사

□ 점 검 자 : 센터장 정병철

□ 점검사항

점검분야	점검사항	점검결과	조 치
D․E급 시설물 축대·옹벽	․ 균열이나 지반침하 여부 ․ 동공발생 및 어긋남, 배부름 현상 등 여부 ․ 주변 배수시설 설치 및 손상여부 ․ 배수면 제거용 배수 구멍의 기능유지 여부	․ 균열, 지반침하, 싱크홀 발생여부 확인한 바 이상없음 ․ 동공발생 및 어긋남, 배부름 현상 이상없음 ․ 배수상태 적정 ․ 배수구멍 기능 유지	∙
절개지․낙석 산림공원	․ 절개지, 암반 등 토사 유출여부 ․ 낙석방지책·망 등의 안전시설 정상 설치 여부 ․ 위험지역 안내표지판 설치 여부	․	∙
관리카드 조사내용	․ 출동로, 우회로 등 차량 진입여건 ․ 차량별 부서위치 등 소방활동상 주변여건 ․ 현장지휘소 설치 위치 등	․ 안전센터에서 약0.7km 거리에 위치함. (차량 4분, 도보 15분소요) ․ 인근용수 : 6486, 6480 ․ 사거리에위치하여 출동여건 적정 ․ 출입문은 월드컵북로58길에 위치함	∙

[붙임 2]

해빙기 위험시설물 점검부

□ 점검일시 : 2015. 3. 25(수) 13:00 ~ 15:00

□ 점검대상 : 디지털 드림타워 신축공사

□ 점 검 자 : 센터장 정병철

□ 점검사항

점검분야	점검사항	점검결과	조 치
D․E급 시설물 축대·옹벽	․ 균열이나 지반침하 여부 ․ 동공발생 및 어긋남, 배부름 현상 등 여부 ․ 주변 배수시설 설치 및 손상여부 ․ 배수면 제거용 배수 구멍의 기능유지 여부	․ 균열, 지반침하, 싱크홀 발생여부 확인한 바 이상없음 ․ 동공발생 및 어긋남, 배부름 현상 이상없음 ․ 배수상태 적정 ․ 배수구멍 기능 유지 ․ 현재 공정률 약 17%	∙
절개지․낙석 산림공원	․ 절개지, 암반 등 토사 유출여부 ․ 낙석방지책·망 등의 안전시설 정상 설치 여부 ․ 위험지역 안내표지판 설치 여부	․	∙
관리카드 조사내용	․ 출동로, 우회로 등 차량 진입여건 ․ 차량별 부서위치 등 소방활동상 주변여건 ․ 현장지휘소 설치 위치 등	․ 인근 소화전 : 6480, 6486호 ․ 출입문은 드컵북로56길에 위치함 ․ 안전센터에서 약0.7km 거리에 위치함. (차량 4분, 도보 15분소요)	∙

[붙임 2]

해빙기 위험시설물 점검부

□ 점검일시 : 2015. 3. 25(수) 15:00 ~ 15:40

□ 점검대상 : 매봉산 일대

□ 점 검 자 : 진압1대장 최도숙 외 4명

□ 점검사항

점검분야	점검사항	점검결과	조 치
D․E급 시설물 축대·옹벽	․ 균열이나 지반침하 여부 ․ 동공발생 및 어긋남, 배부름 현상 등 여부 ․ 주변 배수시설 설치 및 손상여부 ․ 배수면 제거용 배수 구멍의 기능유지 여부	․	∙
절개지․낙석 산림공원	․ 절개지, 암반 등 토사 유출여부 ․ 낙석방지책·망 등의 안전시설 정상 설치 여부 ․ 위험지역 안내표지판 설치 여부	․ 아파트, 도로와 인접해 있는 월드컵로 47길에 낙석방지를 위한 철조망 설치되어 있으며 적정 상태 유지 ․ 상암월드컵파크 306동 확인한 바 절개지 없음	∙
관리카드 조사내용	․ 출동로, 우회로 등 차량 진입여건 ․ 차량별 부서위치 등 소방활동상 주변여건 ․ 현장지휘소 설치 위치 등	․ 유사 시 상암월드컵 파크 3단지, 휴먼시아 아파트 1단지 쪽으로 차량 진입 ․ 월드컵터널에서 U턴하는 차로로 진입 가능 ․ 월드컵경기장 주차장에 현장지휘소 설치 가능	∙