겨울철 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(계획)	비 고 (사진번호)
1	올림픽대로 복개구조물	슬래브 하면 백태	지속관찰	(1-1)
2	가양 지하차도	지하차도, 옹벽 차선 도색 상태 노후	차선 도색 필요(재도장)	(2-1)
		옹벽 접합부 보수재 박리(탈락우려)	탈락부 제거후 단면보수	(2-2)
3	행주IC교	(하행) A2측 법면 보호공 침하	해당기관에 조치 통보	(3-1)
		(상행) A1측 공사 폐기물 적치	〃	(3-2)
		시설물 점검사진		(3-3)
4	여의2 지하차도	신축이음부 소성변형 및 요철(다수)	일상유지보수로 조치	(4-1)
		U-Type옹벽 타일 탈락(성산방향)	타일제거후 재설치	(4-2)

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2014.   03.  06

점검자   직) 지방시설주사   성명)   구  성  철   (서명)

직) 지방시설주사보 성명)   김  승  진   (서명)

외부전문가 : 대한민국상이군경회 성명)   최  호  영   (서명)

□ 점검 및 정비 사진 – 올림픽 대로 복개

연번: 1-1 위치: 올림픽 대로 복개 내용: 슬래브 하면 백태

□ 점검 및 정비 사진 – 가양 지하차도

연번: 2-1 위치: 가양 지하차도 내용: 차선 도색 상태 노후	정비 후
연번: 2-2 위치: 가양 지하차도 내용: 옹벽 접속부 보수재 박리	정비 후

□ 점검 및 정비 사진 – 행주IC교

연번: 3-1 위치: 행주IC교 내용: (하행) A3 법면 보호공 침하	정비 후
연번: 3-2 위치: 행주IC교 내용: (상행)A1 공사 폐기물 적치	정비 후
연번: 3-3 위치: 행주IC교 내용: 시설물 점검사진

□ 점검 및 정비 사진 – 여의2 지하차도

연번: 4-1 위치: 여의2 지하차도 내용: 신축이음부 소성변형 및 요철	정비 후
연번: 4-2 위치: 여의2 지하차도 내용: U-Type옹벽 타일 탈락	정비 후