해빙기 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(계획)	비 고 (사진번호)
1	행주대교 (상,하류교)	ㆍ상류측 PSC Box 내부 바닥판 조류 둥지 존치(P2)	ㆍ시설보수원 활용 청소 조치	(1-1)
		ㆍ상류측 PSC Box 내부 복부 전단균열 => 균열진전 없음	ㆍ지속적인 관찰 후 필요시 보수 예정	(1-2)
		ㆍ상류측 PSC Box P7 내진덤퍼 상태 => 누유, 변형이 없는 양호한 상태임	-	(1-3)
		ㆍ상류측 P11 지점 강박스 진입부 조류 배설물 존치(P11)	ㆍ시설보수원 활용 청소 조치	(1-4)
		ㆍA1 교대(상 ‧ 하류측) 성토사면 배수로미확보에 따른 토사 유실	ㆍ일상유지보수공사 활용 2014년 보수예정	(1-5)
		ㆍ상류측 A1 레일형 신축이음 충격 소음 및 이격 발생	ㆍ레일 파단, 브라켓 및 W형 레일지지 트러스 파손 발생여부 지속적 관찰	(1-6)

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2014.   3.  14

점검자   한국시설안전공단 교량파트부장  고 재 상  (서명)

직) 지방시설주사보  성명)  김 승 진  (서명)

□ 점검 및 정비 사진

<행주대교(상,하류교)>

<1-1> 박스내부 조류 둥지 존치(P2)	<1-2> 박스내부 경사 전단균열 세부 관찰(S4)
<1-3> 교량 덤퍼 점검사진(P7)	<1-4> 박스내부 개구부 조류배설물 존치(P11)
<1-5> 교대사면 배수로 미확보 및 토사 유출(A1)