햇빛 발전소 설치관련 검토의견

구분	설치장소	설치용량 (예정) [Kw]	설치가능 면적[㎡]	검 토 의 견
1	송파공영차고지 옥상(정비소포함)	97.2	630	설치보류(위례신도시사업에 따른 차고지 이전)
2	강동공영차고지 본관 옥상	28.8	300	태양광 구조물 설치시 입주업체(운전자) 휴게공간 고려하여 설치 필요
3	양천공영차고지 본관 옥상	82.8	560	의견없음 (본관, 정비소 면적 포함)
4	진관공영차고지 옥상(A,B,정비소포함)	86.7	560	설치보류(사업 미준공 및 정비동 안전검토 필요)
5	도봉산역공영차고지 옥상(정비소포함)	96.6	630	태양광 구조물 설치시 입주업체(운전자) 휴게공간 고려하여 설치 필요
6	난곡공영차고지 옥상	32.4	348	태양광 구조물 설치시 옥상조경 일조량 고려하여 설치 필요
7	천왕역 환승주차장 옥상	28.8	368	기존 설치된 태양광설비(2.4KW) 고려하여 설치 필요
8	개화역 환승주차장 옥상	75.6	897	기존 설치된 태양광설비(31.5KW) 고려하여 설치 필요