＜붙  임＞

허 가 조 건

1. 하천법에 규정된 제반사항을 철저히 준수하여야 하며, 타법에 저촉되는 사항은 공사착수 전에 별도의 개별 인․허가를 득하여야 함.

2. 공사시행 및 점용으로 인하여 하천유지․관리에 지장을 주는 행위나 하천의 오염 및 보건위생상 위해한 행위는 일절 엄금함. 만약 이를 위반할 경우에는 승인을 취소하며 피허가자의 부담으로 원상회복하여야 함.

3. 향후 공익 및 공공사업 시행을 위하여 필요시 또는 피허가자가 관계법령을 위반하거나 인근 및 제3자에게 피해가 발생한 때에는 허가사항을 변경․취소할 수 있으며,    변경․취소시에는 피허가자의 부담으로 원상회복하여야 함.

4. 공사시행 및 점용시 하천부속물 등을 훼손하였을 경우에는 즉시 원상복구하여야 하며, 하천부속물 등에 피해를 끼치거나 유수소통에 지장을 초래하는 등 하천유지․관리상 지장을 주는 행위는 일절 엄금함.

5. 공사시행은 제출된 계획서대로 시행하고 하천유지․관리기관의 지시를 따라야 하며, 허가사항을 변경․취소하고자 할 경우에는 사전에 우리시의 승인을 받아야 함.

6. 공사장 점검시 안전수칙을 준수하고 안전간판을 설치하는 등 안전관리에 만전을 기하고, 수해 및 안전사고 발생시에는 피허가자가 전담하여 책임지고 해결하여야 함.

7. 공사로 인한 설치된 시설물은 이격 또는 탈락되지 않게 고정시키고 우회도로 등   시민불편이 예상되는 구간은 안전요원을 배치할 것.

8. 공사구간내 기존지하매설물에 대한 사전조사를 철저히 하고, 지하매설물이 있을 경우에는 관련기관 직원 입회하에 시공하되 변경사항이 발생할 경우에는 변경허가를 득한 후 공사를 시행하여야 함.

9. 공사중 발생되는 토사 및 자재는 발생 즉시 하천 밖으로 반출하고,  하상내 적치한 장비 및 자재를 제내지로 반드시 반출하여야 함.

10. 훼손된 하천시설물 복구시는 현재 설치되어 있는 규격 이상으로 설치하되, 당초 기능에

지장이 없도록 하천설계기준과 하천공사 시방서에 맞게 복구 하고 하상 정리를 철저히

할 것.

11. 공사완료 후 당초와 동일하게 하상정리를 철저히 시행하여야 함.

12. 허가기간 만료 및 점용을 폐지할 때에는 하천을 원상회복하여 우리시의 확인을 받아야

하며, 우리시의 확인을 받은 후가 아니면 원상복구 의무가 면제되지 아니함.

13. 정비된 시설물에 대하여는 피허가자가 지속적으로 유지관리를 하여야 하며, 시설물의 고장, 파손 등과 관련된 주민들의 민원이 예상되므로 유지관리  부서의 전화번호 및 담당자를 표시한 표지판을 설치하도록 하고, 향후 시설물의 단순 수리나 보수를 제외한 전면 개보수(시설물의 추가설치, 바닥포장재  변경, 수목의 이식 등)시에는 사전에 하천점용허가자의 승인을 득한 후 개보수 작업을 시행할 것.

14. 공사시행은 유수 및 통수능에 지장이 없도록 조치하고, 우천시에는 점검 즉시 중단하고 원상 복구하여야 하며, 자재 및 모든 장비를 제내지(하천밖)로 이동시키고 작업자의 인명 피해가 없도록 안전조치에 만전을 기해야 함.

15. 청계천 내 차량 진출입시 서울시설공단(청계천관리처)에 차량 안전운행 각서를 제출하여 차량 운행 허가를 득한 후 공사시행토록 함.

※차량 진출입 허가 문의 : 서울시설공단(청계천관리처) 2290-6841.

16. 시민안전 및 통행에 지장이 없도록 안전팬스 설치 및 신호수 배치등 관리철저

17. 인명사고가 발생하지 않도록 돌발 호우시 즉각적인 공사중지 및 점검자 대피를 실시하고 안전조치 이행

18. 서울시설공단과 비상연락망 및 기상예보 공유 및 공사 시작 전후 공단과 협의 이행

19. 기타 점용허가신청 공문에 기재된 안전조치 이행 철저.  끝.

＜붙  임＞

조치요청사항

서울시설공단-

□ 하천점용 관련 검토 및 조치요청 사항

1. 공사 전 사항

- 위 공사구간과 2022.1∼12까지 진행되는「정릉천∼청계천 자전거도로 연결사업」구간이 중첩되니 관련기관과 공정협의 등 요망

- 공사 전 자전거도로 및 산책로를 이용하는 시민의 안전 및 불편 등의   민원이 발생하지 않도록 공사 계획 수립 철저

2. 공사 중 사항

- 호우 시 양수펌프 및 이송호스로 인한 자연배수 저해요인을 제거하여   저수호안 (사면)등 의 유실방지 대책 강구

- 자전거도로 및 산책로 점용 시 우회로 확보 및 안내간판 설치

- 보행도우미 등 신호 및 안내요원 배치

- 공사로 인한 민원발생 시 성실 응대

- 교량하부와 녹지대 차량진입 최소화 및 원상복구(차량진입으로 수목고사 및 시설물 파손)-차량회차 등

- 현장 내 자재적치 시 차폐철저, 녹지대 내 자재적치 최소화

3. 공사 후 사항

- 공사로 인한 시설물 및 자연물 손괘 시 원상복구

- 공사 잔재물(자재, 폐기물 등) 처리 철저

4. 기타 사항

- 기존 차집관거 맨홀 뚜껑이 홍수 시 개방되어 오수유입 및 안전사고가  우려 되고 있으니 금번 공사 시 기존 맨홀뚜껑(4개소 고정)을 보강(추가 고정)하여 개방되지 않도록 조치 필요

- 비산먼지 및 소음 최소화

- 차량운행 시 안전운행 및 안전운행각서 제출 등(승용차량 천내 주차금지)