헬기 취수장 관리 매뉴얼

― 동절기·갈수기 대비 ―

2014. 1

정확한 판단, 신속한 대응, 안전한 진화

헬기 취수장 관리 매뉴얼

Ⅰ		목 적

o 산불방지 기간 중 동절기 및 갈수기에 헬기 취수장을 사전에 확보하여 산불발생시 초동진화토록하기 위함

Ⅱ		취수장 선정 시기 및 대상지

1. 선정 시기

o 담수지가 결빙되어 헬기 스노클에 의한 취수가 불가능한 동절기

o 극심한 가뭄으로 하천 및 저수지 등에 물이 말라가고 있는 갈수기

2. 선정 대상지

o 초대형, 대형 헬기 등의 운항 및 상시 취수가 가능한 지역

- 안전운항을 위한 비행 안전거리

․ 초대형(S-64E) 70m×70m, 대형(KA-32T) 50m×50m

o 산불발생 지점에서 헬기 이동시간이 편도 5분 이내 거리에 있는 장소

- 직선거리 20㎞ 이내로 연계하여 설치를 요하는 곳

o 헬기 급수가 가능한 정도의 넓은 저수지 또는 수심이 최소한 1m 이상 확보가 가능한 하천

o 굴삭기 등을 이용 폭 5m, 수심이 최소한 1m 이상이 되도록 바닥을 파서 물이 고이도록 할 수 있는 장소

o 가능한 2대 이상의 헬기가 동시 취수 할 수 있는 지역(취수장 간 안전거리 70m 이상 확보)

o 접근성이 좋고 사후 관리가 용이한 지역

Ⅲ		취수장 선정 제외지

o 초대형(S-64E), 대형(KA-32T) 등 헬기의 운항이 불가능한 지역

- 취수장 설치 대상지에서 50m 이내에 높이 5m 이상의 장애물이 있는 곳(철탑, 전선주, 나무, 건물, 바위 등)

- 좁은 계곡부 또는 100m이내에 마을이 운집되어 있는 곳

o 헬기 회전날개에 의한 강한 바람으로 피해가 우려되는 지역

- 비닐하우스, 양계장, 축사, 기와집, 간이화장실 등

o 동절기 및 갈수기에 물이 일시적으로 고이는 곳

o 염분이 다량 함유되어 있는 호수

Ⅳ		취수장 설치 규격

o 초대형 및 대형헬기의 스노클을 이용한 취수 가능한 규격

- 동절기 얼음 제거 넓이 : 5m×5m

- 굴삭기를 이용한 인공 담수지 넓이 : 6m×6m

- 물깊이 : 최소한 수심 1m 이상

※ 스노클 : 헬기의 자체 물탱크에 물을 흡수하는 장비

(초대형은 1개, 대형은 2개가 장착되어 있음)

Ⅴ		취수장 설치 방법

◀ 동절기 ▶

1단계 : 취수장 선정 적격여부와 결빙상태를 필히 확인하여 최적의 헬기 취수 및 안전사고를 미연에 방지한다.

2단계 : 기 선정된 자연하천, 저수지 등의 얼음위에 제거선을 정사각형(5m×5m)으로 표시한다.

3단계

o 얼음두께가 두꺼운 경우 한쪽방향에 숨구멍을 2개소 천공한다.

o 얼음을 소폭(2.5.m×2..5m)으로 자른 후 밀대 및 당김대 등을 이용하여 제거된 얼음을 기존 얼음 밑으로 천천히 밀어 넣는다.

※ 얼음 두께가 20cm 미만일 경우 제거폭을 넓혀 작업하면 효과적임

4단계 : 천공된 얼음구멍 주위에 익사 사고 등을 방지하기 위하여 안전시설물을 설치한다.

o 천공된 얼음구멍 주위에 안전로프, 경고표찰 등을 설치한다.

o 천공된 얼음구멍 주위에 돌을 띠 모양으로 놓고 적색 락카로 표시한다.

o 인근에 마을이 있을 경우 얼음지치기하는 어린이 등의 안전을 위하여 그물망을 이용 얼음구멍을 덮거나 또는 막는다.

〈유의사항〉

① 덮이식 그물망이 기온강하로 얼어붙을 수 있으므로 이를 방지하기 위하여 천공된 네 귀퉁이에 지지대를 얼음을 뚫어 단단히 고정시키고 수면위에 40cm 정도 뜨게 설치 (붙임)

② 산불발생시를 대비하여 그물망 제거 인력을 주위에 고정배치 시키고 헬기 로테이터의 강한 바람피해를 방지하기 위하여 그물망을 천공부로부터 50m 밖으로 이동시킴, 단 막이식 그물망은 설치된 상태로 존치

5단계 : 헬기조종사가 식별이 용이하도록 깃발(산불조심 깃발 등)을 설치하고 GPS장비를 활용 좌표 값을 취득한다.

o 취수장에서 5m이상 유격을 두어 헬기 하바링 시 지장초래 방지

◀ 갈수기 ▶

1단계 : 취수장 선정 적격여부를 확인하여 갈수기 최적의 헬기 취수는

물론 안전사고를 미연 방지한다.

2단계 : 굴삭기를 이용하여 물구덩이를 취수장 설치 규격에 맞게 판다.

3단계 : 익사 사고를 방지하기 위하여 취수장 주변에 안전시설물을 설치한다.

o 안전로프, 경고표찰 등 설치

4단계 : 헬기조종사가 식별이 용이하도록 깃발(산불조심 깃발 등)을 설치하고, GPS장비를 활용 좌표값을 취득한다.

o 취수장에서 5m이상 유격을 두어 헬기 하바링시 지장초래 방지

Ⅵ		안전사고 방지요령

o 결빙상태를 필히 확인한다.(기상상태에 따라 결빙 변화 예상)

o 여건을 감안하되 될 수 있는 대로 저수지 등 물 가장자리에 설치한다.

- 굴삭기 등을 활용한 인공적인 설치 시에도 동일

o 기계톱 및 얼음제거 인력은 아이젠 등의 미끄럼방지 장비는 물론 작업 중 부주의로 익사할 경우를 대비 사전에 로프를 몸에 부착하고 작업하며, 구명튜브를 배치시킨다.

o 최초 얼음 해체 시 5～6명의 인력을 동원하여 안전사고에 대처한다.

o 접근금지 표찰 등 안전시설물을 필히 설치한다.

Ⅶ		투입 장비 및 물품

o GPS 등 좌표 값 취득 장비

o 기계톱, 밀대, 당김대 등 얼음해체 도구

o 안전로프, 아이젠, 구명튜브, 적색 락카 등 안전도구

o 헬기조종사 인식용 깃발(산불조심 깃발 등)

Ⅷ		사후관리 요령

o 매일 아침 산림보호감시인력 등을 활용하여 결빙상태 확인 및 살얼음 제거 (헬기 스노클은 1㎝ 전, 후의 살얼음에도 자체 천공이 불가함)

o 1일 2회 이상 안전시설물 등 이상유무 확인

o 해빙기 이전에 시설물을 전량 수거하여 수질오염방지 등 환경보호

o 설치장소 및 좌표는 도면 작성하여 기록․관리

※ 지역산불관리기관은 동절기․갈수기에 헬기 담수가 가능한 지역을 파악하여 산불발생시 신속한 사용이 가능하도록 사전 준비

(동절기 경고 표찰)

○                    ○

경        고

이 곳은 동절기 산불진화용 헬기 취수를

위해 얼음을 천공한 지역으로 수심이 깊어

익사사고의 위험이 있으므로 관계자 외

접근을 엄금합니다.

○○시장·군수

(갈수기 경고 표찰)

○                    ○

경        고

이 곳은 산불진화용 헬기 취수를 위해 설치된

지역으로 수심이 깊어 익사사고의 위험이

있으므로 관계자 외 접근을 엄금합니다.

○○시장·군수

결빙저수지 급수원 확보 매뉴얼(사진자료)

(결빙저수지 광경)                  얼음위에 선을 표시(가로 5m×세로 5m)

<작 업 순 서>

- 기계톱을 이용하여 얼음을 절단한다. * 주의사항 ․ 기계톱날 끝부분이 물에 닿지 않도록 얼음만 절단 ․ 기계톱날이 물에 닿으면 노크현상이 발생하여 기계톱이 작동되지 않을수 있으므로 유의	- 1단계로 기계톱으로 얼음을 제거한 후 2단계로 절단되지 않은 얼음은 손톱을 이용하여 절단한다. ․ 손톱 사용시 톱날 각도를 90°로 유지하면 얼음이 잘 절단됨

( 1 )                                ( 2 )

- 얼음을 2단계로 절단한다. * 가로 2.5m×세로 2.5m 규격으로 2회 나누어 절단한다.	- 먼저 밀어 넣을 방향의 모서리를 절단한다. * 황색 점퍼 입은사람 발 끝부분과 우측 모서리 절단 - 가운데 검은점퍼 입은 부분에서 막대기로 얼음을 물 밑으로 눌린다. - 반대방향에서 막대기로 서서히 밀면 얼음이 자연스럽게 얼음 밑으로 들어감

( 3 )                                ( 4 )

( 5 )                           ( 6 )

얼음이 50cm정도 두꺼운               결빙저수지 담수광경

경우 많은 인력 필요