- 소방활동여건 조성 및 직무환경개선을 위한 면목119안전센터 - 재건축 공사 현상설계 공모 현장 설명서

2016. 8.

중랑소방서

(소방행정과)

- 중랑소방서 면목119안전센터 재건축 공사 -

현상설계 공모 현장 설명서

재난 · 재해의 다양화에 따른 소방수요의 급증으로 인한 사무공간 부족현상 해결과 노후 청사환경 개선을 위한 재건축 공사 현상설계를 위한 현장 설명서임.

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명 : 중랑소방서 면목119안전센터 재건축공사

□ 위    치 : 서울시 중랑구 동일로 475

□ 규    모 : 지상3층, 지하1층, 연면적 650㎡ (±5%범위내)

□ 용    도 : 제1종근린생활시설(소방서 119안전센터)

□ 명    칭 : 중랑소방서 면목119안전센터

□ 법적사항 : 용적율 : 250% , 건폐율 : 50%

□ 지역지구 : 제3종일반주거지역, 일반미관지구, 도시지역

□ 사 업 비 : 2,274,092천원

년도별	2016		2017
계(천원)	토지매입	설계비	소계	공사비	자산취득	감리비	부대비 등
2,274,092	408,663	94,726	1,770,703	1,661,412	50,000	21,483	37,808

□ 설계용역비 : 69,065천원 (기술용역타당성심사 금액)

□ 현 청사현황

□ 규    모 : 철근콘크리트 스라브 2/1층, 연면적 329.24㎡

□ 준공년도 : 1980. 12. 8.(36년 경과)

Ⅱ		현상공모계획

1. 응모신청서교부등록 : 2016. 8. 29.(월) ~ 2016. 8. 30.(화) 18:00

2. 사업질의기간 : 2016. 8. 29.(월) ~ 2016. 8. 30.(화)

- 우편, FAX, E-mail(aebal@seoul.go.kr)에 한함

3. 질의회신 : 2016. 9. 2.(금)

- 중랑소방서 인터넷 홈페이지(http://fire.seoul.go.kr/jungnang/)에 일괄 게재

4. 작품접수 : 2016. 10. 5.(수) 18:00 중랑소방서 소방행정과

구 분	규 격	수 량	비 고
심사용 설계도판	A1(841mm×594mm)	2매	표현내용 흑백으로 표현
설계도면	A3(420mm×297mm)	10부	개요, 목차 배치도 등 20매 이내
설계설명서	A4(210mm×297mm)	10부	20매 이내
축소모형	100㎝×100㎝이내	1개	백색 스티로폼, 혹은 종이만 사용
CD-ROM		1매	설계도판(jpg파일), 설계설명서 등 수록

5. 작품심사위원회개최 : 2016. 10. 11.(화) 14:00

6. 작품당선작발표 : 2016. 10. 12.(수)

※ 당선작은 우리서 홈페이지에 게재(시상에 관한 사항은 개별 통지)

7. 작품당선작시상 : 2016. 10. 13.(목)

단, 상기 일정은 추후 변경 될 수 있으며 작품접수후의 변경일정은 별도 통보하지 아니함.

Ⅲ		설계참고사항

□ 소방력

□ 인    원 : 28명 (센터장 1, 진압 12명, 운전 6, 구급 9명)

□ 소방차량 :  4대 (펌프차 1대, 탱크차 1대, 구급차 1대, 이륜차 1대)

□ 소방차량제원 (차량 제원은 최대 규격을 주차할 수 있는 면적 산정)

구 분		규 모			비 고
		길이(m)	너비(m)	높이(m)
특 수 소방차	펌프차	8.13	2.50	3.02	대형/중형
	물탱크차	8.25	2.49	3.07	물 6,500ℓ
	구급차	5.34	1.92	2.40	승 합 형

□ 119안전센터 근무특성

□ 근무여건 : 24시간 3교대근무 상주근무 주간 10명, 야간 9명

□ 근무내용

- 화재·구조·구급·생활안전출동

- 급·배수 지원 및 행정업무

□ 비상근무시 전원근무

□ 의용소방대 : 25명(자택대기)

□ 월 1회 각종 소방안전교육 및 훈련

□ 비상시 전원 현장출동보조 및 상황보조 업무

□ 층별배치(안)〔기본(안)은 참고자료이며, 층수․용도 및 면적은 설계자 의견 수용〕

구 분 층 별		면적(㎡)	비 고
계		650
지 하 1 층	소 계	100
	보일러실	25	24시간 근무 장소
	창고	30	진압, 구조장비 등 부대물품 창고
	문서고	20	일상경비지출증빙서 등 보관
	구급감염방지실	25	구급대원 및 장비 병원균 등 감염 예방 소독
지 상 1 층	소 계	190
	사무실	40	근무인원 10명(교대근무시 19명)
	차 고	110	4대(펌프차, 탱크차, 구급차, 이륜)
	공기호흡기충전실	10	공기호흡기 용기 공기충전
	화장실, 계단실 등	30	화장실 남․여(장애인) 설치
지 상 2 층	소 계	190
	진압대원대기실	60	6명(비상시 24시간 근무)
	팀장실	15	3명(야간근무 1명)
	여직원대기실	20	2명 기준(화장실, 샤워실 설치)
	구급대원대기실	20	2명(24시간 비상근무)
	세면[샤워]실	30	10명 기준(화재출동 등 현장활동 후 사용)
	화장실, 계단실 등	45	화장실 남․여 설치
지상 3 층	소 계	170
	센터장실	20	1명(비상시 24시간 근무)
	체력단련실	40	현장출동대원 기초체력 단련기구 배치
	식당	45	10명 기준(24시간 대기근무)
	의소대(회의실)	35	지역대 25명 기준(비상회의 장소 활용)
	화장실 등	30

Ⅳ		작품평가기준

□ 항목별  평가요령

1) 공통사항

(1) 채점대상작품 선정 후에는 토론 없이 개별평가 및 채점실시

(2) 채점의 근거가 될 수 있도록 평가서를 작성

(3) 평가항목별로 상대 평가 후 항목별 평균점수와 가․감점을

합산하여 최종점수를 확정

(4) 상대평가 등급은 수, 우, 미, 양으로 하고, 심사항목별 배점에 대해 5%를 차등채점(수 95%, 우 90%, 미 85%, 양 80%로 채점)하며, 채점대상 작품 수에 따른 등급 배분은 다음과 같이 한다.

채점대상 작 품 수	등 급
	수	우	미	양
2		1	1
3	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1

2) 평가기준

평가항목	평가내용	배점
계		100
건축계획의 독창성 및 합리성	소계	70
	- 주변환경 및 장소의 특성과 건축 프로그램에 대한 해석 및 적용의 독창성을 비교평가	30
	- 환경친화적 설계기법 적용의 적정성을 비교평가	20
	- 기타 대지 및 건축물의 특성과 사업목적에 따라 도시환경시설, 야간조명계획 등 필요한 사항을 비교 평가	10
	- 소방상징의 독창성	10
건축계획의 기술적 합리성 및 경제성	소계	30
	- 건축구조, 설비, 시공의 관점에서 건축계획의 치명적 결함유무를 평가	10
	- 구조, 설비, 시공 등의 관점에서 건축계획의 상대적 합리성 및 경제성을 비교평가	10
	- 소방상징의 독창성에 따른 건축물의 실별배치 및 활용도	10