현수관로 점검표

□ 시설명 : 금천교

□ 위  치 : 금천구 가산동 707

□ 관  경 : D= 400 mm

□ 연  장 : L= 220 M

□ 운영여부 : 운영중(배수관)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
관로 동결및동파 안전상태(지지상태)
부속시설(밸브 등) 이상유무
보온상태
누수여부
피복 등 손상여부
기타

2016. .   .

점검자 :

현수관로 점검표

□ 시설명 : 도림교

□ 위  치 : 관악구 신림동 475~1446

□ 관  경 : D= 600 mm

□ 연  장 : L= 130 M

□ 운영여부 : 운영중(배수관)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
관로 동결및동파 안전상태(지지상태)
부속시설(밸브 등) 이상유무
보온상태
누수여부
피복 등 손상여부
기타

2016. .   .

점검자 :

현수관로 점검표

□ 시설명 : 한강대교 현수관

□ 위  치 : 한강대교(동작구 본동 ~ 용산구 한강로 3가)

□ 관  경 : D=900mm

□ 연  장 : L=840m

□ 운영여부 : 운영중(배수관)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
관로 동결및동파 안전상태(지지상태)
부속시설(밸브 등) 이상유무
보온상태
누수여부
피복 등 손상여부
기타(지하철 공사장의 경우 시공사,연락처, 공정등)

2016. .   .

점검자 :

현수관로 점검표

□ 시설명 : 성산대교 현수관

□ 위  치 : 성산대교(영등포구 양평2동 1-3)

□ 관  경 : D=700mm

□ 연  장 : L=3,040m

□ 운영여부 : 1열 운영 중(배수관), 1열 미운영(비상관로)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
관로 동결및동파 안전상태(지지상태)
부속시설(밸브 등) 이상유무
보온상태
누수여부
피복 등 손상여부
기타(지하철 공사장의 경우 시공사,연락처, 공정등)

2016. .   .

점검자 :

공동구(상수도관로) 점검표

□ 시설명 :  여의도 공동구 상수도관

□ 위  치 :  여의도 관내

□ 관  경 : D= 300~500 mm

□ 연  장 : L= 5,770M

□ 운영여부 : 운영중(공동구)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
관로 안전상태 (지지상태)
부속시설(밸브 등) 이상유무
보온상태
누수여부
피복 등 손상여부
기타

2016. .   .

점검자 :

현수관로 점검 사진

사진설명 :	사진설명 :
사진설명 :	사진설명 :
사진설명 :	사진설명 :

여의도공동구 점검 사진

공동구내 D=300~500mm 관리상태 등 점검