가로등 현수기 신청 및 설치시 유의사항

1. 가로등 현수기 신청은 허가대상시설물에 한하여(30일 이내) 사전에 구청장의 허가를 받아야 합니다.

2. 다만, 주요시책 또는 사업의 효율적 홍보 등 공익목적의 달성을 위해 불가피한 경우에는 허가절차 없이 설치할 수 있으나, 설치장소 및 기간의 중복, 도시미관 및 가로등시설물의 효율적 관리를 위해 반드시 사전 업무협의 절차를 거쳐야 합니다.

3. 허가수량을 초과하여 설치할 경우에는 철거됩니다.

4. 우리구에서 설치한 현수기 걸이에 부착하여 설치하여야 하며, 현수기 걸이가 없는 가로등에 대해서는 사설제작 배너걸이에 설치하되 도시미관을 저해하는 일이 없도록 하여야 합니다.

5. 지면에서 현수기의 밑부분까지는 200센티미터 이상 떨어져야 합니다.

6. 횡단보도 및 버스정류장 주변에는 설치 금지.

7. 현수기 설치로 인해 공공시설물의 효용을 저해하여서는 아니되며, 도로표지 또는 교통안전표지, 사설안내표지가 부착된 가로등주에는 배너 설치 금지.

8. 설치 후 관리부실로 인한 도시미관을 저해하는 일이 없도록 주기적으로 순찰을 하여야 하며, 적출된 사항을 즉시 조치하여야 합니다.

9. 작업시 감전 등 안전사고가 발생하지 않도록 유의하여 하며, 가로등시설물 훼손 및 안전사고 발생시는 민․형사상의 모든 책임은 설치자가 부담해야 합니다.

10. 현수기 설치에 따른 차량통행 등에 지장이 없도록 표시하여야 하며, 풍압이나 충격에 의하여 떨어지지 아니하도록 하여야 합니다.

11. 설치기간 중 국가적인 주요행사 및 도로공사 등에 지장을 주거나 가로등 전복위험이 있을 경우에는 즉시 철거하여야 하며, 행사완료 후 철거시는 잔유물이 남지 않도록 하여야 합니다.

12. 보행자 및 차량의 통행에 방해가 되지 아니하도록 하여야 합니다.

(도로경계석과 일직선 방향이 되도록 설치)

13. 하나의 가로등주에는 2개 이하의 현수기를 표시하여야 합니다.

14. 현수기의 가로길이는 0.6미터, 세로길이는 1.5미터 이내로 하여 가로등주에 0.1미터 이내로 밀착시켜 표시하여야 합니다.

15. 현수기의 밑부분은 나무, 철근, 플라스틱 등을 사용하여 고정시켜서는 안되며  또한 철사를 이용 안정기함 나사를 이용하여 설치하여도 안되며 이로인한 문제발생시 원인자가 해결해야 합니다.

16. 가로등에 부착된 시설물(꽃화분, 화분거치대, 꽃, 기꽂이 등)이 손상되지  않도록 하여야 하고, 시설물이 손상될 경우에는 원인자가 변상하여야 합니다.

17. 광고물 등에는 형광도료 또는 야광도료(도료를 바른 테이프를 포함)를 사용하지 않도록 하여야 합니다.

18. 배너설치 접수 도안과 실제 설치 도안이 다른 경우 강제 철거를 할 수 있으며, 국가나 공공기관은 협찬 등을 기록하는 상업성 광고는 부착할 수 없습니다.