■ 강남보금자리지구 현장사진

( 확정측량 경계 표시 )	( 절토 지역 피복 필요 )
( 산림경계부 사면 토사유출 방지 대책 필요 )	산마루 측구 설치 침하 보완조치 필요
( 계곡부(615동) 사방시설 도입 필요 )	( 재난대비 조직체계)