옹벽위 펜스 연장필요(어린이 등이 접근할 수 있는 구조로 안전사용 우려)

3루측 선수단 주출입문 교체 필요(처짐·비틀림 현상 발생으로 시건장치 어려움)

건물동(사무실) 2층 출입계단 미끄럼 방지 필요(출입시 낙상 사고 우려)

관람석 난간(상하 이격 커서 어린이 등의 안전사고 우려)

후문 난간 기둥 탈락으로 로프로 임시조치함(보행자 안전사고 우려됨)