제2롯데월드 공사현장 안전점검 계획

□ 점 검  근 거

○ 예방과-7102(2013.4.5.)호 “지하시설물 및 공사장 소방안전대책”

○ 예방과-3196(2014.2.24.) “제2롯데월드 건축공사현장 소방안전대책”

5-2-3『공정진행에 따른 안점점검 실시』

□ 점 검  개 요

○ 점검내용 : 건축공사장 공정진행에 따른 안전 점검

○ 점검일시 : 2014. 6. 30(월)

○ 점검대상 : 제2롯데월드 건축공사현장(타워동)

구 분	코어월	철골	외주부	슬래브	커튼월 로이유리 설치
진행층수	73층	64층	61층	60층	47층
공정율	59.35%	52.03	49.59%	48.78%	48.32

※ 현재 타워동 전체공정률 41.5%

○ 점검사항 : 건축공사장 공정진행에 따른 안전점검

○ 점검반 구성 : 소방, 전기, 가스, 롯데관계자 등 합동 안전점검

구 분	점검대상	점검자 (유관기관)	점검자 (소방)	비고
6.30 (월)	타워동	건축, 전기, 가스 롯데건설 등 관계자	검사지도1팀장 소방특별조사 담당자	총괄 예방과장

※ 유관기관 담당자 점검 참석토록 문서 통보

□ 점검결과 조치

○ 화재안전관련 안전성 미흡 등 지적사항은 현지 시정 및 권고 조치

○ 공사장 내 위험요인 즉시 제거 및 공사장 안전관리자 업무 실태 점검

○ 공사장 내 불법 위험물 시설의 저장·취급 실태 확인 점검 등

□ 점검활동 결과보고

○ 공사장 안전 관련 중요한 사항에 대하여 기록 유지

○ 붙임 점검서식에 의거 결과 보고

붙임 : 점검결과서

안전점검 결과 보고서

점검분야	확인내용	조치내용

※ 유관기관(건축, 전기, 가스 등) 점검 결과는 자체 점검서식 활용 가능