현장안전 확인표

(일시: 2022.4.5. 08:07  /  대상 : 종로구 세종대로21길 77)

종로소방서  1 팀, 현장안전점검관 :  유재열  (서명)

점 검 항 목	확인(실행)시간			조치사항
	1차	2차	3차
현장 통제 적절성 가. 차량 및 특수자원 배치 나. 시민 통행로 확보(안전사고 방지 조치) 다. 환경(풍향 등)에 적합한 통제범위	08:13	08:20		입구 1층에 현장통제선 설치
2. 현장 핵심 위험요인 상황평가 ■ 폭발, ■ 붕괴, ■ 유독가스, ■ 열확산, □ 공간	08:13	08:20
3. 상황에 적합한 보호장비 착용(대원) ■ 호흡기, ■ 헬멧, ■보호장비, ■보호장비	08:13	08:20
4. 진입 건물구조, 건축재료, 내부 가연물 예측 가. 크랙, 붕괴, 외벽연소 가능성 나. 밀폐구역, 급격한 연소 확대 우려	08:13	08:20		건물외벽 작업시 낙하물 주의 알림
5. 진입대원 안전 확보 점검 가. 진입대원 현황 및 라이프 라인, 호스연장 나. 사다리 전개 등 탈출로 확보 연부 다. 진입시간(호흡한계시간) 라. 내부안전요원 배치 여부	08:13	08:20		사다리 전개시 2인1조 작업 지시
6. 계절적 요인(환경)이 대원들에게 미친 영향 확인 〔한파, 빙판, 폭염, 황사, 강풍 등〕				해당없음
7. 대원들의 휴식관리(시간, 장소 등 적정성)				해당없음
❖기타 안전 위협요인 사전제거 조치 내용

[현장안전 확인표 설명 자료]

❖ 본 확인표는「현장안전점검관」이 사고 및 재난현장에서 확인해야 할 최소한의 기준으로 절대 기준은 아니며,「현장안전점검관」의 특성 및 현장 상황에 따라 다르게 확인할 수 있습니다.

❖ 또한 현장의 다양․복잡성으로 표준화된 안전관리는 오히려 비효율적일 가능성 때문에 본 체크리스트를 기반으로 각 서별, 현장별 다르게 확인할 수 있으며, 확인 내용은 별지에 기록관리 할 수 있습니다.

❖ 좌측 확인표는 최소 3차까지만 표기되어 있으나, 이는「현장안전점검관」이 주기적으로 확인해야 한다는 의미이고, 서식에 관련 없이 한 번만 확인하거나 열 번을 확인하여도 무관합니다. (현장안전점검관의 판단과 재량으로 처리합니다)

1. 현장 통제 적절성 : 현장에는 도착순서대로 소방차 배치, 경찰차, 유관기관 및 일반차량들이 뒤섞여 있어 효율적인 자원배치나 장비 운반, 소방호스 연장할 때 안전사고 발생 확률이 높음, 또한 시민들이 소화전, 소방호스 등으로 안전사고 발생 가능성을 확인

가. 차량 및 특수자원 배치: 현장 활동(화재진화, 인명구조 등)에 장애요인을 최소화하는 방향으로 소방차 등의 배치가 적절한지를 확인, 또한 고가․굴절․배연․중장비 등 특수자원들의 진․출입이나 부서 위치가 확보되었는지를 확인

나. 시민 통행로 확보(안전사고 방지조치): 현장 통제는 최소한 시민 통행로 확보를 위한 공간 마련 또는 시민 통행로 주변의 소화전, 소방호스, 특수장비 등의 주변에 안전 확보를 위한 공간과 통제선 및 통제표시 등이 적절한지를 확인

다. 환경(풍향 등)에 적합한 통제범위: 바람의 세기나 방향, 강우, 강설 등이 현장 활동에 영향을 미칠 수 있는지를 확인하여, 대원들과 주변 시민들에게 위협이 될 수 있는 현장 여건이 있는지를 확인

2. 현장 핵심 위험요인 상황평가: 현장 도착 즉시 현장 상황별 핵심 위험요인을 확인

가.  폭발: 위험물 화재, 건물용도, LPG 시설, 밀폐된 공간으로 역류, 플래쉬오버 등의 가능성이 있는지를 우선 경험법칙으로 확인 (추후 정밀 분석평가 실행)

나. 유독가스: 실험실, 연구실, 공장 등에서 사용하는 화학물질 등과 고분자화합물, 직물(의류 판매장 등) 등의 연소로 짙은 농연이 체류하거나 현장 활동 대원들이 노출될 위험성을 확인

다. 열확산: 급격한 연소확산 범위를 예측하고, 풍향, 건물구조 등의 영향요인으로 화재확산경로에 노출된 지점 소방력 배치 적정성을 확인(피난로 확보 등)

라. 공간: 지하 심층부, 고층부 등 접근에 한계 있는 공간구조 특성을 확인하여 대원들이 최악의 상황에 직면했을 때를 대비한 안전 확보 여부를 확인

3. 상황에 적합한 보호장비 착용(대원): 현장 상황에 따라 효율적인 활동을 위해 최소한의 개인보호장비 착용의 적정성 여부를 확인

가. 호흡기: 내부 진입 대원 특히, 간부들의 공기호흡기 착용 필요성이 있는지를 확인, 잔불 정리 등에는 공기호흡기 보다 특수 마스크 등을 착용할 수 있으나, 화재 진행 상황에는 반드시 공기호흡기 착용하고 진입하는 공간과 범위를 확인

나. 헬멧: 현장의 모든 대원은 헬멧 착용을 원칙으로 함. 다만 제2 통제선 밖에서 상황관리 등을 하난 사람들은 예외로 할 수 있음. 이를 확인함.

다. 보호 장비: 제1통제선 내 진 ․ 출입할 때 낙하물, 잔존물 등 위험요인으로부터 신체를 보호할 수 있는 조치 여부 확인(방화복, 보호장갑, 안전화 등)

라. 기타 보호장비: 보호장비 이외 안전한 활동을 지원할 수 있는 장비로서 랜턴, 무전기, 인명구조경보기, 열화상카메라 등의 적정성을 확인함

4. 진입 건물구조, 건축재료, 내부 가연물 예측 : 인명구조 및 화재진화를 위해 건물 내부로 진입할 때 최우선 진입 건물에 대한 위험도를 평가하기 위한 최소한의 확인 내용임.

가. 크랙 & 붕괴: 대원들이 진입한 건물 외벽에 심각한 크랙이 있거나 크랙 사이로 짙은 연기 분출 여부, 건물구조가 블록조 또는 벽돌조 일 경우 뒤틀림 등을 확인하고, 철골구조일 경우 철골의 만곡 등을 확인, 기와조 일 경우 서까래나 기둥의 소실정도 등을 예측하여 붕괴 가능성을 확인

나. 외벽연소 가능성: 대원들이 진입한 건물 외벽이 드라이비트, 샌드위치 패널 등 단열재의 연소 가능성을 확인, 급격한 외부 연소는 내부진입 대원들의 신속한 탈출을 방해할 우려가 있음.

다. 밀폐구역: 화재진화를 위해 불가피하게 진입할 경우 밀폐된 구역 여부 확인, 특히 내부공간은 넓으나 출입구가 1 ~ 2개로 제한 될 경우 진입 대원들의 탈출로 확보 실패 가능성을 확인

라. 급격한 연소 확대 우려: 가연물의 종류와 양, 공기 유입, 화재 양상, 연기 색깔, 진입 대원들의 활동 역량 등을 종합하여 급격한 연소 확대 가능성 여부를 확인

5. 진입 대원 안전 확보 점검: 건물 내부에 대원들이 진입할 때 안전 확보를 위한 최소한의 조치 여부 확인

가. 진입 대원 현황: 2인1조 여부, 진입로는 몇 군데 인가?, 진․출입구에 진입 대원의 명단과 진입 시간을 확인하는 대원은 배치되었는가? 등을 확인

※ 진․출입구의 통제역할을 반드시 안전점검관이 직접해야 할 의무는 아니지만, 확인하고 예비대 및 대기조를 활용하여 진․출입구에 통제관은 배치해야 함. 특히 대규모 공간 경우에는 먼저 통제관을 배치한 후 진입하는 것을 원칙으로 함

나. 라이프 라인, 호스 연장: 진입할 때 라이프 라인을 설치하거나 소방호스를 충분히 여유 있게 준비하여 진입 여부를 확인하는 절차로 관계자 등을 확보하여 내부구조를 확인한 후 소방호스의 소요 수량을 계산하여 1본 이상 여유 있게, 충수된 수관을 방수압력 유지한 체 내부진입 원칙임,

다. 사다리 전개 등 탈출로 확보 여부: 2층 이상일 경우 사다리가 설치되어 있는지를 확인하고(사다리 도달거리에 한하며, 원활한 내부진입과 유사 시 대원들의 긴급피난을 위함) 기타 고층부 및 지하 등에 대원들의 진입로 외에 다른 탈출로가 확보되었는지 확인

라. 진입시간(호흡한계 시간): 진입한 대원들의 공기호흡기 잔량을 확인하고 진입 이후 소요 시간을 체크하여 호흡 한계 시간에 탈출 여부 확인

라. 내부 안전요원 배치 여부: 진입할 때 굴절되는 공간이 많거나, 내부공간이 넓을 때는 중간에 안전 지점을 지정하여 2인 1조 내부 안전요원(길잡이 대원)배치 여부를 확인

6. 계절적 요인(환경)이 대원들에게 미친 영향 확인 : 한파, 빙판, 폭염, 황사, 강풍 등 날씨와 연계하여 현장 위험요인을 확인

7. 대원들의 휴식 관리 (시간, 장소 등 적정성)

○ 현장대응단-549(2021.1.13.)호,“재난현장 출동대원 회복관리 종합계획”호에 의거 대원들의 휴식 및 현장에서의 후생복지 관련 조치 적정성을 확인

❖ 기타 안전 위협요인 사전 제거 조치 내용

○ 현장활동 중 위험요인 사전 제거 및 조치 내용을 기록 (현장 안전담당관이 현장에서 취한 내용을 간략히 기록)