현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2014. 6. 3.(화) 17:40~17:50

○ 장    소 : 현장지휘대 사무실

○ 참석인원 : 현장지휘 1,2팀

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2014. 6. 1.(일) 17:47~17:55(8분간)

※ 개요 : 목탄(숯불)을 이용한 일반음식점 요리기구 상부 덕트 내에 쌓인 목탄의 연소생성물(타르 성분의 그을음·목타르)과 기름때 등에 숯불의 불티로 착화발화 추정

○ 장    소 : 중랑구 봉화산로 73(중화동) 오두리숯불바베큐

- 양식 세멘벽돌조 슬라브가 1/3층 1동 4호 214㎡

○ 원    인 : 부주의(불티) 추정

○ 피해상황 : 80만원(동산 30, 부동산 50)

□ 출동소방력

○ 인    원 : 46명 (소방 42, 경찰 2, 한전 2)

○ 장    비 : 14대 (펌프 4, 탱크 4, 구조 2, 구급 2, 기타 2)

□ 주요 활동사항

○ 선착대 중화대가 현장에 도착하여 인명검색 및 옥상층 환풍구내로 화점방수(완진17:55)

○ 후착대 및 구조대 인명검색 및 잔화정리

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 선착대의 방수포 활용 연소확대 방지, 옥상층 진입하여 연통 내부 화점에 대한 직접 방수 등 적극적 소방활동으로 성공적인 화재 진압 실시함

- 연통 내부에서 발생한 화재의 경우 상층부로 진입 연통 상부에서 화점에 직접 주수하여야 효과적인 화재진압이 이루어짐

○ 개선과제

- 선착대 지휘관의 신속한 화점 확인 및 보고 철저

- 연통화재 등 상층부로 수관연장 시, 계단 및 주택을 통하여 수관연장을 하지 말고      인접층(옥상 등)에서 로프를 이용하여 관창을 상층부 진압대원에게 신속히 전달      · 화재진압

- 일일, 주간, 장비점검 시 로프가방내 로프의 꼬임 유무를 확인하여 로프를 사려놓는     등 유지관리에 만전을 기하고, 관창보조 등 재난현장 진입 직원은 로프가방을 상시     소지하여 상층부 장비 달아매기 항시 대비

- 소방활동 자료조사 및 생활안전 구조출동 등 소방활동간 목탄을 사용하는 화목보일러     또는 이와 유사한 시설이 발견될 경우 연통안에 재 또는 찌꺼기가 쌓이지 않도록     주기적으로 청소를 실시하는 등 주의사항, 관리방법 안전교육 실시

【예방과-436(2014.1.10.)호 『화목보일러 화재안전대책 추진 계획 시달』 참고】