현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2015. 3.6(금) 08:50 ~ 09:10

○ 장    소 : 현장지휘대 사무실

○ 참석인원 : 12명(2팀, 1팀)

□ 재난개요

○  일    시 : 2015. 3.5(목) 22:55 ~ 23:11(완진)

○  장    소 : 강동구 천호동454-5(천호대로155길21) 드라마모텔

○  원    인 : 조사중

○   개     요 : 객실 303호 바닥 침대 주변에서 미상의 발화원에 의해 집기류 등에 착화된 화재로 원인은 조사중이며 투숙객 10명중 1명구조 및 9명 자력대피된 화재로 인명피해없이 상황종료됨

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 5,500천원(부동산 2,500천원, 동산 3,000천원)

- 동산 : 냉장고, TV, 쇼파, 벽걸이 에어컨, 기타집기류

□ 출동소방력

○ 인    원 : 83명( 소방 72명, 경찰 7명, 한전2, 가스2)

○ 장    비 : 24대(펌프6, 탱크7, 구조2, 굴절1,고가1, 구급2, 기타 5)

□ 주요 활동사항

○ 선착대 천호대 도착즉시 상황보고 및 65mm 수관전개 인명구조 및

화재진압

○ 강동지휘차, 구조대,후착대 도착 연소확대 방지 및 인명구조 실시

○ 유관기관 강동경찰서, 한전, 가스, 구청 등 지원요청

○ 강동구조대 303호 투숙객 1명 발견 지상으로 구조 천호구급차에 인계

○ 강동경찰서 암사지구대 4명, 현장도착 주변 교통통제

○ 소방활동구역 및 안전구역 설정 화이어라인 설치

○ 서울도시가스 코웬에너지 관계자 2명 현장도착 가스 안전조치

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 현장활동 문제점

- 화재는 상가 및 숙박시설 밀집지역으로 건물 상호간 수평거리가

짧아 화재시 인접건물로 연소확대 우려 있음

- 노후된 벽돌조 건물의 경우 화염에 의한 붕괴 우려 있음

- 실내 생활용품에서 인체에 치명적인 연소가스 발생

- 화재건물의 소방차 진입 및 부여여건은 상가등 숙박시설이 밀집된 좁은 이면도로로 소방차 진입 및 소방활동 여건이 곤란한 편임

- 고가차등 특수차량 진입은 가능하나 부서공간이 협소함,

- 건물후면은 이면도로로 음식점이 밀집되어 있어 소방차 진입곤란

○ 발전방안 토의

- 발화장소는 객실3층 303호실에서 발생된 화재로 추정되며, 화재건물은 2002년 사용승인된 건물로 화재안전등급 A급으로, 출동중 안전지도 건물정보를 전파하였음.

- 오래된 건축구조이나 리모델링되어 실별 방화구획이 되어있어 인접객실로 연소확대은 없었으나, 유기성 화재재품의 내장재 사용으로 다량의 연기가 상층부 및 인접 객실로 유입됨

- 선착대 및 2착대와 구조대 등 소방력은 도착즉시 옥내 진입하여 화점 집중 방수 및 상층부 연기확산으로 인한 인명구조 및 검색에 주력해야함

- 연소확대 방지를 위해 난방연료(가스,유류)를 차단하거나 제거해야함

- 진입하는 대원은 전등, 반자, 선반, 장식물,지붕의 낙하물 또는 가스 폭발 등에 유의해야 함

- 인접건물로 연소확대 차단에 대비 화염이 분출될수 있는 개구부에 경계관창을 배치할 필요가 있음

- 불이 옮겨 붙을 수 있는 부분(지붕, 처마 등)에 사전 살수하여 비화를 방지할 필요가 있음

- 풍하쪽의 인접 건물로 연소 확대 방지를 위한 소방력 배치 및 보강

- 현장지휘관은 화세가 강하거나 최성기 상태에서 장시간 경과할 경우에 건축물 구조의 연화로 주택의 붕괴 등에 대비하여 대원들이 함부로 진입하지 않도록하고, 최소 인원 투입하여 대원의 안전을 도모하기 위한 안전담당을 배치 보고토록 조치해야함

- 현장지휘관은 무선장악 파악된 현장정보를 통한 신속한 상황판단으로 다수의 인명피해가 우려되는 곳은 빠른 구급활동을 할 수 있도록 구급차 우선 배치 등 판단을 잘해야 함. 필요시 차량을 우회도로 진입유도 및 동선을 확보하여 활동할 수 있도록 현장 장악 필요

- 선착대장은 지휘를 하면서 시간대별 활동사항을 철저히 파악하고, 현장활동시 UHF무전기를 적극 활용하여 무선통신의 혼선방지

- 각 출동대는 차량부서위치와 현장활동상황을 수시로 보고(무선교신 확행)하여 소방력 운용에 일원화된 지휘체계확립