현장점검사진

구역유량계 남양주(별내) KT 시험실 선로 복구 후 정상운영
대현산배수지 정문 오른쪽 전동 도어 낙뢰로인해 고장