현장점검 체크 리스트

□ 일반 사항(공통)

점 검 항 목	점 검 내 용	비 고 (조치계획)
◦ 우기 대비 수방대책 계획서 작성(관리) - 침수대비 장비, 자재 대피 계획 등
◦ 수방대책 안전관리 조직의 적정성
◦ 침사지, 유입구, 유출구, 집수정, 맨홀, 연결관 점검 및 청소 상태 등
◦ 수방자재, 장비 확보수량 적정여부 및 관리자 지정 등 관리상태
◦ 비상연락망(유관기관 포함) 체계 및 정비여부
◦ 양수기 예비량 확보 및 작동 등 정비여부
◦ 하천 유수소통 지장물 방치 여부 - 둔치내 공사용 자재, 폐기물 적치 여부 - 하천내 가설도로, 가물막이 축조 등
◦ 기 타 - 강풍대비 가설울타리 및 각종안내간판 전도방지 - 각종공사용 자재 정리정돈 상태

□ 건설 공사장

점 검 항 목	점 검 내 용	비고 (조치계획)
1) 일반사항
◦ 호우 대비 예상 강우량을 추정한 배수계획 수립 여부
◦ 수방자재 확보 여부 - 양수기, 마대, 가마니, 삽, 수레, 우비, 장화 등 - 양수기 고장시 대비 여유분 확보
◦ 현장내 비상대기반 편성, 운영 여부
◦ 공사용 가설도로에 대한 안전 확보
◦ 지하매설물 관련기관과 우기대비 협의 및 비상연락망 구축 여부 - 비상사태 발생시 대책 사전협의 - 기상청, 소방대, 병원, 지방자치단체, 발주처 및 인근현장과의 비상연락망 구축
2) 공사 현장주변 점검 실시
◦ 현장부지내 배수로 확보 및 침사지, 하수관로, 집수정 등 점검 - 준설 및 보수작업 실시 - 침사지·집수정의 유출구는 상부에 위치 - 현장 주변 장마철 취약 부위에 대한 정비 등
◦ 양수기 확보 및 작동상태 점검 - 예비용 양수기(정전대비 유류용 양수기) 확보 등
◦ 공사용 도로상태 점검 - 절, 성토 구배를 완만히 하고, 강우시 비닐을 덮는 등 빗물 침투방지 조치 여부 - 공사용 현장도로 토사 유실 및 침하방지를 위한 임시 배수로 정비 등
◦ 가스관, 전력구, 전화케이블, 상·하수도 등 지하매설물 점검

점 검 항 목	점 검 내 용	비고 (조치계획)
3) 배수공
◦ 측구, 토공작업 구간 배수로 설치 여부 및 표면수 유입방지 조치 여부
◦ 가배수로 및 침사지 설치 여부 - 기존수로 연결 - 지하 구조물 주변 - 법면 상단 및 단지 외각
◦ 기 시공된 배수관로 청소 여부
◦ 토사유실 및 붕괴보호 조치 여부 (옹벽, 석축 등 기시공 시설물) - 마대쌓기, 비닐 천막 덮기 등
◦ 강우시 노면수가 지하작업장내 유입되지 않도록 노면수 유도시설 설치 여부
◦ 유입된 우수처리를 위한 작업장내 배수처리대책 수립 여부
4) 흙막이 지보공
◦ 용접부위 및 부재 접합, 교차부 상태 및 부재손상, 변형, 부식, 변위, 탈락 등의 이상 유무
◦ 흙막이 지보공 상태 점검 - 흙막이 지보공의 변위 및 이상 유무 - 흙막이 지보공 상단부 배수로 확보 및 정비 유무 - 흙막이 배면 및 인접지반의 함몰 또는 침하 유무 확인
◦ 수평버팀대(strut) 좌굴방지 등의 조치 이상 여부 - 접속부는 중간파일의 지지점에 설치 - 버팀대 상부에 기계류 또는 자재류 등 중량물 적치 금지 - 스티프너(Stiffener)설치

점 검 항 목	점 검 내 용	비고 (조치계획)
◦ 계측관리 실시 및 계측항목, 주기, 기준치 초과 여부
◦ 토류판 설치후 적정간격으로 흘러내림 방지용 stopper 설치여부
◦ 토류판 설치지역 우수 유입으로 부식, 이탈 및 배면공동 발생 여부
◦ 배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 여부
◦ 집수정 주변 안전시설 설치상태 확인
◦ 지하매설물 관리대장 작성(관리현황)
5) 비탈면 상태 점검
◦ 깍기비탈면의 적정구배 준수 여부
◦ 지질, 지형, 균열발생 여부 등 사면 상태
◦ 비닐 Sheet씌우기, 마대 및 가마니 쌓기 등 사면 보호조치
◦ 산마루 측구, 도수로, 소단배수로 등 배수로 확보 및 정비
◦굴착단부의 출입금지 조치
6) 장비․자재 등 기타관리
◦ 장비 및 자재가 침수피해가 없는 지역으로 이동되어 있는지 여부
◦ 강풍대비 가설울타리 및 교통안내간판 전도방지
◦ 각종공사용 자재 정리정돈상태 집중호우 대비 고정상태 등
◦ 현장순찰 전담요원 배치 및 순찰기록일지 관리상태

□ 하  천

점 검 항 목	점 검 내 용	비 고 (조치계획)
1) 일반제방
◦ 주변보다 낮아진 제방으로 인한 월류
◦ 제체침하 및 훼손 (제체의 침하, 붕괴, 누수 등)
◦ 활동(둑마루의 종방향 균열 및 비탈면 층분리 현상)
◦ 누수(뒷비탈면 국부세굴 및 파이핑 현상, 제방 횡단구조물 주변 누수 등)
◦ 세굴 및 침식(하안침식, 하상 국부세굴, 구조물의 접속부 누수 등)
◦ 수목식생으로 인한 체제손상 및 유수소통 지장 여부 등
2) 특수제방
◦ 주변보다 낮아진 제방 및 직립 구조물 확인(침하)
◦ 직립구조물의 경사 및 전도의 위험성 확인
◦ 구조물의 파손상태
◦ 옹벽기초부의 하상세굴 상태 확인 등
3) 호안
◦ 하상의 세굴로 호안기초공 및 밑다짐공의 교란 여부
◦ 비탈덮기의 활동으로 배부름 현상 확인
◦ 비탈덮기의 손상 - 콘크리트 블록의 파손, 탈락, 줄눈 이격 등 - 돌망태의 철선 부식, 채움돌 탈석 등 - 돌붙임 및 돌쌓기의 탈석, 배부르기 - 목재계 호안의 부식, 파손, 이격 등
◦ 호안머리의 보호시설 균열 및 탈석
◦ 구조이음부, 비탈멈춤시설 손상 (균열, 이격, 파손, 탈락 등)
◦ 하상부의 세굴 및 퇴적

점 검 항 목	점 검 내 용	비 고 (조치계획)
4) 하천구조물
◦ 토목구조물 본체 - 균열폭, 백태, 누수, 박락, 층분리 - 철근노출, 파손, 배수지장 - 부재변형, 기초세굴 등
◦ 기계설비 - 수문 작동 불량, 와이어 로프 손상 - 레크바 손상, 문비 부식 손상 - 수문변형, 수밀부 누수, 마찰부 손상 등
5) 둔치
◦ 수목이 번성하여 치수상 지장이 되는지 여부
◦ 둔치의 현저한 세굴과 퇴적 여부 등

□ 빗물펌프장

가. 빗물펌프장 및 수문 구조물

점 검 내 용		점 검 결 과	조 치 내 용
▪ 구조물의 구조안전을 해치는 사항
축대,옹벽의 안전상태	ㆍ수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부
	ㆍ균열과 변형(배부름 등) 발생 여부
	ㆍ배면토의 침하, 침수, 배수구멍 막힘 발생 여부
부등침하	ㆍ건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부
	ㆍ주변지반 부분 침하, 또는 융기현상 발생 여부
	ㆍ창과 문의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 발생 여부
	ㆍ바닥 포장부위 침하 및 균열 발생 여부
주요 부재의 구조적 균열과 변형	ㆍ슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형(기둥주변 융기, 중앙처짐)등 발생 여부
	ㆍ기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주 철근의 노출)
	ㆍ보에 결함 발생 여부(단부 사인장균열, 중앙부 휨균열)
▪ 구조물의 내구성 결함사항
ㆍ각부의 균열, 누수, 백화나 습윤(결로)등의 현상 발생 여부
ㆍ철재 부식 발생 여부
▪ 기타 결함사항
ㆍ하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부
ㆍ건축물의 기초부위 빗물 유입 여부
ㆍ담장의 전도 징후 여부
ㆍ외장재(치장벽돌, 모르터 등)와 돌출물(간판, 안테나 등)의 부착상태 이상 유무
ㆍ빗물 홈통과 루프드레인의 기능 이상 유무
ㆍ수도, 가스, 전기, 통신선로의 이상 유무
▪ 펌프장 기전설비
ㆍ배수펌프 및 배관 상태
ㆍ밸브류, 크레인, 제진기
ㆍ특고 및 저압 전기설비
ㆍ원격감시, CCTV, 계측기

나. 수문 및 갑문

점 검 사 항	점 검 결 과	조치내용(계획)
▪ 기전설비 점검사항
ㆍ 수문(갑문) 동작(개.폐)상태
ㆍ 문짝□문틀 관리상태
ㆍ 권양기 관리상태
ㆍ 와이어로프 구리스 도포 상태
ㆍ 로울러 및 굴절부 등 오일주입 상태
ㆍ 개폐수위 및 수위표 표시여부
ㆍ 수문 작동방법 비치 여부
ㆍ 수문 안내표지판 정비상태
ㆍ 전기배전반 관리상태
ㆍ 조명등 점등상태
▪ 공통사항
ㆍ 각종 재난관리 대비책 마련상태
ㆍ 수문 보수․보강 관리상태
ㆍ 화재예방 및 관리실태
ㆍ 시민불편 사항 처리실태
ㆍ 청소상태 및 기타 미관 저해요인

□ 빗물저류조

구 분	점검사항	점검내용	비 고 (조치계획)
상황실	감시시설(CCTV, 계측기 등) 작동여부
	수문, 펌프 등 원격 조정 상태
빗물 저류조	유입부 스크린 파손 및 퇴적물 유무
	유입관로 파손, 퇴적물 적치 등
	저류조 구조물 상태 (내․외부)
	저류조 내부 오물 및 토사 퇴적 여부
	수문 파손, 수동 작동 여부 등
	배수 펌프 작동 및 파손, 부식, 노후화 상태 등
	유출관로 파손, 퇴적물 적치 등
기타	유지관리 작업구의 파손, 덮개 노후화 등
	유입, 유출부 맨홀에 토사 퇴적, 파손 등

□ 유수지

점검내용	점검결과	비 고 (조치계획)
우수의 유하상태
구조물의 손상, 부등침하 여부
오염여부
관거 및 유수지내 불법투기 여부
유수지의 무단사용 여부 (유수장애시설 적치 등)
토사의 적치여부
악질하수의 유입 및 유해가스발생 여부
유도수로 및 유출관로 파손여부
유지관리 수문의 이상 유무

참 고 자 료

□ 기초 지반 및 절토부, 비탈면

점 검 항 목	점 검 내 용	비 고 (조치계획)
1) 기초지반
◦맨홀, 공동구, 지하구조물 등 깊은 터파기구간 경사면 지반 연약화로 붕괴 여부
◦주변 구조물 균열 발생과 변형(배부름 등)발생 여부
◦세굴, 활동 발생 유무
◦침하 발생 유무
2) 절토부
◦인장균열 발생 여부
◦침하 발생 여부
◦급격한 지하수 용출 여부
◦지속적인 낙석 발생 여부
3) 비탈면
◦붕괴 또는 낙하위험이 있는 부석 및 나무 제거 여부
◦사면보호조치 실시 여부 (비닐천막 보양, 마대 및 가마니 쌓기 등)
◦굴착 단부의 출입금지 조치 여부
◦산마루 측구 설치 여부
◦굴착면 적정 구배 준수 및 표면수 유입방지용 배수로 설치 여부
◦굴착 단부의 건설장비, 중량물 자재 등의 적치 여부
◦높이 5m마다 최소 2m 이상의 소단 설치 여부

□ 노후주택

점 검 항 목	점 검 내 용	비고 (조치계획)
1) 건축물의 구조안전을 해치는 사항
◦ 주요 부재의 구조적 균열과 변형
- 슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형 (기둥 주변융기, 중앙부 처짐)등 발생 여부
- 기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출)
- 보에 결함 발생 여부 (단부 사인장 균열, 중앙부 휨 균열)
◦ 축대, 옹벽의 안전상태
- 수평이동, 침하, 기울어짐등 발생 여부
- 균열과 변형(배부름) 발생 여부
- 배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 여부, 배수로 청소 상태
◦ 부등침하
- 건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부
- 주변지반 부분침하, 융기현상 발생 여부
- 창과 문틀의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 여부
- 바닥 포장 부위 침하 및 균열 발생 여부
2) 건축물의 내구성 결함 사항
◦ 창틀, 창유리의 고정상태
◦ 각부의 균열, 누수, 백화나 결로 등의 발생 여부
◦ 철재 부식 발생 여부
3) 기타 결함 사항
◦ 하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부
◦ 담장의 전도 징후 여부
◦ 빗물 홈통과 루프드레인의 기능이상 유무
◦ 수도, 전기, 가스, 통신선 등의 이상 유무
◦ 건축물의 기초부위로 빗물 유입 여부
◦ 배수펌프 작동상태 불량 여부