현장조사 결과 설계 보완요청 사항

□ 공통 보완 사항

- 캠핑장 조성 대상지의 배수는 노면배수 위주로 배수가 잘되도록 처리

- 목재데크는 충분한 크기로 하고 내구성이 우수한 하드우드 사용 검토

- 자가 텐트를 가지고 오는 이용자가 많은 편이므로 일부만 텐트 설치

- 비교적 공간이 넓은 편이므로 텐트 간격, 데크 크기, 개별 사이트 면적 등을 여유 있게 구획

□ 성남초교(전남 함평)

- 주변 숲 일부를 녹음공간으로 이용할 수 있도록 정비

- 리모델링 하지 않는 건물 부분은 출입을 제한할 수 있는 시설 설치

- 캠핑장 주변을 둘러볼 수 있는 산책길 조성 검토

- 교사동 리모델링 대상은 중앙 입구를 기준으로 여유 있게 하되 예산에 맞추어 시행

- 화장실과 캠핑장(운동장)사이 출입문 추가 설치 검토

- 샤워장은 개인용 샤워 칸막이 설치

- 교사동 목재 바닥은 상태가 양호한 경우 재활용

- 폐교가 가지는 역사성을 고려하여 건물 외벽을 그대로 두는 등 적절한 처리 검토

- 자가 텐트 이용자를 고려하여 캠핑 데크 사이즈를 5정도 크게 설치

- 일부구간은 폐교의 식생천이 등 자연 관찰 할 수 있도록 보존하고 습지 관찰을 위한 물웅덩이 조성검토

□ 장선초교(충남 서천)

- 이용자 안전 및 경관을 고려하여 부지 외곽에 목재 휀스 설치

- 그늘이 없으므로 느티나무 등 녹음수 식재 하고 외곽에도 조경수 식재

- 목재, 가로등(복합가로등주)은 조달청 관급자재 사용으로 예산 절감

- 캠핑장 면수(사이트수) 확보 보다는 사이트별 여유 있는 공간 확보