현장조치 사진(공소1317호)

맨홀 내부 토사 제거
맨홀뚜껑 둘레 고무패킹 고정