현장활동대응지침

송파소방서 현장대응단

제1장  현장활동의 기본원칙

소방전술의 기본원칙 준수

◦도착 즉시 지정받은 방면별로 인명검색 및 구조에 최우선한다.

◦적극적인 활동으로 신속한 현장의 정보수집을 실시하여 각 대에 전파한다.

◦선착대는 후착대의 진입을 방해하지 않도록 하고 후착대는 선착대의 소방활동에 지장을 주지 않도록 한다.

◦소방활동은 사다리와 파괴기구의 운반, 호스연장 등 적시, 적재적소에 우선적으로 활용 가능한 것부터 실시한다.

◦지원요청은 기상상태․소방현장 및 소방력 상황을 판단하여 시기를 놓치지 않도록 요청한다.

◦모든 활동은 2인 1조 활동을 원칙으로 한다.

◦작업현장에서는 반드시 1명의 대원(Standby Member)이 현장과 활동상황을 감시하고, 현장대원과 통신을 유지하며, 위험요인을 경고하여야 한다.

제1절 안전관리의 생활화

1. 안전관리의 조건

◦모든 소방활동은 안전관리 원칙을 준수한다는 자세로 임한다.

◦심신단련을 위한 노력을 강구(신체허약은 안전사고로 이어짐)한다.

◦대기 중 긴장 상태를 늦추지 않는다.

◦동료 간에 화목하고 단결정신(Team Work)을 발휘한다.

◦정확한 교대점검은 안전관리의 근본임을 명심한다.

◦장비․비품의 정확한 사용법 숙달과 적재 위치를 숙지한다.

◦개인장구는 개인 스스로 관리․유지하고 휴대한다.

◦전일 사용한 장비․비품은 철저하게 점검한다.

◦사용한 장비․비품은 제자리에 비치․관리한다.

모든 대원들은 대기 중에도 긴장상태를

늦추지 않는다.

2. 자기관리 (대원, 지휘자)

가. 대원의 자세

◦소방활동의 안전관리는 체력을 바탕으로 한 자기관리를 기본으로 하고 있다.

◦항상 자신의 안전은 스스로가 확보한다는 마음가짐을 가지며, 어떠한 사태에 직면하여서도 적절하게 대처할 수 있는 임기의 판단력과 행동력을 연마하여야 한다.

◦대원 각자의 자기 관리 정도 및 수준 면에 대하여는 소방활동에서 충분히 견딜 수 있는 체력․기력 및 기술의 연마가 요구되고 있다.

◦일반적으로 서술하는 자기 관리와 비교하여 보다 고도의 순력도가 요구되고 있다. 이러한 기반 위에 상호간의 안전확보에 노력하며, 현장활동시에 대원의 안전관리는 대원 자신에게 제1차의 책임이 있다는 것을 자각하여야 한다.

◦대원은 현장에서 주변의 급박한 상황에서도 침착성을 가지고 서두르거나 당황하지 않도록 하여야 한다.

나. 지휘자의 자세

◦안전확보의 기본은 지휘자는 물론 대원에 이르기까지 본인 스스로에 의한 것이라는 인식이 근본이 되어야 한다.

◦대원의 안전만 중요시하여, 행동의 주의를 강조하게 되면 다른 한편으로 전술의 결정 등 지휘자로서 중요한 임무를 소홀히 하게 된다.

◦인간의 시야는 보통 180～200도로 광범위하게 미치지만, 주의력의 미치는 범위는 자연히 한계가 있다는 것을 고려하여야 한다.

(현재 공기호흡기를 장착하고 관창을 담당하는 대원을 볼 때, 면체의 입김 서리나 방화모의 안면가리개 등으로 상하․좌우의 시야는 현저하게 좁아지게 된다.)

◦주의력이 미치는 방향도 주수목표의 국면에 치우쳐서 머리나 뒷면 등은 사각지대가 되기 쉽다.

◦시간 경과와 화재의 추이에 따라 점차 새로운 위험성이 부과되는 등 화재현장의 활동환경 전체가 위험환경이라고 할 수 있으므로 안전을 확보하기 위하여 개인의 주의력만으로는 한계가 있다.

◦인간의 허점을 보완하는 배려가 지휘자의 중요한 임무의 하나이고 책임이다. 대원에게 명령하고 안전을 체크하며 위험요인을 배제하는등 안전에의 보완을 도모해야 한다.

◦지휘자의 주요한 임무는 전술의 결정이지만 전술검토의 단계에서 개구부 설정 등 대상물에 물리적 작용을 가하는 경우의 상황변화를 추측하고, 전반적인 상황의 추이를 냉정하게 판단하고 대원의 안전을 고려한 전술을 결정하여야 한다.

◦명령의 내용은 언제라도 「안전」의 뒷받침이 있는 것이어야 한다. 하명에 당하여「무리가 있는 것이지만 명령을 한다면 무엇이라도 할 수 있다.」라고 생각하는 것은 아주 무모하고 무책임한 것이다.

◦지휘자는 물론이고 평소 대원의 체력증진에 노력한다.

3. 차량 관리

가. 출동 대기중

◦담당 차량에 대한 성능 완전 숙지

◦교대 점검시 시동 및 조작 등 차량 전반에 대한 정상작동 유지점검 확행

◦도로교통법 숙지 및 관내 주요 교통망, 출동예상로 파악

나. 차량 운행중

⑴ 현장출동

◦가급적 반대차선 진행은 삼가(부득이하게 반대차선으로 진행할 경     우 차량사고시 비보호임을 숙지)

◦사이렌 및 경광등, 경적, 마이크 최대한 활용

◦앞 차량과의 제동거리는 충분히 확보(급정차 추돌 우려)

⑵ 현장부서

◦도착 즉시 반드시 핸드브레이크를 작동시키고 고임목을 설치한다.

◦펌프차는 화점과 근거리 부서 금지(낙하물, 연소확대 우려)

◦선착대는 특수차량이 부서 선정에 용이하도록 공간 확보

◦대형차는 소형차량이 우선하여 진입 가능토록 배려

⑶ 귀서

◦적재비품의 낙하위험 확인

◦후진할 경우 보조요원의 안내에 따라 운전

◦도로교통법 철저하게 준수

제2절 소방활동 현장 안전관리

1. 화재현장안전 위험요인

주요인	구 분	요 인 내 역
물 적 요 인	장 소 시 설 장 비 기자재	상태, 기자재 구조 등 불량	․기능저하 ․고장 ․조작, 취급불량
환경적 요 인	자 연 환 경	기상 등 불량	․비, 눈, 우박, 추위, 더위, 어둠 먼지, 연기, 가스 등
	작 업 환 경	형상배치의 불량	․왜소, 지형, 요철, 혼란 등
		정리, 정돈 상태 불량	․불량품 방치 ․조작실내 정리정돈 불량
		설비의 불량	․소요수 불량 ․소음, 조명, 환기, 설비 불량
인 적 요 인	알 지 못한다	안전활동 지식결여	․교육 불충분 ․정리, 기억 불충분 ․망각
	할 수 없 다	능력 불충분 완전실행 불능	․훈련부족 ․조작량 과대
		능력발전 불능	․심리 불안정 ․환경요건의 불량
	하 지 않는다	불이행	․상태판단착오 ․무의식 ․고의
		규율	․무의식 ․고의

2. 화재현장에서 발생되는 특수현상

가. 플래시 오버(flash over)

물체의 표면 또는 전체의 온도가 발화온도에 이르면 전면에 걸쳐 거의 동시에 타오르는 화재의 단계

나. 보일 오버(boil over)

연소하는 저장탱크에서 원유 기타 위험물이 비등하여 넘치는 것.

원유 등이 연소하여 원유 전체에 열파를 일으키고 물의 층에 이르러 위험물을 기포상태로 분출시킨다.

다. 스롭 오버(slop over)

점성이 큰 기름의 온도가 물의 비점보다 높은 상태의 뜨거운 연소표면(연소가 일어나지 않는 경우라도 그 표면온도가 물의 비점보다 높을 경우도 포함된다)에 물이 들어갈 때는 격렬한 증발로 인해 끓어서 비산되어 나오는 수증기의 팽창력 때문에 뜨거운 기름의 일부가 밖으로 비산되어 나오는 현상.

라. 프로스 오버(froth over)

용기 속에서 물이 점성을 가진 뜨거운 기름의 표면 아래에서 끓을 때 기름이 넘쳐 흐르게 되는 현상. 예를 들면 아스팔트를 물이 들어 있는 탱크차에 넣을 때 이 현상을 볼 수 있다.

먼저 들어가는 아스팔트는 차가운 탱크금속과 접촉하여 냉각되므로 처음부터 당장 이 현상이 일어나지는 않으나 잇달아 들어가는 뜨거운 아스팔트로 인해 물이 가열되면서 끓기 시작할 때 아스팔트는 탱크로부터 넘쳐나오게 된다.

마. 파이어 볼 (fire ball)

대량의 증기화한 가연성 액체가 급격하게 연소했을 때 발생하는

불의 덩어리

바. 링 파이어(ring fire)

floating roof방식의 탱크화재에서 탱크의 측판과 부판(탱크의

실-seal)사이에서 연소하는 화재

사. 백드래프트(back draft = hot air explosion, smode explosion)

적절하게 배연이 되지 않는 상태에서 화재로 인하여 산소가 결핍된 실내에 산소가 급격하게 유입되었을 때 발생하는 고열(화재) 가스의 폭발 또는 급격한 연소

아. BLEVE(Bioling Liquid Expanding Vapor Explosion)

탱크의 증기폭발과 이것에 계속하여 발생하는 가스폭발의 현상을 총칭하는 용어로서 다음의 과정을 거쳐 발생한다.

⑴ 액온상승(液溫上昇)

탱크가 화염에 의하여 가열되면 액화가스의 온도가 상승하고 탱크내부의 압력도 상승하게 된다.

그 결과 작동하게 되어 증기가 방출되게 되므로 탱크 내의 액면은 낮아지게 된다. 또 탱크내의 공간부가 커지게 되고 화염에 의하여 계속 가열되면 상황은 악화된다.

⑵ 연성파괴(延性破壞)

화염에 휩싸인 탱크의 기상부분(氣狀部分)은 액상부분(液狀部分)에 비하여 급속하게 가열되어 내압이 높아지게 된다.  또 탱크벽은 접염 가열에 의하여 강도가 떨어지고, 내부의 압력상승에 의하여 균열을 일으키게 된다.

그 결과 탱크내의 증기가 방출되고 내부압력은 급격하게 내려간다.

⑶ 액격현상(液擊現像)

급격한 압력저하로 액화가스의 비점이 내려가고 과열상태가 된 액화가스는 격렬하게 증발하여 액체를 비산시키고 탱크내의 벽에 강한 충격을 준다. (증기폭발)

⑷ 취성파괴(脆性破壞)

이 충격에 의하여 탱크가 파괴되고 파편이 사방으로 비산함과 동시에 fire ball로 발전된다.

3. 출동 및 귀서시 안전관리

가. 근무 중

사무실 등에서 근무 중, 출동지령을 받은 대원이 차고를 향하여 일제히 행동을 개시하지만, 신속출동과 지령내용의 청취에 정신을 빼앗겨 주위가 산만해져서 대원간의 충돌, 전도 등의 위험이 있다.

◦출동시 앉아 있던 의자는 책상 아래로 밀어 넣어 통로를 확보한다.

◦사무실 내의 책상, 서류함 등으로 협소한 통로는 발 밑을 주의하여 신중하게 통과한다.

◦출입문은 갑자기 열지 않는다. 문 부근을 통과할 때는 급하게 문을 열거나 뛰어나가는 것에 주의한다.

◦계단은 하나씩 내려가고, 헛디딤에 주의한다.

◦모퉁이 등 전망이 나쁜 장소에서는 대원간의 충돌이 예측되기 때문에 속도를 늦춘다.

◦미끄럼봉을 내려갈 때는 먼저 내려간 대원이 없는지 확인하고 내려간다. 착지는 발끝부터 하고, 바닥은 쿠션이 있도록 한다.

◦지도는 걸어가면서 보지 않는다.

나. 수면 중

소등되어 있는 침실에서는 출동지령에 따라 안정상태에서 급하게 행동하기 때문에 대원간의 충돌이나 침대에 접촉․전도될 위험이 있다.

◦출동지령이 떨어지면 스위치 옆에 있는 대원이 신속하게 점등을 하여 행동이 편하도록 한다.

◦2단 침대의 윗층에서 내려올 때는 아래 대원에 주의하여 사다리를 사용하고 절대로 뛰어내리지 않도록 주의한다.

◦침실의 통로가 협소하여 대원간 충돌 위험이 있기 때문에 주의를 요한다.     ◦구두를 완전하게 신고 나서 행동한다.

◦보행 중에 복장을 고치지 않도록 적정한 복장으로 수면한다.

◦2단 침대에서 출동시 방해되는 물건을 수면 전에 정리한다.

다. 차고 내

차고 내에서 방화복이나 호흡보호기구를 장착할 경우 대원이나

공작물에 접촉하거나 다른 대원의 발에 걸려 넘어지는 등의 위험이 있다.

◦차고 내에서는 문의 레일에 걸려 넘어지거나, 새어 나온 오일 등에 의한 미끄럼으로 넘어지는 사고에 주의한다.

◦무거운 기자재를 적재하는 경우에는 허리를 낮추고 등줄기를 곧바르게 하여 천천히 확실하게 잡고 올리면서 운반한다. 2인 이상으로 운반할 때는 호흡을 맞춘다.

◦방화복을 착용할 경우, 대원 상호간의 간격이 떨어지도록 착장 장소를 고려한다.

◦차고 내는 항상 정리정돈, 청소를 실시하여 출동시 안전을 확보토록 한다.

라. 차량출발시

차고에서 여러 대의 차량이 동시에 출동할 때, 대원의 승차를 확인하지 않고 출발하거나, 승차하고 있는 대원을 끌고 가는 등의 위험이 있다.

◦승차할 때는 반드시 차량의 후면으로 접근하여 승차한다.

◦출동시에 외부차량 금지표지는 안전한 장소로 이동시켜 놓는다.

◦문을 개방할 때는 주위에 있는 대원을 배려하고 승차 후에는 문을 확실하게 잠근다.

◦많은 차량이 동시에 출동하는 때는 사전에 출발순서를 정하고, 출발은 지휘관의 명령에 따라 실시한다.

◦차고 앞의 유도원은 자기의 안전을 확인하면서 유도한다. 원칙적으로 차도상에서의 유도는 금지한다.

◦운전원은 승차대원의 승차완료 확인 후 출발한다.

마. 출동 도중

긴급차량은 법령의 규정에 따라 교통법규를 지키지 않을 수 있는 반면, 교통사고 발생 위험이 높다. 따라서 긴급출동시에는 운전원 이외에도 탑승자 전원이 안전운행을 위해 노력해야 한다.

◦우선 통행권을 과신하지 말고, 정지신호에는 각 방면의 차량 흐름 등을 확인한 후 안전을 확보하며 통과한다.

◦다음 장소를 통행할 때는 반드시 일시 정지하여 안전을 확인한다.

․일방통행을 역행하거나, 교차로를 통행하는 경우

․2차선 이상 폭이 넓은 도로와 교차하거나 적신호 교차로를 통행하는 경우

․일시 정지 표지가 있는 교차로를 통과하는 경우

․신호기가 없고 전망이 나쁜 교차로를 통과하는 경우

◦운전원만이 아니고, 동승자 전원이 안전을 확인하여 사고방지에 협력 한다. 특히, 좌우 꺾이는 곳이나 진로를 변경하는 경우, 운전원은 사전에 승차대원에게 알리고 승차대원은 안전 확인에 협력한다.

◦건널목을 통과할 때는 일시정지하여 건널목 전방의 자체상황 등을 확인한 후 출발한다.

◦차량확성기를 활용하여 일반차량이나 보행자에게 진행방향을 주지시키는 등 주의를 환기시킨다.

◦재해현장에서는 다른 긴급차량이 출동하여 도착한다는 것을 예측하고, 특히 교차로나 전망이 나쁜 장소의 충돌 위험에 주의한다.

◦소방차량이 따라오고 있는 경우 앞에 가는 차량은 후속차량이 있다는 것을 확성기로 일반차량이나 보행자에게 주지시킨다. 특히 적신호의 교차로를 통과하는 경우 앞 차량이 급정차 할 경우를 예측하고 적정한 차간거리를 유지한다.

◦상점가, 좁은 도로, 유원지 부근 등에는 어린이가 뛰어나오는 것에 주의한다.

◦일반차량은 창을 닫고 라디오 등을 듣고 있기 때문에 사이렌을 듣지  못하는 경우가 있으므로 사이렌을 과신하지 않는다.

◦공놀이나 자전거, 싱싱카 놀이를 하는 어린이들이 근접하지 않도록 확성기나 경적을 울리는 등의 경계심을 늦추지 않는다.

바. 현장 도착시의 행동

현장 도착시 화염이 보이고 관계자 등이 당황하는 모습을 보면 한시라도 빨리 소방활동을 개시하여야 하기 때문에 대원들이 차량의 스태프에서 다리를 헛디디거나 이성을 잃은 일반 주민 들과 접촉하거나 충돌할 위험이 있다.

◦운전원은 급정차를 피하고, 대원은 급정차에 대비하며 차량이 정차   하기 전에 문을 열거나 하차하지 말아야 한다. 정차할 때는 화재건   물에 너무 접근하지 않는다.

◦차량에 불길 접근 등의 위험이 발생할 때는 운전원은 방수복을 입고 자기 차량의 방호를 위하여 엄호방수를 한다.

◦고층에서 창유리가 낙하하면 넓은 범위로 비산하므로 주의를 요한다.

※ 낙하구역 : 유리의 낙하에 따른 2차적 재해에 주의하여 특히 고층에서 파괴 활동을 할 때는 지상과 연락을 긴밀히 하고, 유리의 낙하구역에서는 반드시 경계구역을 설정한다. 경계구역은 풍속 15m 미만일 때는 창 높이의 1/2을 반경으로 한다.

◦차량문을 열 때는 보행자나 일반차량의 유무를 확인한다.

◦하차할 때는 지휘자의 지시에 따르며, 방수복, 공기호흡기, 개인장구 등이 걸리는 것에 주의하고 스태프를 사용하여 내리고 뛰어내리지 않   는다.

◦차량의 유도는 유도원 자신의 안전을 확인하면서 행한다. 상황에 따라 유도시에 감시원을 배치한다.

◦부서시는 급수조치, 호스연장, 장비운반 등의 행동이 따르므로 대원간의 충돌이나 장비 등에 접촉할 우려가 있는지에 주의한다.

◦가스, 위험물, 독극물 등이 누출된 재해현장에서는 풍상 및 높은 곳에 부서를 하며, 맨홀 위를 피한다.

사. 현장주변의 활동

화재현장주변은 연기에 의한 시계불량, 낙하물의 산개, 호스연장, 소화수에 의한 발 밑 불량이나 많은 구경꾼에 의한 여러 가지 장애가 산적해 있다. 이러한 현장주변에서 활동하는 대원은 충돌, 전도, 낙하물 등에 의하여 피해를 입을 위험이 있다.

◦좁은 노면의 교차로에서는 타 대원이나 보행자의 움직임에 주의하고, 좌우를 확인하면서 즉시 정지할 수 있는 속도로 진행한다.

◦눈이 쌓여 있거나 얼어 있는 경사지, 노면은 미끄러우므로 중심을 낮추고 종종걸음으로 행동한다.

◦연장된 호스를 밟지 않는다.

부지 내에 구덩이나 돌 등이 있는 장소 또는 어두운 장소에서는 걸려서 넘어지는 것에 주의하여 행동한다.

◦석단, 옹벽부근에는 미끄럼, 헛디딤에 주의하여 발 밑을 확인한다.

◦정보수집이나 연락 등의 옥외활동시는 방수모의 안면가리개를 높여 시야를 확보한다.

◦연소건물 근처에서는 머리 위를 확인하고 나서 통과한다. 또한 불길의 역화나 방수의 직격에도 유의한다.

◦방화조 건물은 눈으로 볼 수 없는 몰탈벽 이면측의 나무부분이 연소하면 벽체 등의 낙하위험이 발생하기 때문에 처마 밑에서의 행동시에는 충분히 주의를 한다.

◦연소건물에 인접한 건물의 몰탈, 타일 벽체는 열기를 받으면 떨어져 낙하하기 때문에 균열, 부풀어오름 등이 일어나면 즉시 대피한다.

◦건물내부가 연소하고 있을 때에는 창틀, 유리조각, 간판 등이 떨어지는 경우가 많으므로 바로 아래에서는 행동이나 통행을 가급적 피하도록 한다.

특히, 대원 상호간에 낙화물에 대한 경고를 하여야 한다.

◦정원수 받침대 등의 공작물을 이용하여 높은 곳으로 오를 때에는 강도, 안정도를 확인하면서 천천히 체중을 가한다.

◦연기 등으로 시야가 나쁜 계단을 오를 때에는 갈고리나 발끝으로 다음 계단을 더듬어 찾아 확인하면서 체중을 이동한다.

아. 장비철수 및 귀서시의 행동

현장활동 종료후는 활동에 따른 피로 또는 긴장의 이완으로 주의력이 떨어져 산만하게 되고, 기자재의 철수 및 귀서 후의 정리정돈 등 재출동 준비에 따른 부주의로 피해를 입을 위험이 있다.

◦피로 또는 긴장이 이완되어 있을 때에는 격려와 절대 안전을 강조하여 주의력의 지속을 도모한다.

◦높은 곳에서 로프를 이용하여 장비를 내릴 경우 묶어 놓은 매듭이 풀리지 않도록 주의하고, 필요인원 외의 대원이 근접하지 않도록 한다.

◦소화전에서 흡수관을 철수할 때는 다음 사항에 유의한다.

․물의 분출에 의해 눈 등이 손상을 입지 않도록 스핀들은 완전하게 잠근다.

․흡수관 결합부분의 튀어오름에 주의한다.

◦중량물을 올릴 때는 허리를 낮추어 다리의 힘으로 들어 올리도록 한다.

◦차량의 스태프는 물에 젖어 있는 경우가 있기 때문에 미끄러움, 걸려 넘어짐 등에 주의하도록 한다. 손잡이를 확실히 잡고 하차한다.

◦기자재를 정리정돈할 때에는 대원 상호간 연대를 밀접하게 하며, 특히 중량물은 ‘안전’ 구호를 외쳐서 주의를 환기시킨다.

차량이 후진시에는 반드시 안내요원의

신호에 따른다.

◦차고로 차량을 유도할 때는 방수모의 안면가리개를 높이고 시야를 넓게 하고 자기 주위의 안전을 확인하며, 원칙적으로 차량의 전후방에서 조명기구를 사용하면서 정확하게 유도한다.

◦귀서시 출동차량의 적재비품 및 적재함 문의 시건을 철저히 하여 낙하물이 없도록 한다.

◦귀서 후는 재출동준비, 기자재, 개인장구의 점검정비를 확실히 함과 동시에 지휘자는 대원의 상처유무, 몸상태 등을 필히 확인한다.

4. 현장활동시 안전관리

가. 지휘관․대원․출동대별 대응요령

⑴ 현장지휘자

◦현장으로 주행 중 본서와 무선으로 교신, 신고․접수 내용을 재확인한다.

◦선착대로부터 상황보고가 있을 경우 필요에 따라 지원대의 추가요     청 등을 먼저 강구한다.

◦도착 즉시 화재 등 재난사고의 규모․정도 등 전반적인 내용을 파악하여 지휘토록 한다.

◦현장과 주변 상황을 확인한 후 인명구조․진압활동 순서를 결정하고 즉시 선착대와 대원의 임무를 분담 지휘한다.

◦현장지휘 도중에 상황의 변화 등이 있다고 판단되는 경우에는 즉     시 활동의 변경 등 필요한 조치를 취한다.

모든 대원은 독단적인 행동을 하지 않아야 한다.

⑵ 출동대원

◦개인행동을 삼가고 지휘자의 지시에 따라 행동한다.

◦특이사항 발견시 즉시 지휘자에게 보고한다.

◦붕괴, 폭발 등 급박한 위험상황이 발생되거나 예측된 경우 즉시 각 대원에게 먼저 전파한 후 지휘자에게 사후 보고한다.

◦내부 진입시에는 반드시 2인 1조로 개인안전장구를 장착하고 로프․자동경보기․조명․파괴기구, 휴대용 무전기 등을 휴대한 후 안전에 유의하면서 진입한다.

◦필요시 해당 층의 전원을 차단하되 이로 인한 피난 장애가 되지      않도록 주의한다.

모든 대원들은 대기 중에도 긴장상태를

늦추지 않는다.

⑶ 출동대별

㈎ 선착대

◦도착 즉시 보이는 그대로의 상황을 본서 상황실 및 지휘자에게       보고한다.

◦요구조자의 인명검색은 건물 전반에 걸쳐 실시하되 검색 우선        순위를 정하여 실시한다.

◦화점 발견에 주력한 후 방수한다.

◦연소위험이 가장 큰 방면을 포위할 수 있도록 부서한다.

◦수관 연장은 충분히 여유를 두어 연장한다.

◦화점 직근의 소방용수시설을 점유․활용한다.

◦사전계획을 충분히 고려하여 행동에 임한다.

◦후착대와 긴밀한 연락을 유지한다.

◦고층건물의 경우 특수차가 부서에 용이하도록 사전 공간을 충분히 확보한다.

㈏ 후착대

◦선착대가 진입하지 않은 연소지역 또는 인접건축물 등에 진입하여 부서한다.

◦선착대가 사용하고 있지 않은 소방용수시설을 점유(확보)하여,       포위태세를 취한다.

◦상황에 따라 선착대의 지원 및 원활한 급수중계를 실시한다.

◦화재상황을 따라 정확히 판단하여 과잉파괴 등 불필요한 현장활       동은 하지 않는다.

㈐ 특수차량

◦대상물 특성을 고려하여 고가․굴절차 등 특수차량은 일반 펌프       차에 우선하여 진입한다.

◦특수차의 조작이 편리하고 인접 출동대와의 연계 및 현장 상황       파악이 쉬운 곳에 부서한다.

◦배연차․조명차 등은 지휘본부의 지시에 따라 활동한다.

나. 소방용수의 점유․활용

⑴ 공통사항

화염을 보고 송수를 급하게 하거나 주위의 상황에 대한 주의심의 결여로 주행차량이나 통행인과 접촉, 또는 장애물에 걸려 넘어질 위험이 있다.

◦교통량이 많은 도로에 부서할 때는 전조등, 서치라이트 등의 조      명, 정지표지판을 활용하여 일반차량에 주의력을 환기시킴과 동시에 대원은 차량에서 도로 중심부로 튀어나오지 않도록 한다. 상황에 따라 교통정리원을 배치한다.

◦핸드브레이크는 확실히 작동시키고, 반드시 고임목을 설치한다.

◦급수관을 연장할 경우 꼬이지 않도록 하고 특히 급수관이 풀리면     서 튀어오르거나 걸려 넘어짐에 주의한다.

◦담을 넘어 급수관을 연장할 때는 적재 사다리 등을 활용하여 2명     이상으로 상호 협력하여 조작한다.

⑵ 소화전, 소화수조

소화전이나 소화수조 등 무게가 있는 뚜껑을 열 때, 허리의 관절이 삐거나, 소화전, 맨홀에 빠질 위험이 있다.

◦소화전이나 소화수조 뚜껑의 개방은 흡수관을 연장한 후 즉시 보     호판을 설치하여 안전사고를 방지한다.

◦소화전, 소화수조의 뚜껑을 개방할 때는 허리를 낮추고 등을 곧게     하여 서서히 잡고 올린다. 또한 개방된 소화수조 등의 뚜껑은 안전한 장소에 둔다.

◦뚜껑의 고리 부식 등의 상황을 확인함과 동시에 소화전 고리가고     리구멍에서 빠져 나가지 않도록 조용하게 개방한다. 또한, 개방시에는 다리가 끼이지 않도록 뚜껑의 아래에 다리를 들여놓지 않는다.

◦동절기에 소화전, 소화수조의 뚜껑이 동결되어 개방할 수 없는 경     우가 있기 때문에 허리에 무리가 가지 않도록 급격한 동작은 피한다. 동결되어 개방할 수 없는 경우에는 해머 등으로 뚜껑을 두들기거나 지렛대 등을 활용하여 개방한다.

◦소화전 등에 흡수관을 결합하면 개통 전에 결합 상황을 확인한다.

◦소화전의 스핀들 개방은 서서히 하고 지하식 소화전은 약간의 개     방으로 분출하기 때문에 흡수구 결합 전에 개방하지 않도록 주의를 요한다.

⑶ 하천 등 자연수리

하천이나 연못의 주변은 일반적으로 물기 등으로 미끄러우므로 흡수관을 투입할 때는 균형을 잃어 물속으로 전도할 위험이 있다.

◦하천, 연못의 주변은 포장 등이 되어 있지 않는 곳이 많으므로 지     반면의 요철 상황이나 장애물의 유무를 확인하고 급수조치한다.

◦방호책이 없는 하천, 연못, 경사면에 있는 강가 등 전락 위험이 있는 장      소에서 급수관을 투입할 때는 안전로프로 신체를 묶고 행동한다.

◦물이 흐르는 하천에서 급수조치를 할 때는 발 밑을 확실하게 안정     시키고 한다. 물이 흐르지 않는 연못 등에 있어서는 진흙 속에 빠지지 않도록 주의한다.

◦야간의 어둠 속에서 급수조치를 하는 경우에는 조명기구를 활용하여     수리와 그 주위의 장애물 등의 상황을 확인하여 넘어짐이나 전락 등을 방지한다.

◦강가에서 급수관을 투입할 때는 안전줄을 천천히 늦추면서 실시하     여, 풀어 놓은 상태로 조작하지 않는다. 반동으로 강가에서 전락할 우려가 있다.

다. 호스 연장

⑴ 공통사항

화염을 목전에 둔 호스연장은 협소한 공지나 모퉁이에서 차량 또는 통행인과 충돌하거나 바닥조건이 나쁜 장소 등에서 전도할 위험이 있다.

◦공지나 협소한 도로 등 시야가 나쁜 장소나 교차로 등에서는 속도     를 낮추고 보행자나 일반차량에 경적을 울리는 등 주의를 환기시킨다.

◦타대에서 연장한 호스에는 관여하지 않도록 주의한다. 또한 연장 후 호스는 도로변에 배치하는 등 유의를 한다.

◦교통이 빈번한 도로를 횡단하는 경우에는 교통정리원을 배치하고 일반 차량의 정지를 확인하고 나서 행동한다. 또한 경찰관이 현장에 있는 경우에는 교통통제를 요청한다.

◦호스 브릿지를 설정하는 경우에는 복수로 하고, 그 중 1명은 통행차량의 통제를 한다. 이 경우 경찰관의 협력을 얻도록 유의한다.

◦궤도의 횡단구를 이용하여 호스를 연장하는 경우 전차의 접근을 감시하기 위한 요원을 반드시 배치한다.

◦어두운 장소에서는 손전등으로 구덩이 등의 유무를 확인하고, 걸려서 넘어지지 않도록 주의한다.

◦강풍하에 있어서 풍하측에서 호스를 연장할 경우 불티, 재 등이 비산하기 때문에 방수모의 안면가리개 등을 활용하여 눈을 보호한다.

◦호스가 굽은 것을 수정할 경우에는 호스가 튀어 오르거나 굴곡부     에 손이 끼이지 않도록 주의한다.

⑵ 수작업 연장

수작업으로 하는 호스연장은 화점에 근접한 장소에서 이루어지는 경우가 많아 화염을 목전에 두고 발밑이나 주위에 대한 주의력이 약해지며, 또한 호스를 양손으로 잡기 위하여 균형을 잃기 쉬우며, 충돌․전도 또는 낙하물에 의하여 부상을 입을 염려가 있다.

◦수작업으로 하는 호스연장은 관창, 결합구의 낙하 또는 호스나      호스밴드의 미끄러짐 등에 의한 전도를 방지하기 위하여 다음 사항에 유의한다.

․관창을 아래로 하여 잡고, 관창측의 호스가 아래가 되지 않도록 하며 접힌 호스의 중앙부 및 결합구를 팔로서 확실하게 잡는다.

․호스밴드는 늘어나지 않도록 호스에 감거나 호스와 함께 잡는         다.

◦담을 넘어 연장하는 경우는 적재사다리를 사용한다. 담에서는 떨      어뜨리지 않는다. 또한, 2명으로 담을 넘어 호스를 연장하는 경우는 소리를 번갈아 질러서 관창이나 호스결합구가 낙하되지 않도록 확실하게 인수인계한다.

◦화재 건물주변에 있어서는 유리, 기와 등의 낙하물에 주의한다. 또      한, 호스의 연장시에 있어 낙하물 등에 의하여 호스가 파손되는 것을 방지하기 위하여 화재건물의 처마나 창 밑은 피한다.

◦고도, 베란다 등에 호스연장시는 진입장소의 손잡이나 발 밑 등의      강도를 확인하고 불필요한 행동은 피한다.

◦호스를 끌어 올려서 연장할 때는 결합구 등에 의한 유리의 파손       또는 낙하위험이 있는 위치를 피하여 행동한다. 또한 연장된 호스는 반드시 결착한다.

◦옥내 연장하는 경우에는 여유 호스를 많게 하여 가구 등의 전도방      지에 유의한다.

◦좁은 통로에서 연장하는 경우에는 세워져 있는 목재나 설치되어       있는 적재사다리에 걸려 전도되지 않도록 유의한다.

라. 방수활동

⑴ 공통사항

방수시는 반동력에 의한 전도로 인한 위험 외에도 관창부서 위치에 따라서는 농연열기의 역화나 관창 이동시에 낙하물에 의하여 부상을 입을 위험이 있다.

◦화재실의 창이나 문을 개방할 때에는 back draft현상으로 인한 화염분출 사고에 주의할 것.

◦관창수는 호스연장이 완료되면 의식을 하지 못한 송수가 예측되므     로 노즐의 개폐상황을 확인함과 동시에 목적지점에 진입하면 즉시 방수 자세를 취한다.

◦호스는 초기 화재진압을 원칙으로 하여 현장상황을 판단, 적정한 호스를 사용하여 효율성을 높인다.

◦방수시의 자세는 반동력에 대비하여 관창은 허리에 밀착시킨 후 확실히 잡고 중심을 낮춘다. 상황에 따라 관창을 지지물에 결착하던가, 관창 고정 기구를 활용한다.

◦반동력에 의한 전도, 전락을 방지하기 위하여 노즐의 급격한 개폐     는 금지한다.

◦대면방수가 예측되는 경우, 옥외에 부서한 경우에는 안면보호 장구를 장착한다. 또한 화재상황에 따라 화염의 분출 우려가 있는 경 우는 호흡보호기구를 착장한다.

◦관창의 이동은 호스의 중량, 세게 당기는 행동이 제한되어 있는 외에 낙하물 등에 의하여 넘어지거나 소화수에 의하여 전도될 위험이 있기 때문에 발 밑을 확인하고 신체의 안정을 도모한다.

◦건물간 좁은 장소나 벽 때문에 낙하물 등을 순간적으로 피할 수 없     는 경우가 있기 때문에 진입장소의 외벽, 개구부 및 화세의 상황으로 낙하위험이 예측되는 경우는 경계구역을 설정하여 진입을 규제한다.

◦방수포에는 대구경(대개 26㎜ 이상)의 노즐이 장착될 뿐만 아니라 방수압력(대개 10㎏/㎠)도 높아서 화세의 제압효과가 크지만 잘못 사용시 안전사고의 위험도 크므로 다음 사항에 유의하여야 한다.

․방수포 사용은 대원 진입 전에 한하고, 진입 후에는 방수 중지

․방수 중지시는 엔진의 회전수를 낮춘 다음 서서히 할 것. (수격작용에 의한 차량 보호)

․방수포와 수관에 의한 일반 관창을 동시에 방수하지 않는다.

부득이하게 동시 방수할 경우는 방수 중지시 반드시 일반 관창     을 먼저 중지하고 방수포를 나중에 할 것.

또한 벽체의 균열, 팽창 등의 붕괴전 징후 현상을 보고 당황하       지 말고 침착하게 행동하며 상황을 전파하여 도괴로 인한 사고를 방지하며 즉시 대피한다. 상황에 따라 파괴 등으로 강제낙하를 시킨다.

◦관창을 방치하는 경우는 벽체 등에 가까이 붙여 놓는다. 대원이 호스에 걸려 넘어지거나 세게 끌어당김에 의하여 방치된 관창의 노즐개방이 예측되므로 지지물이 있을 때는 그것에 고정시킨다.

◦화염에 접근하여 방수하는 경우는 반드시 방수모의 안면가리개나 안면보호구 등으로 노출부를 덮는다. 필요할 경우 엄호주수를 받는다.

◦건물간이나 협소한 노지에서 방수하는 경우는 항상 주위의 연소확     대의 상황에 주의하고, 퇴로를 확보하여 놓는다.

◦열을 받은 셔터 등에 주수는 열기의 역화가 있기 때문에 정면주수     는 피하고 경사진 방향에서 주수한다. 이 경우 타대원의 활동위치도 유의한다.

⑵ 송  수

송수 개시 시점은 차량주변이 가장 혼잡한 상태이기 때문에 사고의 발생요인도 많다. 또한 방수개시의 전령이나 연락이 불충분한 경우에는 운전원의 예상 송수에 의하여 관창수가 급격한 반동력으로 관창을 놓치거나 전도, 전락할 위험이 있다.

◦운전원은 펌프차 주위의 호스, 흡수관, 개방된 수납문 등이 뒤섞여 있다는 것을 염두하여 송수하고 그 후 신속하게 정리한다.

◦예비송수는 볼 수 있는 범위까지로 하며, 직접 송수를 정지시킬 수 있도록 저압력으로 하고 고압력으로 예상 송수하는 것은 절대로 금지한다.

◦관창수가 사다리 등을 이용하여 호스연장을 하고 있을 때 송수를 하     면 전락의 위험이 있기 때문에 운전원은 전령 또는 무선으로 “방수개시”의  전달을 받고 나서 송수구를 천천히 열면서 송수한다.

◦운전원은 “방수개시”의 전달을 받았을 때 호스연장형태, 연장호스의 수, 진입구 및 노즐 종류를 확인하고 적정 압력으로 송수한다.

◦운전원은 송수중 엔진의 이상음이나 회전수의 상승음에 유의함과 동시에 계기판을 주시한다. 또한 호스가 차량에 밟히거나 낙하물 등에 의하여 파손되는 것도 있기 때문에 주의한다.

⑶ 옥내진입시

옥내진입은 진입위치나 수단도 각양각색이고 내부의 구획이나 연소범위가 불명한 상태로 진입하는 수도 많기 때문에 신중하게 행동하지 않으면 열상, 전락, 낙하물, 붕괴 등으로 부상을 입을 위험이 있다.

◦낙하의 우려가 있는 기와나 유리 등은 직사주수에 의하여 제거하     고 나서 진입한다. 이 경우 다른 대원의 동정에 유의하여 안전을 확인하고 나서 행한다.

◦옥내 진입시 방수목표는 천장, 벽, 수용물, 바닥순이며 위에서부터 아래로 방수한다.

옥내진입 전에는 직사주수로 낙하물을 제거한다.

◦화재건물에 진입하는 경우는 화염의 유무에 관계없이 급격한 연소     확대에 대비하여 반드시 방수태세를 하고 진입한다.

◦화재실의 문이나 창을 개방하고 방수를 할 때는 급격한 농연․열기에 대비하여 반드시 공기호흡기를 장착한 후 방수태세를 갖추고 자세를 낮추어 개구부의 정면을 피하여 방수한다.

◦문 또는 창문 개방시 화재실 주변을 살핀 후 천천히 개방하여 역화현상을 방지한다.

◦두 방면으로 개구부가 있고 농연이 분출되고 있는 경우는 한 방향     에서 주수를 하면 다른 개구부로 불어 나가는 영향이 생기기 때문에 주수는 다른 개구부측의 대원과 연락을 취한 후에 실시한다.

◦어두운 장소나 농연 내에서는 대면주수를 예측하고, 안면보호기구     를 활용하면서 진입한다.

◦사다리위 방수를 할 경우는 호스의 결착과 안전밴드 등을 활용하     고 사다리 상단의 고리를 벽 등에 고정시켜 확실한 작업자세를 정한 후에 실시하는 등 전락 방지를 도모한다.

◦방수되고 있는 노방호스 상단에 장애물이 떨어지거나 방화문에 끼     일 경우 대원이 위험에 처할 수 있기 때문에 나무조각이나 종이 등을 틈사이에 끼워 응급 보호조치를 강구한다.

⑷ 관창지지

방수의 반동력이나 관창 놓침, 방수의 직격, 또는 관창의 흔들림으로 인해 신체가 부상당할 위험이 있다.

◦방수시 급격한 반동력에 의한 전도 등을 방지하기 위하여 노즐의 개     폐 조작은 안정된 자세로 천천히 실시한다.

◦관창수는 방수 중 관창을 떨어뜨려 부상을 입을 위험이 크기 때문     에 노즐부는 왼손으로 호스와 관창의 결합부는 오른손으로 허리에 밀착시켜 확실히 지지한다. 또한 고압력으로 반동력이 큰 경우에는 분무방수로 변경시키든지 지형, 공작물을 이용하여 관창을 고정시킨다.

◦2분기 관창을 사용하여 2선 동시 방수를 하는 경우는 한쪽의 노즐을 정지하면 다른 노즐압력이 급격하게 상승하고, 전도 등의 위험이 있기 때문에 방수정지는 서서히 한다.

◦장시간 방수시의 대책은 다음과 같다.

․적재사다리나 건물기둥에 관창을 고정시킨다.

․보조원을 두고 수시로 교대한다.

⑸ 발 밑 불안장소

적재 사다리나 지붕 등 발 밑의 불안정한 장소 또는 소화수 등으로 미끄러운 장소에서는 주수시에 전락, 전도 또는 관창을 떨어뜨릴 염려가 있다.

◦지붕 위에서 주수할 경우에는 미끄러짐, 밟아서 찔림, 전도 등을 방지하기 위해 지붕의 재질, 지붕의 경사 등을 확인하며 다음 사항에 유의한다.

․지붕은 쉽게 깨어져 구멍이 날 위험이 있기 때문에 원칙적으로       올라가지 않는다. 부득이 올라갈 경우는 적재사다리 등을 발밑에 설치하든지 대들보 등의 위를 찾는다.

․염화비닐 지붕에는 올라가지 않는다.

․지붕 위에는 용마루 위에 호스를 꾸불꾸불 구부려서 호스가 떨       어지는 것을 방지한다.

․지붕 위의 대원은 발 밑 부근의 기와를 떼어내고 발판을 마련한다.

․사다리를 활용할 때는 몸 전체에 생명줄을 매어 전락을 방지한 다.

◦적재사다리 위에서 주수하는 경우에는 확실하게 작업자세를 취하      고 생명줄을 신체로 확보하여 전락방지를 도모한다. 또한 주수개시 및 정지시의 노즐의 개폐는 서서히 행한다. 보조자는 사다리를 따라서 호스를 보조하고 횡방향에서는 끌어당기지 않도록 한다.

◦정원수 등을 심어둔 베란다는 발 밑이 불안전하기 때문에 걸려서      넘어지거나 전도 등의 방지를 도모함과 동시에 정원수 등이 낙하되지 않도록 유의하여 주수한다.

◦부지에는 주수한 물에 의하여 정원석이나 연못 등이 보이지 않게 되      기 때문에 웅덩이 내부의 관창 이동이나 통행은 가급적 피한다. 특히 위험한 장소는 로프, 갈고리 등으로 확인한다.

◦동결되어 있는 발밑이 불안정한 장소에서 주수하는 경우에는 미끄  럼, 전도, 전락의 위험이 있기 때문에 관창의 결착, 로프에 의한 관창  의 지지에 주의해야 하며 높은 곳에서는 생명줄의 사용에 유의한다.

지붕 위에서 작업할 경우에는 빠지거나 넘어지지 않도록 주의한다.

마. 파괴활동

⑴ 공통사항

파괴기구 활용시는 파괴기구 또는 파괴된 물건이 낙하하여 파괴하는 대원이나 아래에서 활동 중인 대원이 부상을 입거나, 파괴기구로 인해 주위의 대원이 피해를 입을 위험이 있다.

◦파괴기구는 낙하방지에 유의하여 확실하게 잡는다. 더욱이 장갑은 재질 및 건습한 상태가 미끄러움에 영향을 주기 때문에 주의한다. 또한 높은 곳에서의 활동시에는 안전로프 등을 사용하여 낙하방지 조치를 한다.

◦높은 곳에서 전락위험이 있는 경우는 반드시 생명줄을 사용한다. 더      욱이 사다리 위에서는 작업자세를 확실히 취하여 신체의 안정을 도모한다.

◦현장에 있는 수용물이나 공작물의 위에서 파괴활동을 하는 경우에는 강도, 안정도를 확인하고 실시한다.

◦화재건물은 연소에 의하여 강도가 저하되어 있으므로 파괴 등에       의하여 충격을 받으면 순식간에 붕괴할 위험이 있기 때문에 파괴개시는 서서히 힘을 가하여 파괴부분과 연결되어 있는 다른 부분으로 힘이 전달되는 상태를 확인한다.

◦파괴를 한 경우는 파괴부분의 붕괴나 낙하의 우려가 있기 때문에 파      괴 부분의 주위, 뒷면 및 아래부분에 대원이 있는지 유무를 확인한다. 붕괴 등의 위험구역은 로프 등으로 출입금지 조치를 하고 감시요원을 배치한다.

◦파괴작업을 하는 대원은 방화모의 안면보호판 등으로 비산물에 대하      여 안면을 보호함과 동시에 유리 등의 잔재물 제거는 내구성 장갑을 사용하여 부상방지를 한다.

⑵ 창문 등 개구부의 파괴

개구부를 부주의하게 파괴하면 급격한 열기의 분출을 맞게 되거나 급기 현상에 의하여 화재나 농연 연기에 급격한 변화가 생겨 내부대원이 위험에 빠질 수가 있다.

◦화재실의 문․창 등을 파괴할 경우에는 역화 우려가 있기 때문에 개      구부의 정면이 아닌 측면에 위치하여 주수자세를 정한 후 실시한 다. 더욱이 파괴는 최소한으로 개방을 서서히 행한다.

◦부주의한 개구부의 파괴는 급격한 연소확대나 화염의 유동이 급변      으로 상부층이나 개구부의 부근에 있는 대원이 위험에 빠질 우려가 있기 때문에 파괴활동은 지휘자의 지시․명령에 따라 실시한다.

◦유리창의 파괴에 의한 진입구의 설정은 아래부분에 대원이 있는지      를 확인하고 유리의 상부 모서리부터 서서히 파괴하고 파편을 가급적 옥내에 떨어지도록 한다. 창틀에 남아있는 유리조각은 갈고리 등을 사용하여 완전하게 제거한다.

◦파괴된 철제 개구부의 떨어진 부분은 진입시 등에 부상을 입을 위      험이 있기 때문에 큰 해머 등으로 구부린다. 모포 등이 있는 경우는 그것을 덮도록 한다.

⑶ 지붕, 벽체의 파괴

지붕 위에서의 파괴활동은 발 밑이 불안정하므로 가옥의 뼈대가 연소에 의하여 강도가 저하되어 구멍이 뚫리거나 전락할 위험이 있다. 또한 벽체, 천정 등 파괴시 약한 부분이 붕괴되거나 예상 이상의 범위가 붕괴되어 깔릴 위험이 있다.

◦지붕 위에서 활동할 경우의 안전확보요령은 앞에서 언급한「방수활      동」, 「발밑 불안정 장소」에 준하는 외에는 다음과 같다.

․파괴하여 배연구를 설정하는 경우는 파괴한 순간 일시에 농연        연기가 불어나올 우려가 있기 때문에 호흡보호기구의 장착 및 엄호주수 태세를 정하여 실시한다.

․지붕의 파괴에 의하여 기와 등이 낙하할 우려가 있는 경우는 낙       하 위험구역을 로프 등으로 명시하고 출입금지 조치를 하고, 위험구역내에 대원이 있는지를 확인한다.

․지붕이나 외벽 함석이 튀어나와 손이 다치는 것을 방지하기 위

하여 갈고리 등의 활용 및 내절상용 장갑을 사용하여 실시한다.

◦벽체의 파괴시는 비산물, 낙하물이 안면에 부딪칠 우려가 있기 때      문에 방수모의 안면가리개 등을 활용하여 실시한다.

◦목조, 방화조 건물은 벽간 내부가 연소되면 내벽이나 몰탈외벽이      붕괴될 우려가 있기 때문에 파괴하는 경우는 높이, 위치, 파괴할 때의 힘의 가감에 유의하여 퇴로를 확보하고 실시한다.

◦천정이면이 연소되면 강도가 저하되어 파괴시의 충격으로 천장전      체가 낙하할 위험이 있기 때문에 파괴는 천정의 약해짐에 유의하여 원칙적으로 방의 구석부터 실시한다.

◦과열된 함석은 파괴시 농연․열기의 분출위험이 있기 때문에 대원      은 호흡보호기의 장착, 주수태세를 확보하고 높은 곳에 있어서는 파괴작업시 전락 방지에 유의한다.

바. 진입․검색․구조

⑴ 공통사항

진입․검색․구조활동시 대원의 행동은 통상 출입하는 장소에 국한되지 않고 담을 넘거나, 사다리를 사용하거나, 옆 동으로 진입하는 등 그 방법이 여러 가지이므로 전도, 전락, 열상 및 낙하물 등에 의한 위험요인이 널리 퍼져 있다.

◦블럭담이나 팬스를 올라 넘는 경우는 몸의 균형을 잃어 전락할 위      험이 있기 때문에 원칙적으로 적재사다리를 활용한다. 높은 담을 오르는 경우 적재사다리를 사용하지 않을 때는 팔을 충분히 뻗어서 늘어뜨리며 발밑을 확인하고 오른다.

◦높은 곳으로의 진입수단은 적재사다리 등에 의하는 외에도 현장에      있는 드럼통, 공작물 등을 활용하는 경우 그 강도, 안정도를 확인하고 상황에 따라 지지원을 붙인다.

◦아케이드를 활용하여 진입하는 경우에는 전용통로 이외에는 걷지 않는다.

◦개구부 등의 틈 사이에서 연기가 분출되고 있는 장소로 진입하는      경우에는 엄호 주수태세를 취하고, 개구부 등의 정면을 피하며 천천히 개방하여 화염의 역화를 확인한다.

◦창으로의 진입은 진입부분이 연소에 의하여 마루가 내려앉는 경우      가 있으므로 갈고리나 발바닥으로 확인한다.

⑵ 농연열기내

농연열기 내에서는 주수에 의한 분출 등으로 신체의 노출부가 화상을 입거나, 농연으로 방향감각이 없어져서 퇴로를 잃어버릴 염려가 있다. 또한 농연열기내에서는 체력의 소모가 현저하고 불안감도 부과되어 주의력이나 판단력이 낮아져 안전한 행동을 하지 못할 우려가 있다.

◦농연이 분출되고 있는 개구부는 급격한 역풍의 위험이 있으므로       정면에 사다리를 설치하지 않는다.

◦진입통제자는 대원의 안전을 확보하기 위하여 대원카드 등으로 대원      명, 진입시각, 활동시간 등을 확인하여 시간적 여유를 가지고 퇴거시킨다.

◦진입대원은 퇴로의 확보와 확보원과의 상호 연락이 될 수 있도록 생  명줄(안전로프)을 차고 진입하며 확보원은 신호가 확실하게 전달될 수 있도록 생명줄의 당기는 힘을 조정한다. 진입대원은 휴대경  보기의 작동상황을 확인하고 진입한다. 검색반은 원칙적으로 확보  자 1명, 진입대원 2명을 1개조로 편성한다. 진입대원 상호간은   생명줄로 결착하고 그 중 1명은 벽체 등으로 진입위치를 파악하며 진입대원 상호 및 확보원과의 연락을 도모한다.

◦진입대원은 진입구 부근의 지지물에 생명줄(안전로프)을 결착하고 진입하는 경우 견고한 것을 선정하여 확실하게 결착한다. 이 경우 생명줄의 당기는 힘의 적합성은 진입대원이 조정한다.

◦농연열기내로의 진입시에는 호흡보호기구를 착장함과 동시에 조       명 기구를 휴대하고 엄호주수 태세를 취한다.

◦진입대원은 방수모의 안면가리개 등으로 신체의 노출부를 적게 하      고, 자세를 낮추어 행동한다. 부주의하게 일어서면 상부의 열기에 의하여 열상을 받을 우려가 있기 때문에 일어서기 전에 맨손으로 상부의 열기상황을 확인한다.

◦호흡보호기구 장착시는 다음 사항에 유의한다.

․면체 착장은 진입 직전에 하고, 청정한 공기가 있는 곳에서 행  한다. 또한 안전한 장소로 탈출할 때까지 벗지 않는다. 일산화탄소는 연기의 양이나 농도로서 판단하는 것이 아니고, 연기의 농도가 낮아도 방심하지 말아야 한다.

․장착 중에는 경험에만 의지하지 말고 적시에 압력계로 공기 잔       량을 확인한다.

․호흡보호기구에 이상이 생기거나, 신체에 부조화가 있음을 감지       하면 즉시 탈출한다.

․장착한 봄베의 배후여건을 파악하기 어렵기 때문에 좁은 장소, 높은 곳에서 행동할 경우 봄베의 접촉이나 부딪침 및 그 반동 등에 유의한다.

사. 주요장비 활용요령

⑴ 공기호흡기

㈎ 지휘자

◦공기호흡기의 면체, 연결호스, 결합상태 등의 장착 상태를 확인한다.

◦진입대원은 2인 1조로 행동할 것을 지정한다.

◦대원별로 진입한 시간대를 기록 유지한다.

◦암모니아, 시안화수소 가스가 체류되어 있는지 확인 후 진입시킨다.

◦방사선누출이 측정되고 있는 장소에서는 공기호흡기를 장착한 대원      도 진입에 신중을 기한다.

◦예비 봄베를 충분히 확보시킨다.

㈏ 대 원

◦공기잔량, 압력조절기, 면체 등의 안전여부를 확인한다.

◦소방활동 중 대원 상호간 안전여부를 수시로 확인한다.

◦좁은 곳에서 활동하거나 협소한 곳을 지나칠 경우 공기호흡기의      뒷부분이 걸려 넘어질 위험이 많으므로 주의한다.

◦작업 중 수시로 공기의 잔압에 따르는 잔여 활동시간을 체크한다.

◦신체에 이상이 발생되거나 공기호흡기의 경보음이 발생되면 즉      시 탈출한다.

⑵ 동력절단기

㈎ 지휘자

◦동력절단 작업에 앞서 유증기가 체류된 장소가 아닌지 확인한다.

◦절단부위와 방법을 명확히 일러준다.

◦절단물에 적합한 날인지 확인(시멘트용, 철근용)한다.

◦작업대원의 자세는 안전한지 확인한다.

◦절단물이 튀어 주변에 있는 대원의 안전은 이상이 없는지 판단한다.

◦절단 작업에 의해 2차적인 안전사고 발생 위험은 없는지 주의한다.

㈏ 대 원

◦시동시 끈(스타팅레버)을 너무 많이 잡아당겨 끊기지 않도록 한다.

◦기기를 떨어뜨리거나 외부에 충격을 가하지 않는다.

◦절단기의 전․후방에 대원들의 접근을 금지시킨다.

◦조작대원은 가장 안전하고 확실한 자세로 작업에 임한다.

◦절단기의 날에 무리하게 힘을 가하지 않는다.

◦불티의 발생으로 타인에게 손상을 가할 수 있으므로 주의한다.

◦사용 후에는 날의 마모상태 등의 점검정비와 혼합비(평균           25:1)를 맞춘 오일을 채워 둔다.

◦절단기 사용시에는 보안경 등을 착용하여 눈을 보호한다.

동력절단기의 사용 중에는 후미에 대원의 근접을 피해야 한다.

⑶ 체인톱

㈎ 지휘자

◦절단장소와 조작원의 자세는 안전하고, 마른나무가 아닌지 확인한다.

◦높은 곳에서의 절단작업에 따라 하단에는 안전사고의 위험은 없      는지 주의하고, 작업 통제선을 충분히 설치한다.

◦규모가 크거나 불안전한 위치에서는 반드시 안전요원 혹은 작업      보조자를 지정하여 사고를 예방한다.

㈏ 구조대원

◦시동시에는 무리하게 힘을 가하여 시동끈(스타칭레버)을 잡아       당기지 않는다.

◦불필요한 고출력 시동은 억제한다.

◦조작원 자신의 신체 안전을 꾀하고, 사용 중 놓치지 않도록 한다.

◦조작하는 주위에 타인의 접근을 방지하고, 거목일 경우 작은 가      지부터 잘라 나간다.

◦체인톱 사용시에는 보안경 등을 착용하여 눈을 보호한다.

◦절단은 직선으로 행하고 날 안쪽으로 사용하여 휘지 않도록 한다.

◦점검 정비 중에도 마른 나뭇가지를 사용하지 않는다.

◦사용 후에는 혼합비(평균 25:1)에 맞추어 오일 충전 등의 점검정      비를 해 둔다.

◦불가피한 경우를 제외하고 시동을 켠채 이동하지 않는다.

⑷ 유압장비

㈎ 지휘자

◦작업 범위 주변에 통제선을 설치하여 안전담당자를 지정한다.

◦엔진펌프의 설치 위치와 절단, 전개 부위를 지정한다.

◦무리한 절단력이 가해지지 않도록 주지시킨다.

◦중량이 많으므로 자세가 정확한지, 절단자세는 올바른지 확인한다.

◦장시간 작업시에는 임무교대를 해 준다.

㈏ 구조대원

◦결합 전 연결 부위에 모래 등의 이물질이 있는지 확인한다.

◦작업 현장까지 연장하는 도중 호스릴이 자연히 풀리도록 한다.

◦신체 균형을 바로 잡고 충분한 안전공간을 확보한다.

◦작업 주위에 불필요한 사람의 접근을 금한다.

◦작업 후의 파손물이나 낙하물에 의한 부상에 주의한다.

◦호스의 파손, 꼬임 또는 무리한 힘이 가해지지 않도록 주의한다.

◦작업 후 연결부위에 모래 등의 이물질이 들어가지 않도록 특히 주      의하고 반드시 고무캡으로 닫아둔다.

◦재사용에 대비하여 완전무결한 상태인지 다시 한번 재점검한다.

⑸ 로프발사총

㈎ 지휘자

◦발사 전에 마이크를 이용하여 요구조자가 벽체 뒤에 몸을 피하      도록 유도한다.

◦파괴 용도로 사용하는 것 외에는 견인 탄두에 안전고무를 끼워 사      용토록 조치한다.

◦풍향과 풍속 등을 면밀히 판단하여 조준하게 한다.

◦대원 중의 컨디션을 감안하여 발사대원을 지정한다.

㈏ 구조대원

◦이동, 보관시 로프발사총에 충격이 가해지지 않도록 한다.

◦탄두를 연결하지 않은 상태의 발사는 금지한다.

◦발사 전에 견인줄의 연결상태를 확인한다.

◦발사시 기상의 변화에 따라 조준점을 수시로 변경한다.

◦발사자는 총구가 사람에게 향하지 않도록 주의한다.

◦발사 후 예비탄두의 견인줄을 충분히 확보한다.

로프발사총의 총구는 어떠한 경우라도 사람에게 향하지 않도록 주의한다.

아. 각종 위험 상황별 유의사항

화재는 예고 없이 돌발적으로 발생하고 상태변화의 예측이 곤란하다. 뿐만 아니라 인적․물적 피해와 위험성을 수반하고 급속히 진행하는 특성을 가지고 있다. 또한 화재현장에는 농연과 유독가스, 감전, 폭발, 낙하물, 추락, 역화, 중독, 질식 등의 위험이 상존하고 있다.

⑴ 낙하물 위험

◦옥내진입시 및 소방활동 중에는 우선 머리 윗부분을 둘러보고 기      왓장 등 떨어지기 쉬운 물건이 있을 때에는 갈고리 또는 직사주수로 털어내도록 하고, 다른 대원이 주위를 살펴보고 소리를 질러 주위대원에게 주의를 환기시켜라.

◦처마 끝에서 작업할 때 기와 등이 떨어지기 쉬우므로 신속하게 행동      하고 기와 등이 떨어지는 것을 확인하였을 때는 벽에 몸을 기대거나 건물 내에 몸을 피하도록 하라.

지붕 위에서 작업할 경우에는 특히, 넘어지거나 미끄러지지 않도록 지지점을 확보한다.

◦방화조 건물의 몰탈벽이 균열(龜裂) 또는 부풀었을 때에는 붕괴직      전이므로 주의하라.

◦콘크리트 내벽은 화재최성기가 되면 폭열하여 떨어지므로 주의하라.

◦기둥, 중방의 연결부분이 타고 있을 때에는 도괴, 낙하의 위험이      있으므로 조기 주수토록 하고 그 밑에 있지 않도록 하라.

◦공장, 창고의 천정에는 하역기계장비, 크레인 등이 있으므로 각별      한 주의를 기울이도록 하라.

◦높은 곳에서 작업할 때는 자재, 파괴물의 낙하에 주의하고 지상          대원과 긴밀히 연락해 위험범위를 명시해주고 행동을 통제하라.

◦사무실, 공동주택의 창가, 베란다에는 화분 등이 있으므로 주의하라.

⑵ 추락위험

◦높은 곳에서 작업할 때에는 안전밴드 등으로 몸을 지탱하고, 디디      고 있는 곳이 안전한가 확인하라. 특히 강풍시에는 자세를 낮추고 몸의 안전을 꾀하도록 하라.

◦창문으로부터 건물내에 진입할 때에는 갈고리 등으로 디딜 곳의       강도를 확인하라.

◦목조, 방화조 건물은 마루붕괴, 천정낙하의 위험이 있으므로 실내 중      앙부를 피하여 창가 등에 위치토록 하라.

◦처마, 헌 난간 등을 타고 갈 때는 그 강도를 확인하고 특히 창문 부      분은 취약하므로 주의하라.

◦슬레트지붕, 플라스틱지붕에 올라갈 경우에는 사다리, 판자 등으로  발디딜 곳을 확보하고, 안전밸트로 몸을 의지하여 올라가도록 하라.

◦지붕 위에서 주수할 때는 호스를 잘 걸치도록 하여 미끄러지지 않      도록 한다. 적설 또는 결빙된 지붕 위에는 올라가지 않도록하라.

◦염색, 도금, 피혁공장 등에는 석탄, 소다, 염산, 탄닌용기와 용광      로 등이 있으므로 빠지지 않도록 주의하라.

◦기계식 주차장에는 핏트, 뚜껑이 없는 유분리 용기 배수구가 있으      므로 주의하라.

◦물이 고여있는 수로, 구멍, 웅덩이 등은 잘 분간할 수 없으므로 로      프, 헝겊 등으로 표시하여 두도록 하라.

◦공사중인 건물, 벽체가 없는 골마루, 계단, 베란다에는 로프를 달      아놓고 추락방지를 꾀하도록 하라.

◦가스폭발에 의한 고층건물의 마루, 벽체 등은 균열, 파괴 등으로      강도가 저하되어 있으므로 주의하라.

◦야간에는 조명기구를 활용하고 디딜 곳의 안전에 유의하라.

◦극장, 영화관 등의 마루는 경사, 계단이 있으며, 기계실, 보일러  등의 바닥은 기름기 때문에 미끄러지기 쉬우므로 주의하라.

⑶ 도괴위험

◦지휘자는 도괴가 예상되는 지역에 로프를 치고, 위험내용을 확성      기, 무전기 등으로 모든 대원에게 주지시키도록 하라.

◦기둥, 중방 등에 철골재를 사용한 건물은 열에 약하고 변형 골절      에 따른 도괴 위험이 있으므로 주의하라.

◦석조, 연와조 건물은 일부가 무너지면 타지 않는 부분까지 일거에       붕괴되는 경우가 있으므로 주의하라.

◦창고는 항상 붕괴위험이 있으므로 대피할 수 있도록 안전거리를       확보하여 행동하라.

◦원목, 야적장은 목재의 붕괴, 도괴위험이 있으므로 주의하라.

도괴위험이 있는 장소는 퇴로를 확보한

다음 작업을 개시한다.

⑷ 폭발위험

◦도시가스, 프로판가스, 메탄가스, 위험물 유증기 등은 실내에 누      출 충만된 경우는 실외에서의 전원차단과 창문(도시가스, 메탄가스는 상부개구부, 프로판가스는 하부개구부)을 파괴하여 가스를 배출시키도록 하며, 부득이 실내에서 전원을 차단할 때에는 스위치 부분에 불연성가스 소화기 등을 계속 사용하면서 차단토록 하라.

◦니트로글리세린, 질화면, 피크린산은 가열 충격에 의한 폭발위험      이 있으므로 충분한 거리를 두고 방수포를 활용하여 냉각시켜라.

◦산소 제조공장 또는 아세틸렌 등은 연소가 급격하게 진전될 위험      이 있으므로 충분한 주의를 기울여 행동하라.

◦금속나트륨, 금속칼륨, 카바이트 등 금수성물질은 주수로 인한 가      연성 가스가 발생하여 폭발 위험이 있으므로 절대 주수하지 마라.

◦용광로에의 주수는 수증기 폭발 등에 의한 폭발위험이 있으므로       절대로 주수하지 마라.

◦마분, 밀가루, 나무가루 등이 수용된 소방대상물은 분지폭발위험      이 있으므로 충분한 거리를 두고 분무 주수토록 한다.

◦셀룰로이드 화재는 연소력이 크므로 연소확대에 유의하여 행동하라.

◦메칠, 에칠, 케톤, 포크사이즈는 가열, 충격 등에 의한 분해 폭발      위험이 있으므로 충분한 거리를 두고 필요한 대원 이외에는 접근시키지 않도록 하라.

◦지하창고, 핏트, 맨홀 등의 폐쇄장소에 진입할 경우에는 가연성가      스의 유무, 농도 등을 파악하여 2차, 3차 폭발화재에 예방토록 하라.

◦창고화재는 수용물을 확인할 때까지 내부진입을 금하라. 폭발물이       있을 때는 방수총으로 원격 주수하라.

가스가 누출될 경우에는 불티발생을 억제하고 가스를 희석하여 2차 사고를 예방한다.

⑸ 감전위험

◦특고압(7000Ｖ 이상) 또는 고압(750Ｖ, 교류 600Ｖ 이상)의 발전시설의 화재시 원칙적으로 전기기사나 한전직원과 같이 행동하라.

◦부하 중인 고압전선 또는 전주변압기 등에 주수하는 경우 직사주      수를 금하고 분무 주수토록 하라.

◦변전실이 침수되었을 때에는 전원차단을 확인할 때까지 진입하지 말라.

◦유압변압기, 유압차단기 등의 화재는 이산화탄소, 고발포, 드라이      아이스 등에 의한 질식소화를 실시하라.

◦지하철화재는 운전지령실과의 신속한 연락으로 전원차단을 확인한       다음 행동하라.

변전실 내에서의 주수는 전원이 차단된 후에 실시한다.

⑹ 역화위험

◦방수개시 전에는 농연이나 열기 등을 수반한 역화위험이 있으므로      급격한 문개방은 삼가하고 정면을 피해 문을 방패로 하여 효과적인 주수 수단을 강구한다.

◦배기측에서 주수할 때에는 급기측에 역화위험이 있으므로 급기측 배      치대원과 연락을 취하여 안전을 확인한 다음 주수하라.

◦염색, 피혁, 도금공장 등에 있는 각종 약품용기, 용광로 등은 비산역      화위험에 대비하여 직사주수를 금하도록 하라.

⑺ 중독위험

◦미연소 가스, 분출된 가스가 가연성이나 독성일 경우 2차폭발 위      험 외에 중독, 질식위험이 있으니 주의하라.

◦방사성물질, 유해화학물질, 약품 등은 온도에 따라 기체, 액체, 고체상태이나 유독성 물질이 많으므로 중독, 질식에 유의하라.

◦어떤 물체가 탈 때 분해 발생하는 가스의 종류에는 5～6종이 있      다. 이중 일산화탄소는 인체의 중추인 뇌세포를 자극하여 현기증과 두통을 일으키게 하고, 눈에서 눈물이 나와 앞을 보지 못하게 되고, 호흡이 곤란하여 의식을 잃고 질식사하게 된다. 특히 비닐제품(비닐전선 등)이 탈 때는 염산가스, 청화수소가 발생하여 인체의 기관지를 타격하여 사망케 한다. 폴리스틸렌이 탈 때는 눈깜짝할 사이에 검은 연기를 내고 탄다. 산소 소비량이 너무 많아서 불안전연소를 하게 되며 따라서 일산화탄소가 발생하니 대피할 여    유도 없이 중독사 또는 질식한다. P.V.C가 탈 때는 염산가스와 포스겐이 발생하며, 멜라민 폴리아미드 크릴이 탈 때는 산화질소 및 청산가스가 발생되고, 폴리 에스터가 탈 때는 염화수소가 발생되어 인체에 치명적인 영향을 주므로 중독, 질식에 유의하여야 한다.

◦일산화탄소의 가스 퇴적은 연기농도와는 직접 관계가 없으며 시간      에 비례하므로 연기의 양만 가지고 판단하지 말라. 따라서 연기가 없어졌다고 안면마스크를 벗지 않도록 하라.

제2장  사고유형별 소방전술 지침

소방활동 10대 안전수칙

1) 안전관리는 임무수행을 전제로 한 적극적 행동 대책임을 명심하라.

2) 화재현장은 항시 위험성이 상존하니 안일한 행동을 삼가고 항상 경계하라.

3) 지휘관의 장악으로부터 벗어난다는 것은 중대한 결과에 연결되는 것이므로 독단적 행동을 삼가라.

4) 위험에 관한 정보는 현장전원에게 신속하게 주지시키고 즉시 지휘 본부에 보고하라.

5) 흥분, 당황한 행동은 사고의 원인이 되므로 어떠한 상황에서도 냉정, 침착성을 잃지 마라.

6) 기계, 장비에 대한 기능, 성능 및 한계를 명확히 알고 안전조작에 유의하라.

7) 안전확보의 기본은 자기방어이므로 자기안전은 스스로 확보하라.

8) 안전확보의 전제는 강인한 체력, 기력에 있으므로 평소 체력, 기력훈련에 힘쓰라.

9) 안전확보의 요체는 안정된 마음가짐, 완전한 장비, 정확한 행동임을 명심하라.

10) 사고사례는 생생한 산교훈이므로 심층분석하여 행동지침으로 생활화하라.

제1절 화재현장 소방활동

1. 건물구조에 의한 분류

가. 목조건물 화재

◦목조건물의 화재는 ①원인단계→ ②무염착화→ ③발염착화→ ④출화     → ⑤최성기→ ⑥하강기의 단계로 진행된다.

◦목조가 열에 의해서 무염착화하다가 260℃ 정도의 열에 도달하면      발열이 상승하여 급격한 연소확대를 가져온다.

◦목조건물의 발화점이 천정 부근일 경우 대들보에 쉽게 연소되어

붕괴 가능성이 많다.

⑴ 안전관리의 중점

◦건물의 붕괴와 기왓장 등의 낙하물에 주의한다.

◦지붕 위에서 작업할 때 미끄럼 방지를 위해 지지물을 충분히 확보한다.

◦최성기가 지난 목조건물 내부에는 무모하게 진입하지 않는다.

◦잔화 정리시에는 못 등의 예리한 물체 등에 주의한다.

◦플래시오버(flash-over) 등의 돌발사태에 대비한다.

높은 곳에서 파괴작업을 하는 대원은 낮은 곳에 있는 대원에게 위험 사실을 알려야 한다.

⑵ 인명구조

◦현장 도착시 화재건물의 관계자 및 부근에 있는 사람들로부터 요구조자, 부상자 건물내부의 상황 등 소방활동에 필요한 정보를 적극적으로 수집한다.

◦연소 중인 건물내부의 검색, 구조활동은 반드시 엄호방수를 받으면서 내부로 진입한다.

◦인명검색은 평소에 잘 사용하는 각 거실, 화장실 등을 중점 확인한다.

◦화점 및 주변장소에 요구조자가 있다고 가정하고 인명검색을 실시한다.

◦중성대를 활용하여 내부 상황을 철저히 확인한다.

⑶ 화재진압

◦관창은 연소하지 않은 부분으로 진입한다.

◦화세 변화에 따라 주수범위를 결정한다.

◦국부파괴와 병행하여 연소저지의 효율화를 도모한다.

◦수량이 풍부한 소방용수시설을 확보하고, 화세에 따라 풍향․풍속․주위 건축물 배치 등을 고려하여 작전에 임한다.

◦신속한 관창 배치로 화점을 포위한다.

◦목조 노후건물은 상황에 따라 예비주수를 실시한다.

◦인접 건축물과의 연소 확대방지에 주력하며 경계관창을 배치한다.

◦연소 저지선은 방화벽, 계단입구, 건축물 굴곡부 등으로 설정하여 복사 열이 미치지 않도록 집중방수를 한다.

◦인접건물로의 연소속도가 매우 빠르므로 다량방수나 인접건물에의 예비방수가 중요하다.

◦후착대는 선착대와 연계하여 활동하며 특히 선착대가 진입하고 있    지 않은 연소확대 위험이 있는 장소에 진입한다.

나. 내화조건물 화재

◦내화조 건물은 화원→발화→최성기→하강기의 단계로 진행된다.

◦화원이 작을 경우 간단히 소화할 수 있으나 일정시간이 지나게

되면 실내온도가 급상승하고 플래시오버현상에 이르게 된다.

◦훈소상태에서 출입문을 개방하게 되면 역화현상이 초래될 위험이 많다.

◦내력벽을 제외한 블럭 또는 벽돌조는 온도상승 후 방수에 의한

급격한 온도 저하로 심하게 균열되며 쉽게 붕괴된다.

⑴ 안전관리의 중점

◦출입문 개방시 역화위험에 대비, 출입문 측면에서 개방한다.

◦최성기에 달할 경우 플래시오버 현상에 따라 급격연소․폭발한다.

◦블럭 또는 벽돌조는 쉽게 붕괴한다.

◦건물내부를 쉽게 판별하기 곤란하다.

⑵ 정보수집

◦대 상 물 : 구조․용도․수용물․방화시설

◦화재상황 : 화점․연소범위․연기유동 상황

◦인명위험 : 수용인원․요구조자의 상황

◦위험물질 : 위험물․가스 등의 저장 취급 실태

◦건축물 도면 등의 확보와 건물 내부상황 등

⑶ 인명구조

◦인명검색 장소는 발화층을 우선 실시하고 상층, 창가, 막다른 통로, 승강기, 계단실, 출입구, 화장실, 목욕탕 등에 중점을 두고 실시한다.

◦대피․유도는 스스로 대피가 곤란한 사람을 우선 대피시키고 대피 가능한 사람은 피난방향과 피난장소 등을 알려주어 대피하도록 한다.

대피․유도는 질서 정연하게 한다.

◦피난유도는 옥외계단․비상용트랩․구조대 등을 적극적으로 활용한다.

◦고립된 인명에 대한 정보는 불확실한 것이라도 반드시 확인한다.

◦검색범위를 분담하여 경계지점을 중첩실시하는 일이 없도록 한다.

◦요구조자가 혼란한 상황에서는 확성기 등을 사용하여 안정시키고 침착하게  행동하도록 한다.

⑷ 화재진압

◦사고상황에 맞는 장비 및 인력을 적기에 응원 요청한다.

◦상황에 따라 전진지휘소를 설치하고 지휘본부와 연락하여 각 대를 지휘한다.

◦배출구를 확보하여 분무주수․고발포․배연차 등을 활용 또는 자연환기 방법으로 제연한다.

◦분무주수에 의한 제연은 한 방향에서 실시한다.

◦공조설비 및 환기설비의 가동을 정지시키고 제연설비도 연소방지 후 가동한다.

◦호스연장은 유리 등의 낙하물이 떨어지지 않는 안전한 장소에서 실시하고 자동차 왕래 구간은 호스자켓으로 보호를 한다.

◦창문․출입문․셔터의 파괴는 엄호주수 상태에서 실시한다.

◦옥내진입은 계단․비상용승강기․피난용트랩 등을 이용하고, 피난자의 상황 등을 고려하면서 진입한다.

◦옥외진입은 소방차량이나 피난사다리 등을 이용한다.

◦공기호흡기를 장착하고 로프․자동경보기․조명․파괴기구를 휴대하여 급기측에서 진입한다.

◦농연속에 진입한 대원의 출입사항과 경과시간 등을 정확히 파악한다.

◦연소경로를 신속히 확인하여 필요한 관창배치 및 경계에 임한다.

◦건축물에 설치된 기존 소방시설 등을 적극 활용한다.

◦농연이 충만되었을 경우 제연구를 확보한 다음 분무 및 봉상주수 2구를 1개조로 하여 제연․제열한다.

◦직사주수가 장애물 때문에 곤란한 경우에는 천정 등을 이용하여 반사 주수 방법으로 진화한다.

직사주수가 곤란할 경우 천정을 이용하여 반사주수한다.

다. 고층건축물 화재

◦상층으로 연소 우려가 가장 많으며, 복사열에 의해 인접건물의 연소확대 우려가 높다.

◦층고가 높고, 면적이 넓을수록 인명구조의 어려움은 물론, 포위 진압작전이 곤란하다.

◦최성기에 달하게 되면 유리창 파편에 의한 부상 우려가 많다.

◦화재진압 작전이 종료될 때까지 많은 시민들이 운집하게 되므로 경계선을 설정하여 출입통제를 해야 한다.

◦건물 특성상 목측에 의한 상황파악이 불가능하므로 모든 작전은 진입로, 취약개소, 대피로 등의 모든 정보를 자위소방대원, 관계자또는 소방상황실의 전산화정보 등을 입수한 다음 지휘관의 명령에 따라 이행토록 한다.

⑴ 안전관리의 중점

◦건물의 특성상 소방활동 면적이 광범위함에 따라 안전관리의 사각지대가 발생할 수 있다.

․대원의 지휘관 지휘 통솔범위 이탈 우려

․진입한 대원들의 비상탈출구 방향 판단 곤란

․인명검색의 사각지대 발생 가능성 등

◦건물전체의 상황을 판별하기 곤란하다.

◦많은 시민들의 운집에 따른 안전사고 발생 위험이 많다.

◦출입문 개방시 역화 위험이 많다.

◦최성기에 달할 경우 플래시오버 현상에 따라 급격연소․폭발한다.

출입문을 열기 전에는 손바닥으로 화염여부를 확인하여 역화위험을 방지한다.

⑵ 인명구조

◦완강기, 미끄럼대, 비상용승강기, 특별피난계단, 방송시설 등 기존에 설치된 피난시설을 적극 활용한다.

◦인명검색은 특별한 경우 외에는 발화층, 상층, 하층의 순으로 철저하게 실시한다.

◦피난시설의 이용 순서는 옥내 특별피난계단, 옥외계단, 피난사다리 순으로 한다.

◦피난유도는 비상용방송설비 또는 확성기를 통하여 안내한다.

◦관계자로부터 건물내부의 구조와 배치 등을 파악하여 전 대원에게  주지시키고 안전여부를 점검한 다음 진입한다.

◦중점 검색장소는 막다른 통로․엘리베이터․화장실․창가․출입구․계단입구․침실․피난기구가 설치된 부근으로 한다.

◦지상층으로 대피․유도가 곤란할 경우 옥상으로 유도하여 헬기를 지원 요청한다.

◦인명검색은 광범위하게 실시하고, 미처 대피하지 못한 사람들이 절대 동요하지 않도록 주지시킨다.

◦옥상 대피유도 대원은 옥상 출입문이 잠겨 있는 경우가 많으므로 반드시 파괴기구를 유대한다.

⑶ 화재진압

◦자체 소방시설의 활용방안을 최대한 강구한다.

◦도착한 출동대는 상황에 따라 방화문 폐쇄에 의한 1, 2차 안전구획 및 특별피난계단의 연기확산 방지에 주력한다.

◦진입은 비상용 엘리베이터를 활용하여 화점 직하층까지 진입토록 한다.

◦선착대는 도착 즉시 종합방재실로 직행하여 화점부위․연소범위․자체 소방시설 및 방화시설 작동상황 등을 파악하여 지휘관에게 보고 및 작전을 구상한다.

◦지휘관은 도착 즉시 현장지휘본부를 설치하여 출동한 소방대 및 자위소방대를 총괄하여 지휘한다.

◦1차 경계범위는 화점층의 직상층 및 당해 구역의 바로 직상층으로 정하고 연소상황에 따라 순차적으로 경계구역을 넓혀 나간다.

◦동일 위치에 송수구가 많이 설치된 경우 송수구역을 확실하게 확    인한 다음 송수한다.

◦화점 하단에 컴퓨터실 등이 있어 수손 피해가 현저하다고 판단될 경우에는 수손 방지 조치 후 주수한다.

◦화점층의 직하층에 전진 지휘소를 설치하고 필요기자재의 운반, 관리 및 활용을 도모한다.

수손 방지를 위해 보호막으로 내부 집기를 덮은 다음 소화한다.

라. 지하가 화재

․시계가 불투명하고 농연 배출이 곤란하여 소방활동의 제한을 가장 많이 받는다.

․가연성 가스가 체류된 장소에서는 쉽게 연소 폭발할 가능성이 많다.

․개구부가 적어 인명검색에 어려움이 많다.

․통신중계기가 설치되지 않은 장소에서는 외부와의 연락이 두절될 우려가 높다.

․flash-over, back-draft, 폭발 등 예기치 않은 사태가 발생할 수 있다.

⑴ 안전관리의 중점

◦먼저 진입한 대원이 있을 경우 긴급상황 발생시를 대비하여 퇴로를 확보한다.

◦지하가 내의 상황을 구내전화, 휴대용무전기 등을 활용하여 전진(방면) 지휘소에 보고하고 안전관리상 필요한 지시를 받는다.

◦지하가 내의 분기점, 합류점, 계단 등 여러 곳에 형광봉을 배치하고 유도로프의 연장 등으로 퇴로를 확보한다.

◦진입대원은 다음을 주의하여 안전관리에 철저를 기한다.

․콘크리트의 파열에 의한 낙하, 비산

․돌출한 락크와의 접촉에 의한 공기호흡기의 탈락 또는 부상

․바닥에 부착한 타일에 의한 미끄러짐

․계단, 스탭 등에서의 넘어짐

․열기의 환류

․투광기 코드 및 유도로프 등의 연결

․천정에서의 낙하물

․고압의 엄호주수에 의한 활동 장해

부서 이동시에는 넘어져 부상을 당하지 않도록 좌우를 잘 살핀다.

◦투광기, 손전등을 휴대하여 수시로 공기호흡기의 잔압을 확인하고 잔압의 여유에 따라 비상 탈출하거나 봄베를 교체한다.

⑵ 현장 소방활동의 기본원칙

◦비상 방송설비 또는 휴대용 확성기 등을 이용하여, 피난자를 안정시킴으로써 패닉현상이 발생되지 않도록 한다.

◦소방활동은 인명구조 및 피난유도를 최우선으로 하고, 지휘관의 통제에 따라 활동하는 것을 원칙으로 한다.

◦소방활동은 소방관서 진압부대와 자위소방 조직이 유기적인 연대를     도모함과 동시에 소화활동상 필요한 시설 등을 유효하게 활용한다.

◦소방활동은 필요한 부대 및 기자재를 조기에 집결하고, 피해의 경감 및 활동의 효율화를 도모한다.

◦피난 유도시의 상황에 따라서는 소화활동을 일시 중단하고, 방화문,     셔터 등을 폐쇄하여, 공용통로나 계단 등에 연기의 확산을 방지한다.

⑶ 신속한 정보수집

① 정보수집 항목

◦대상물의 상황

․내부구조, 용도, 수용물, 계단의 종별, 위치 및 방화구획의 유무

․엘리베이터, 공조(환기)설비의 운전상황

․닥트, 파이프샤프트, 에스컬레이터, 계단, 전선관샤프트 등 세로 통로의 닥트 위치 또는 수평통로 개구부의 상황

◦인명위험

․피난자로부터의 내부 상황

․피난지연의 층수, 위치, 인원

․피난 지연의 상황(연기오염 범위내의 피난 또는 요구조자의 상황)

◦재해실태

․화점, 연소범위와 진행 방향

․방화구획, 셔터, 방화문, 방화댐퍼, 개구부 등의 개폐 및 작동 여부

․소방시설 등의 작동에 따른 화염의 확산 정도

◦활동위험

․가스, 위험물, 폭발물, 방사성 물질 등의 유무

․변전설비 등의 상황

◦건축 방재시설 및 소방시설 등의 상황

․방재센터에서의 상황 파악

- 발화장소의 상황(층, 위치, 용도), 화재발생 구획의 명칭

- 옥내소화전 및 스프링클러 등의 설치, 작동 상황

- 소방용수, 연결송수관 및 연결살수설비 등의 설치 상황

- 셔터 방화문 및 배연설비, 방화댐퍼 등의 설치, 작동 여부

- 비상전화, 비상방송, 무선통신보조설비 등의 설치상황

- 공조기의 운전상황과 계단실 문의 개폐 여부

․자위소방대의 활동 여부와 그 효과

․방재센터가 없는 대상물에 대해서는 방화관리자나 건물관계자 등으로부터 포괄적인 정보를 입수한 다음 작전을 개시한다.

② 수집된 정보의 전파

다음과 같은 중요한 정보는 휴대무선 등으로 각 지휘자에게 철저히 지시하고 지휘본부를 경유하여 모든 출동대에게 주지시킨다.

◦인명위험에 관한 것

◦소방활동상 위험에 관한 것

◦연소확대 위험에 관한 것

◦활동방침(변경한 경우를 포함한다)

⑷ 인명구조

① 내부진입

◦2개 이상 있는 경우에는 연기분출이 많은 곳을 배연구로 하고 다른 곳을 진입구로 선정한다.

◦대상물의 상황, 재해실태, 인명 및 활동위험 등의 정보를 전 대원에게 철저히 주지시킨다.

◦2명 이상 1조로 하고, 로프를 연장하여 퇴로를 확보한다.

◦공기호흡기 장착 및 보조마스크를 휴대하고, 진입 전에 점검을 확실하게 하는 외에 진입대원의 성명, 진입시간 등을 체크한다.

◦예비용 공기호흡기의 안면부 및 봄베를 사전에 충분히 확보한다.

◦진입은 통제자를 지정하여 대원의 진․출입 현황을 확실하게 파악하고 어떤 경우라도 대원의 독단적인 행동을 금한다.

◦관계도면을 토대로 각 대마다 검색로 등을 설정한다.

② 검색활동

◦담당구역, 담당부대 및 사용계단 등의 지정을 받아 실시한다.

◦검색구조의 중점 장소 및 검색순서는 정보를 토대로 한 장소를 제1로 하여 순차적으로 화점 주위와 화점 출입구 부근, 배연측 통로와 배연측 계단, 통로의 막다른 부분, 주요통로, 보조통로, 통로의 교차 부근, 엘리베이터, 화장실, 방의 구석 등으로 확대한다.

◦검색이 종료된 때에는 출입문 등에 검색종료의 표지판 또는 야광표지 등으로 표시하여 검색의 중복 및 사각을 없앤다.

◦시간적, 거리적으로 유리한 경우로 배기측으로부터 구조하는 때에는, 지휘본부장에게 보고한 후 구조측으로부터 송풍 및 엄호주수를 한다. 다만, 필요한 경우에 한한다.

◦인명에 관한 정보는 불확실하더라도 반드시 확인한다.

※구출된 요구조자는 상태에 따라 간이호흡기를 활용하여 호흡 보조를 실시한다.

◦검색순위는 화점주위를 우선하고 출입구 및 주요 통로 등을 중점    실시한다.

◦배기측에서 구조하는 경우 역풍에 대비하여 엄호주수를 준비한다.

◦유도는 비상방송설비를 적극적으로 활용하여 소방활동상 지장이 없는 지상 광장을 활용한다.

◦유도경로는 흡기측 직근의 출입구 계단으로 하거나 농연 위험이 적은 장소를 선택한다.

⑸ 요구조자가 다수일 경우

◦인명구조가 원활하게 유지될 수 있도록 각자의 임무를 지정하고 타대의 응원요청을 즉시 실시한다.

◦인명위험이 절박해 있는 구획 또는 부분을 구조 중점장소로 지정하여 우선적으로 구조한다.

◦자력으로 피난할 수 없는 자를 우선적으로 구조하고, 자력으로 피난 가능한 자에게는 피난방향, 경로, 장소 등 필요한 사항을 주지   시켜 피난시킨다. (상황에 따라 유도대원을 배치하여 유도한다.)

⑹ 화재진압

지하실에는 기계실․변전실․소화설비 등이 설치된 경우가 많으므로 내부구획․통로․용도․수용물 등을 상세하게 파악한 다음 행동에 임한다. 또한 선착대는 방재센터의 관계자로부터 모든 정보를 수집하고, 현장지휘관 도착 전까지 관계자로 하여금 공조기의 정지․방화설비․제연설비․비상방송설비 등의 작동 준비 또는 작동시키도록 한다.

① 초기 소화

◦공조설비의 운전상황을 확인하여, 반드시 운전을 정지한다.

◦화재가 소규모인 경우에는 다음에 의한다.

․옥내소화전을 활용한다.

․화재실에 미처 피난하지 못한 자가 없다는 것이 확인된 경우 출입문을 닫고 분말소화기를 방사하여 화세의 감소를 도모한다.

․원칙적으로 방화구획, 방화문, 닥트 및 댐퍼의 폐쇄 등을 행한다.

※ 화재실의 문을 개방하여 화세를 확대시키지 않도록 주의한다.

◦급기계단 등으로부터 화학차를 활용하여 고발포를 방사함으로써 제연 작업을 병행한다. 이때 직상층의 경계를 철저히 한다.

◦진입이 곤란한 경우에는 바로 직상층의 바닥을 파괴하여 개구부를 만든 다음 직접 소화한다.

② 화세의 억제

◦연소 저지선의 설정

․화재가 확대된 경우에는 다음과 같은 지역에 구간을 정하여 연소 저지선을 설정한다.

․셔터, 방화문, 닥트, 엘리베이터, 계단, 에스컬레이터, 파이프샤프 등의 방화구획

․주요 통로부분

․접속 건축물의 접속부분

◦연소 저지선에 대한 조치

․연소 저지에 감당할 수 있는 충분한 수관의 확보 조치

․지휘본부가 결정한 연소 저지선 부근에 관창조를 배치하고 연소 확대 방지를 위해 다음 사항을 신속하게 강구한다.

- 각 방화문의 폐쇄

- 각 닥트, 댐퍼의 폐쇄

- 방화구획을 구성하는 벽체의 균열, 구멍, 배관 관통부 주위의 메꿈 및 셔터케이스 상부의 폐쇄 확인

- 방화문 등 주변에 있는 가연물 등의 제거

- 연소 저지선의 구획밖으로 연기가 진입하고 있는 경우에는 분무 주수, 조명, 호흡기 등의 필요한 준비를 하되 원호 주수하에서 실시한다.

③ 소화 수단의 결정

화세, 연기, 열기의 상황 및 수손의 영향을 판단하여 자체 소방      시설을 동시에 사용토록 한다.

◦스프링클러설비 등 고정소화설비의 활용에 의한 소화

◦고발포 방사에 의한 소화의 경우에도 변전실 등의 전기시설 화재는 다음 사항에 의한다.

․화재 건물외부 또는 내부의 수변전설비에 의한 전원의 차단을 전기사업자 또는 관계자에게 지시한다.

※ 지하가에서의 배전과 차단

- 배전 : 일반적으로는 대규모 지하가(소규모 지하가이더라도 지상빌딩 등을 포함하여 대용량수전의 경우를 포함한다)는 특별고압 (2만V)배전, 소규모는 6천V 배전으로 되어 있다.

- 전원차단 : 특별고압배전으로, 1차측을 포함한 차단은 전기 사업자의 변전소에서 행하게 되어 있어, 주변의 넓은 범위가 함께 정전이 된다.

또한 2차측의 차단은 당해 지하가 변전실에서 가능.

․지하가(6천V배전)에서의 차단은 다음과 같이 한다.

- 1차측 차단 : 캐비넷(배전함)의 단로기 조작에 의한다. 단로기는 대부분 캐비넷 좌측이 전기사업자, 우측은 수요자 표지가 부착되어 있으며 쌍방에서 조작이 가능함.

- 2차측 차단 : 배전반 조작에 의함.

․화재실을 밀폐하여 이산화탄소 소화설비 등 고정소화설비의 활    용에 의한 소화.(요구조자가 없음을 확인한 후 실시)

․고발포 방사에 의한 소화

․스프레이 주수

④ 진입 및 호스 연장

◦고압스프레이 주수로 엄호하에 진입한다.

◦방화문, 방화셔터 등의 개방 또는 파괴시에는 역화를 방지하기 위해 스프레이 주수로 엄호한다.

◦진입시 열과 연기는 시간의 경과에 따라 급변할 수 있다는 것을 의식하고 항상 공기호흡기를 장착하여 주수태세를 취하고 퇴로를 확보한다.

◦지하층 내부 진입시에는 반드시 복수관창을 연장하며 상호 연락으로 안전을 확보한다.

◦호스연장 경로는 관창배치 위치까지 최단 시간내에 도달할 수 있   어야 한다.

◦호스가 꺾이거나 꼬이지 않도록 한다.

◦호스가 예리한 부분을 거쳐 연장하는 경우에는 호스의 파손방지 조치를 한다.

◦펌프차의 방수구 쪽에 여유호스를 확보한다.

마. 지하구 화재

․출입구의 협소 등 건물 구조상 소방활동이 극히 제한적이다.

․전력과 통신 등의 공동구는 화재 위험이 많다.

․배연이 원활하지 못하다.

․산업 기반시설인 관계로 연소 확대되는 경우 사회에 미치는 영향이 크다.

⑴ 안전관리의 중점

◦동시에 많은 대원의 진입을 금지시키고 지휘관의 통제하에 소수의 인원으로 조를 이루어 교대 진입한다.

◦공기호흡기를 착용한 대원일지라도 소방활동이 매우 위험하므로 예비 봄베를 충분히 확보한다.

◦진입로가 제한적이고 협소하며 비상시 탈출이 곤란하므로 생명로프를 반드시 확보한 후 진입한다.

◦갱내 농연이 쉽게 충만되므로 조명기구를 확보한다.

◦평소 숙지하고 있는 지하구인 경우에도 다시 한번 관계자와의 협의를 거친 다음 행동을 개시한다.

⑵ 인명구조

◦진입은 흡기구 쪽에서 하고, 활동 가능한 시간대를 반드시 측정한다.

◦내부 구조를 충분히 숙지한 다음 평면도를 휴대하고 진입을 시도한다.

◦공기호흡기(예비 봄베 포함), 조명기구, 무전기, 생명로프, 산소농도 측정기 등을 반드시 착용․휴대한다.

◦요구조자의 위치를 어느 정도 파악한 다음 어느 방향으로 구출을 시도할 것인지에 대한 사전 작전을 구상한다.

◦지하 공동구 부근의 유독성가스․가연성가스 검지를 수시로 실시한다.

◦가연성가스가 누설 또는 발생하고 있는 경우에는 절단기․조명기구 등의 사용에 주의하여 불티 발생을 억제한다.

◦농연이 충만되었을 경우 소방호스로 열기를 식히면서 진입한다.

◦평소 관계자외 출입을 제한하고 있으므로 탐문 후 요구조자가 없다고 확인되면 무모한 진입을 하지 않는다.

⑶ 화재진압

① 신속한 정보수집․활용

◦선착대가 도착 즉시 확인해야 할 내용 → 상황실 즉보

․지하공동구 등의 각 명칭 및 용도

․요구조자의 유무 및 특이사항․장소

․맨홀 등에서의 화염의 분출 상황

․관리자 또는 관계자의 인적사항 등

◦지휘본부 : 현장관계자 확보로 정보의 수집․확인에 노력

․공동․단독구 등의 각 명칭 및 용도

․요구조자의 유무 및 장소

․발화장소․연소물 및 연소범위

․맨홀, 급․배기구 및 방화구획의 위치와 지하공동구내의 방화구획 여부

․지하공동구 등의 기울기 및 접속되어 있는 건축물의 상황

․가스누설 및 감전 등의 2차 재해 발생위험

․소방시설과 급․배기시설 등의 설치 여부와 작동상황

◦진압활동

․모든 대원은 지휘관의 통제하에 진입할 것이며, 대원별 진입 시간대를 기록한다.

․지휘관은 개인장구를 착용하지 않거나 신체가 허약한 대원은 활동대원에서 제외시킨다.

․항상 화재의 급격한 변화에 즉시 대응할 수 있는 인원을 확보함과 동시에 소방활동․안전관리․대기․휴식 시간을 교대로 실시하여 효율을 높인다.

․전진지휘소에는 공기호흡기의 예비 봄베를 비치하고 대원을 상주시킨다.

․화재상황의 변화에 즉응해서 소방차량의 정차 위치를 변경시키고 호스를 연장하며 교통장애가 발생하지 않도록 주의한다.

․지하공동구에 진입하여 소화활동을 전개하는 경우에는 지휘체제, 안전관리체제 및 후방지원체제를 확립한 다음 실시한다.

2. 장소에 의한 분류

가. 공연장

․불특정 다수인이 출입하게 되므로 많은 요구조자가 동시에 발생할 수 있다.

․유사시에 많은 관람객들의 동시 탈출로 큰 혼란을 가져올 수 있다.

․공연장 내부에는 외부에서 스며드는 조명이 거의 없다.

․무대에는 무대막과 전열기구 등의 시설이 많다.

․벽체에는 대부분 반자와 천이 부착되어 있다.

⑴ 안전관리

◦내부 통로와 무대부가 복잡하므로 침착을 기한다.

◦일시에 많은 관람객들이 출구에 몰려들어 혼란에 빠지기 쉽다.

◦무대부에는 전기시설이 복잡 다양하여 감전 위험이 있다.

◦주간에도 외부의 조명없이는 활동이 거의 불가능하다.

⑵ 소방활동

◦최근에 신설된 영화관은 고층에 수 개의 영화관이 밀집되어 있으므로 요구조자들이 많을 경우 질서정연하게 대피를 유도하는 것이 중요하다.

◦무대부 뒤 또는 옆부분에는 연기자들의 대기실이 있으므로 집중 검색한다.

◦통로와 무대부가 복잡하므로 단독행동을 삼간다.

◦무대부에는 각종 전기장치가 설치되어 있으므로 전기를 차단한 다음 방수한다.

◦벽체는 대부분 반자와 천이 부착되어 있으므로 화염이 스친 곳은 모두 절개하여 내부의 반자까지 불씨의 잔존여부를 반드시 확인한다.

나. 시장․백화점

․불특정 다수인이 출입하는 장소이다.

․취급․판매하는 물건 대부분이 연소성 물질이다.

․화재가 발생하면 많은 재산피해와 인명피해가 뒤따를 수 있다.

․많은 상품이 산재되어 있어 초기진화 실패시에는 대형화재로 발전 되기 쉽다.

․재래시장은 대부분 층수가 낮은 반면, 백화점과 대형 판매장은 고    층화․대형화되어 있다.

⑴ 안전관리

◦재래시장은 석유, 엘피가스 등의 급격 연소물을 저장․취급하고 있으므로 관계자에게 충분한 정보를 입수한다.

◦화재진압 작전이 종료될 때까지 많은 시민들이 운집하게 되므로 충분한 경계선을 설정하여 출입을 통제한다.

◦백화점과 대형 매장은 활동범위가 넓으므로 반드시 퇴로한 후 활동한다.

◦소방 활동면적이 광범위함에 따라 안전관리의 사각지대가 발생되지 않도록 지휘자는 직원 통솔에 각별히 주위한다.

◦재래시장은 목조건물이 많아 최성기에 이르면 붕괴우려가 있으므로 주의한다.

◦대부분 교통량이 많은 도로를 인접하게 되므로 교통 통제원을 두어 교통사고를 예방한다.

◦소방의 활동범위가 넓어 공기호흡기를 많이 사용하게 되므로 예비 봄베를 충분히 확보토록 한다.

⑵ 소방활동

◦요구조자가 많을 경우 자체 방송시설을 활용하여 대피를 시킨다.

◦검색 부위가 매우 넓으므로 인접된 소방서에 긴급 지원요청을 받아 업무를 분담 실시한다.

◦인명검색은 화장실, 휴게실, 환기구, 창고 등 전 분야에 걸쳐 실시한다.

◦실내 방송을 통하여 119 또는 상황실 전화번호를 방송함으로써 요구조자로 하여금 휴대전화로 본인의 위치를 알려올 수 있도록 하는 방법도 구상해 본다.

◦고가, 굴절 등 특수차량이 먼저 도착해 인명구조를 할 수 있도록 한다.

◦현장 도착시 관계자로부터 건물내부의 진입로, 취약개소 등의 소방활동에 필요한 정보를 수집․활용한다.

◦연소속도가 매우 빠르므로 초기에 화세를 제압할 수 있도록 한다.

◦현장 도착시 관계자로부터 요구조자, 부상자, 건물내부의 상황 등 소방  활동에 필요한 정보를 수집․활용한다.

◦부대별로 방면을 지정하여 포위 공격한다.

◦계단․에스컬레이터․엘리베이터 등 연소경로가 되기 쉬운 곳에 연소를 저지할 수 있는 부대를 배치한다.

◦지휘본부에는 진압 및 구조대 등의 예비대를 확보하고, 사태의 변화에 대응할 수 있는 태세를 유지한다.

다. 캬바레․나이트클럽

․불특정 다수인이 출입하는 장소로서 특히, 지하층에 설치된 경우는 인명구조 등의 소방활동에 많은 곤란이 뒤따른다.

․유사시 취객들이 동시에 탈출을 시도해 혼란을 가져올 수 있다.

․무대에는 무대막과 전열기구 등의 시설이 많다.

․실내의 현란한 조명시설과 음향으로 취객들의 대피․유도가 곤란하다.

․실내장식과 소파는 급격 연소확대 위험이 많으며, 유독가스가 발생되어 질식 위험이 많다.

⑴ 안전관리

◦발화 후 일정시간이 지나면 플래시오버 현상이 발생한다.

◦출입구 등의 통로가 제한적이다.

◦지하에 농연이 충만될 경우 유독가스에 질식 위험이 많다.

◦실내는 매우 어두워 조명기구가 필수적이다.

⑵ 소방활동

◦취객들이 많아 혼란에 빠지기 쉬우므로 인명구조에 중점을 두어 소방 작전을 펼친다.

◦인명검색시 화장실, 창고, 주방, 숙소, 탈의실 등을 철저히 한다.

◦연소확대 위험이 많으므로 초기에 화세를 제압할 수 있도록 한다.

◦내부 진입시 조명기구를 휴대한 다음 호스를 연장토록 한다.

◦창문 외벽에 간판이 설치된 경우는 갈고리를 걸어 잡아 떼어내도록 한다.        ◦벽체에 합판이 설치된 경우는 내부까지 완전히 절개하여 방수한다.

◦홀 공간이 넓은 경우는 집중 방수를 통해 화세를 꺾은 후 진입한다.

◦증․개축에 의하여 당초의 방화구획 파괴나 변형이 있을 수 있으므로 주의한다.

◦요구조자가 없는 것이 확인되었으나 진입이 곤란한 경우는 연결살수 설비를 사용한다.

라. 여관․호텔

․불특정인이 출입하는 장소로서 건물내부에는 조명시설이 거의 없다.

․객실에는 침대 등의 가재도구가 있고, 바닥에는 카페트가 깔려 있다.

․화재의 발견 시점이 늦은 경우가 많다.

․심야에 화재가 발생되면 대피 시간이 지연될 우려가 많다.

⑴ 안전관리

◦유독가스가 많이 발생되고 농연 배출이 원활하지 못해 질식위험이 많다.

◦유리창이 파괴되면서 파편 낙하에 의한 손상위험이 뒤따른다.

◦화재발견 시간이 지연되어 연소확대 위험이 많다.

⑵ 소방활동

◦요구조자가 있는 것을 전제로 하여 관계자로부터 숙박부나 건물내부 상황 등의 정보를 수집하여 활동한다.

◦객실 검색은 안내실에서 마스터키 및 숙박자 명부․도면 등을 확보하여 활용한다.

◦숙박부에 기재되지 않은 객실까지도 완전히 검색한다.

◦객실과의 구획으로 인접간 연소 우려는 적으나 복도 방향으로 농연이 충만될 경우 소방활동에 어려움이 많으므로 반드시 공기호흡기를 착용한다.

◦피난자는 지정된 장소에 집합시키고 재입실을 금지시킨다.

(침실에 두고 온 개인의 휴대품 확인은 경찰 입회하에 실시토록           한다.)

마. 공동주택

․세대별로 구획되어 있어 출입문과 베란다, 창문을 통해서만 진입이 가능하다.

․화재시에는 대부분 베란다 창문을 통하여 상층으로 연소한다.

․하층에서 상층으로 연소 확대시 복도형의 경우는 출입문으로 대피하는 것이 안전한 반면, 계단형은 인명피해 우려가 있다.

․매연에 휩싸일 경우 많은 주민들이 공포감을 가질 수 있다.

⑴ 안전관리

◦플래시오버 현상에 따라 폭발적인 연소로 유리창이 파괴되므로 낙하물에 주의한다.

◦화재진압이 종료될 때까지 많은 시민들이 운집하게 되므로 경계선을 폭넓게 설정하여 출입을 통제(특히, 어린이들 주의)한다.

◦무질서한 주정차로 진입이 곤란할 수 있으므로 119 신고․접수시 상황실에서는 진입로를 사전에 확보할 수 있도록 관계자에게 요구한다.

⑵ 소방활동

◦지휘차량이 현장에 도착 즉시 안내방송을 실시하여 주민들의 동요를 막는다.

◦요구조자가 많을 경우 대피․유도에 중점을 둔다.

◦출입문으로 대피․유도가 곤란할 경우 고가 및 굴절차를 이용하여 구조한다.

◦인명구조는 상황에 따라 앞․뒤 베란다의 세대간 구획 칸막이를 파괴하여 진입한다.

◦내부 진입시 출입문을 통한 진입을 우선으로 하되 부득이한 경우 복도 쪽에 설치된 창문이나 베란다 쪽에 로프를 연결하여 하강, 진입한다.

◦요구조자의 유무를 확인하여 고가, 굴절 차량이 쉽게 근접할 수 있도록 출동순서를 조정한다.

◦현장활동은 인명구조 및 대피․유도를 최우선으로 한다.

◦건물 내부로 진입한 경우 가스안전밸브의 차단 여부를 가장 먼저 확인한다.

◦건물 내 설치되어 있는 옥내소화전 등의 자체설비를 적극 활용한다.

◦내부 진입을 위한 소방호스 연장은 복도방향으로 로프를 연장하여 호스를 잡아 맨 다음 당겨 올리도록 한다.

◦지상에서는 방수포나 굴절차에 의해 방수를 함으로써 주민들의 안정을 도모한다.

낙하물에 주의

바. 병   원

⑴ 안전관리

◦인명구조 등의 소방활동을 신속하게 처리하고자 하여 너무 서두를 경우 위험 소지가 많다.

◦고압산소 및 방사선 치료실은 2차적인 사고 위험이 있다.

⑵ 소방활동

◦인명검색은 의사․간호사 등 관계자로부터 정보를 파악하여 실시한다.

◦인명구조는 중환자․유아 등 자력으로 피난이 불가능한 자를 우선 한다.

◦요구조자가 많을 경우 대피․유도에 중점을 둔다.

◦피난시설 또는 고가차에 의한 구출은 의사․간호사 등 신체가 양호한 사람에게만 실시한다.

◦연소방지와 농연의 확산 방지를 위해 층별로 설치된 방화문을 닫도록 한다.

◦구호소는 열․연기의 오염 및 소방대의 활동 장애가 되지 않는 장소를 선정하여 1차적인 피난․수용소로 활용한다.

◦정신과 병동은 대부분 철창문과 개구부가 시건되어 있으므로 작전에 신속을 기한다.

◦종합병원은 전염병 균배양실이나 방사성물질을 취급하고 있으므로 주의한다.

◦방사선 치료실이 연소될 경우 방사성 물질이 액체가 아닌 경우에만 주수를 한다.

사. 음식점

◦2차사고를 예방하기 위하여 가스 안전밸브의 차단여부를 확인한다.

◦음식을 조리하는 가스기구나 석유버너를 취급하고 있어 쉽게 연소확대되므로 일격에 화세를 제압한다.

◦불특정 다수인이 출입하고, 종업원들이 침식하는 경우가 많으므로 인명검색에 철저(다락방, 주방내부, 화장실, 샤워실 등)를 기한다.

◦지하층에 있는 음식점은 비교적 비상구가 협소하므로 신속을 기한다.

◦내부는 연소성인 집기가 많아 플래시오버현상이 초래될 수 있으므로 주의한다.

아. 공장․작업장

◦화재발생 규모, 층별 등은 물론 특히, 금수성 위험물의 취급여부를 필히 확인한다.

◦대량방수 또는 화학차를 동원하여 일격을 가할 수 있도록 작전을 구상한다.

◦화세의 급격확산․폭발․유독가스의 발생 등 예기치 못한 위험요인이 잠재하고 있으므로 대원의 신변안전에 절대 주의한다.

◦공장관계자로부터 정보를 수집하여 전 대원에게  주지시킨다.

◦내부 진입자는 각종 표지판을 확인한 다음 진입한다.

◦용광로에 주수를 하는 일이 없도록 주의한다.

◦슬레트지붕 위에서의 진화작업 중 추락, 미끄러짐에 주의한다.

◦합성수지공장은 유독가스가 많이 발생하므로 반드시 공기호흡기를 착용한다.

◦화학공장은 연소방지 후에도 2차 폭발에 대비하고 특히 대원의 안전에 주의한다.

◦용접작업장은 아세틸렌 용기의 폭발에 주의한다.

◦중․소형 공장은 대부분 2층에 위험부분이 많으므로 인명구조에 중점을 둔다.

◦제재공장의 경우 기계톱 등에 주의하고 톱밥처리 설비 등의 웅덩이에 빠지지 않도록 주의한다.

◦적치장에서 목재가 타고 있는 경우 상부에서 주수하되 낙하에 주의한다.

◦종이류 등의 진화는 반출과 소화작업을 병행한다.

자. 목욕탕․사우나탕

◦의류를 탈의한 경우가 많아 대피․유도에 시간이 지연될 수 있으므로 신속을 기한다.

◦비상구가 적어 연기 배출이 어려울 경우 창문 등을 깨트린 다음 분무주수로 강제 배연을 시킨다.

◦내부 특성상 화염열과 농연이 충만되기 쉬우므로 필히 공기호흡기를 장착한다.

◦상층에 주거가 있는 경우 인명피해가 발생하기 쉬우므로 이에 유의한다.

◦내부 바닥에 미끄러져 부상을 입지 않도록 주의한다.

◦욕실 부분은 천정이 높으므로 고압방수를 실시한다.

◦출입구가 1개소인 경우 인명대피 및 배연에 주력한다.

◦중유 등을 사용하는 경우는 위험물 화재의 예에 의한다.

차. 사   찰

◦천정이 높아 파괴가 곤란하므로 실내의 입구에서 고압방수를 실시한다.

◦목조건물로서 쉽게 최성기에 달할 위험이 많으므로 대량주수를 한다.

◦장시간의 화재진압에 대비하고 상황을 잘 판단하여 응원요청토록 한다.

◦화재중기가 되면 석가래 등이 떨어지거나 원거리까지 튕기므로 대원의 안전관리에 주의한다.

◦원거리에서 방수포․사다리차․지형지물 등을 이용하여 높은 곳에서 방수한다.

◦소방차 진입 곤란시 사찰 내 소화수 및 동력소방펌프를 활용하여 진화토록 한다.

◦잔화 정리시에도 처마, 지붕 속까지 불씨를 완전히 확인토록 한다.

◦탱화, 불상 등 문화재적 가치가 있는 물건의 손실(파손)에 주의한다.

카. 가스충전소

◦가스가 누출될 경우 연소폭발을 방지하기 위해 밸브 차단을 최우선으로 한다.

◦누출된 가스가 있을 경우 불티, 불꽃 등의 착화원이 있으면 쉽게 폭발되므로 어떤 경우라도 불티발생을 억제한다.

.

누출된 가스가 있을 경우에는 불티, 불꽃 등의 점화원 발생을 절대 방지해야 한다.

◦현장 투입시에는 연소방지에 주의하며, 폭발에 대비하여 퇴로를 확보한다.

◦구조장비나 공구가 부딪쳐 불꽃이 튀지 않도록 하고 방폭장비를 사용한다.

◦구조대원은 완전한 보호장비를 갖춘 다음 활동토록 한다.

◦진입시에는 다음사항에 주의한다.

․풍상, 풍횡측으로부터 접근하는 것을 준수

․대원들의 신체의 노출부를 적게 하여 화염에 의한 열상방지에 주의

․공기호흡기의 장착

․정전기의 발생에 주의

․항상 풍향의 변화에 따라 대처

․기타 불티를 발생시키는 기구의 사용 금지

◦방수는 연소방지, 용기의 냉각, 가스의 희석에 중점을 두어 실시한다.

◦누출된 가스가 연소되고 있을 때의 소방활동

․가스 자체에 대한 소화는 금지한다.

․연소방지에 중점을 둔다.

․저장탱크 용기 및 배관 등의 밸브 차단에 중점을 둔다.

․용기를 냉각시키고 미연소 용기는 안전지대에 반출시킨다.

․경계구역내의 주민들에 대하여 전기, 가스 등의 화기 취급사용을 제한할 수 있도록 홍보를 실시한다.

․경찰, 가스업자 등의 유관기관과 협조하에 중간밸브 차단 및 주민대피 등 필요한 조치를 강구한다.

․하수구 등의 낮은 곳에 가스유동으로 인한 2차, 3차 폭발 위험에 유의한다.

․가스가 감소되어 화염이 짧게 되면 적당한 시기에 일시 소화하되 이때 불꽃이 꺼졌더라도 화염분출 부위를 냉각시킴과 동시에 분출되는 미연소 가스를 희석 조치한다.

◦누출되지 않고 있는 저장시설 등에 대한 소화활동

․인화․폭발을 방지하는 것을 전제로 행동한다.

․현장 관계자와 충분히 협의하여 밸브를 폐쇄한다.

․가스 누설에 대비하여 개구부를 열어 환기한다.

․분무주수로 가스를 희석시킨다.

․현장의 화기사용 및 스위치 개폐를 금지시킴과 동시에 소방장비에서의 불꽃발생 방지에 노력한다.

※기타 가스충전소에 대한 화재진압 요령은 대량위험물 및 가스화재진압요령에 기술된 내용을 참고할 것.

타. 지하철

◦선착대는 지하철 내․외의 연속적인 안내 방송을 통하여 승객들이 질서 정연하게 대피․유도할 수 있도록 최선을 다한다.

◦많은 승객들이 혼란에 빠지기 쉬우므로 대원들은 ‘질서’를 외치면서 대피․유도에 신속을 기한다.

◦어두운 곳에서 많은 승객들이 대피할 경우에는 구조대원이 앞장을 선다음 앞사람의 혁대를 가볍게 붙잡고 따라올 수 있도록 유도한다.

◦고압이 흐르고 있으므로 방수시에는 신중을 기한다.

◦방수는 자체 소방시설의 활용 방안을 최대한 강구한다.

◦상황에 따라 방화문 폐쇄에 의한 1, 2차 안전구획을 설정한다.

◦방수 전에 연기의 유동확산이 활발하므로 화점 확인에 중점을 둔다.

◦환기구에서 나오는 연기의 상황판단으로 차량부서를 선정토록 한다.

◦전동차가 연소되고 있을 경우에는 차내에 비치된 분말소화기를 먼저 활용토록 한다.

◦전용선로 또는 제3선로에 의하여 송전되고 있기 때문에 주수도달거리에서 분무주수를 한다. (분무주수는 22,000V의 특고압에서 2M이상 안전거리 유지)

3. 특수화재에 의한 분류

가. 항공기화재

․2차적인 폭발 사고 등 안전사고 위험이 가장 높다.

․많은 요구조자가 동시에 발생한다.

․기내 진입로가 매우 협소하다.

․대부분 많은 연료가 탑재되어 있다.

⑴ 안전관리의 중점

◦2차적인 폭발위험에 대한 안전조치가 이루어진 후 진입한다.

◦동체 또는 앞 날개의 부분에 연료탱크가 탑재되어 있으므로 연료누설 여부를 수시로 확인한다.

◦바퀴 옆 부근(폭발위험)에서 소방활동을 삼가한다.

⑵ 인명구조

◦기내의 요구조자들이 동요하지 않도록 방송을 하거나 수신호로 사인을 준다.

◦구조․구급차량을 너무 근접시키지 않는다.

◦요구조자는 신속히 대피 및 후송시킨다.

⑶ 화재진압

◦접근은 머리부분에서 실시하고 풍상방향으로부터 동체의 양쪽을 따라 포소화약제 등의 적절한 소화방법을 강구한다.

◦항공기화재에 의한 시가지의 재해는 기체의 대파와 방사열로 접근이 곤란한 경우 주위 건물에 대한 연소저지 및 인명구조를 기본으로 한다.

◦고발포와 저발포를 병행하는 경우 고발포는 지표 등 평탄한 부분을 저발포방사는 기체 등 입체부분을 소화한다.

◦화재가 진화되었다고 하더라도 유증기에 의한 폭발위험이 있으므로 비상 탈출을 염두에 두고 활동한다.

◦동체와 주날개에는 엔진과 연료탱크가 부착되어 있으므로 연료의 누출에 경계를 늦추지 않는다.

◦비행기 기체를 절단 또는 파괴할 경우에는 반드시 불꽃이 발생하지 않는 유압장비를 사용하고 정전기 발생에 유의한다.

◦경사면에 추락하였거나, 불안정한 상태에 있는 항공기에 대한 소방활동 중에는 동체의 전도, 굴러 떨어짐 등에 주의한다.

항공기사고는 2차적인 폭발위험이 많으므로 특히 주의한다.

나.  대량 위험물 등의 화재

․화염이 대량 분출되며, 급격한 연소위험이 많다.

․금수성 위험물일 경우 주수하면 폭발한다.

․복사열에 의해 인접건물로 연소확대 위험이 많다.

․화재 진압에는 화학차가 용이하며, 많은 수원이 필요하다.

․연소확대의 위험을 감안하여 퇴로를 확보한 후 소방작전을 전개한다.

․유독․가연성 가스일 경우 질식위험이 많다.

⑴ 안전관리의 중점

◦반드시 퇴로를 확보한 다음 소방작전에 임한다.

◦방열복을 착용한 대원일지라도 너무 가까이 근접하지 않는다.

◦드럼통은 폭발위험이 가장 크므로 특히, 주의한다.

◦화원의 근접은 특수한 경우를 제외하고 풍상 방향에서 한다.

◦유면(油面)이 넓을 경우 경사진 하단에서의 작업은 절대 금한다.

◦연소하지 않은 상태로 유면이 계속 확산될 경우 위험물의 연소속도에 따라 화원이 급격히 확산될 수 있으므로 접근에 신중을 기한다.

◦연소되지 않은 기름이 계속 확산될 경우 흡습포를 사용하거나 경 사진 곳에 구덩이를 파서 기름을 모을 수 있도록 한다.

⑵ 인명구조

◦방열복과 공기호흡기 등의 개인 장구 착용을 원칙으로 한다.

◦구조활동 이전에 반드시 관계자에게 요구조자의 잔존여부 등을 탐문한 다음 검색한다.

◦폭발위험이 많은 지역에서는 직접 검색활동에 앞서 확성기를 이용하여 요구조자의 잔존여부를 먼저 확인한다.

◦검색작업의 활동범위가 넓을 경우 지휘관의 통제하에 구역을 분담하여 수색한다.

◦열기가 많을 경우 엄호 주수하에 진입한다.

◦유독가스의 발생 우려가 있는 화재는 풍하 방향 및 가스체류 장소    를 중점 검색한다.

◦검색 및 구조는 엄호 주수태세를 갖추고 실시한다.

⑶ 대량위험물의 화재진압

◦연소상태인 위험물의 소방활동

․건물화재와 위험물화재의 동시발생에 대비 방어활동을 전개한다.

․연소 중의 위험물질 소화보다 연소확대 방지에 주력한다.

․연소방지는 미연소 용기의 냉각과 안전지대로 반출한다.

․자체 소화설비를 최대한 활용한다.

․위험물의 성상을 확인하고 그에 따른 적당한 소화수단을 강구           한다.

․대규모 위험물탱크 화재시 화학차 등에 의한 화재진압과 물분무 등으로 냉각소화를 병행 실시한다.

․유독한 연소가스에 대하여는 공기호흡기를 장착하며 풍상의 방향에서 진화작업을 실시하고, 필요에 따라 인근주민을 대피시킨다.

․화원이 광범위할 경우 방수포 등을 일시에 가하여 불씨를 없앤 다음 열기를 충분히 식혀 발화점 이하로 온도를 낮춤으로써 2차 사고를 방지한다.

◦미연소 상태인 위험물의 소방활동

․인화점이 낮은 위험물은 유증기가 체류되지 않도록 자연 환기시키고 특히, 불씨 등이 발생되지 않도록 화기사용을 억제한다.

․유출방지에 노력하고 지하가․하수구 등의 유입을 방지하기 위하여 밸브폐쇄나 제방설치 등 필요한 조치를 강구한다.

⑷ 독성․가연성 가스류의 화재진압

◦공통사항

․공기보다 무거운 것은 낮은 곳에 체류하며 폭발의 위험성이 크다.

․현장 투입시는 유독한 물질이 많으므로 대원의 안전에 유의하고, 반드시 바람을 등지거나 흡기구 쪽에서 진입한다.

․경계구역을 설정하여 화기 사용을 금지시키고 화재경계구역에 출입을 제한시킨다.

․가스검지기 등을 활용하여 누출된 가스를 측정한 다음 진입 및 경계 구역을 설정한다.

․정전기에 의한 폭발을 방지하기 위해 진입 전에 반드시 정전기 제거 조치를 한다.

․가스체류가 의심되는 지역은 분무주수로 희석시킨다.

․구조장비․공구가 부딪혀 불꽃이 튀지 않도록 하고 방폭장비를 사용한다.

◦연소 상태인 가스류의 소방활동

․가스 자체의 소화는 하지 않음이 원칙이고 연소방지에 중점을 둔다.

․저장탱크․용기 및 배관 등의 밸브를 우선적으로 차단한다.

․용기 등을 냉각시키고 연소하지 않은 용기는 안전지대에 반출한다.

․용기가 폭발위험이 있을 때에는 내화건물을 엄폐물로 이용하여 멀리서 강력하게 봉상주수를 한다.

․경계구역내의 주민에 대하여 전기․가스 등의 화기취급사용을 금지할 수 있도록 홍보한다.

․경찰․가스업자 등의 유관기관과 협조하에 중간밸브 차단 및 주민대피 등 필요 조치를 강구한다.

․하수구 등에 가스 유동으로 인한 2차․3차 폭발 위험에 주의한다.

․가스가 감소될 경우 적당한 시기에 일시 소화하되 이때 불꽃이 꺼졌더라도 화염분출 부위를 냉각시킴과 동시에 분출되는 미연소 가스를 분무주수로 희석한다.

⑸ 미연소 상태인 가스류의 소화활동

◦인화되면 폭발하는 것을 전제로 행동한다.

◦현장 관계자와 충분히 협의하여 밸브를 폐쇄한다.

◦가스 누설에 대비하여 개구부를 열어 환기한다.

◦분무주수로 가스를 희석시킨다.

◦현장의 화기사용 및 스위치 개폐를 금지시킴과 동시에 소방장비에서의 불꽃발생 방지에 노력한다.

⑹ 가연성액체․고체의 화재진압

㈎ 공통사항

◦연소물질의 성분을 확인하여 소화수단을 강구하고 특히, 제3석유류일 경우 어떠한 경우라도 금수조치 한다.

◦포소화약제에 의한 소화는 홈관창 및 약제를 충분히 준비하여 일제히 방사하고 풍상방향에서 실시한다.

◦수용성 위험물의 경우에도 이미 누설되어 엷은 유층(油層)을 형성하고 있을 경우는 공기포로 소화한다.

◦액체의 유출확대 방지를 위하여 오일펜스나 흙 등으로 막는 방법도 강구한다.

◦방사거리가 짧을 경우 분무주수로 엄호하면서 접근한다.

㈏ 20리터․드럼통 등의 용기

◦미연소 용기의 냉각․안전지대로의 반출․건물로의 연소확대 방지를 강구한다.

◦저장고인 경우 기 설치된 소방시설을 활용한다.

◦20리터통은 화염에 싸이면 대부분 빨리 파괴되고 있으나 드럼통은 상황에 따라 200미터까지 날아가는 경우도 있으므로 주의한다.

㈐ 탱크로리

◦반드시 위험물의 종류와 유독성 여부를 확인하고 바람을 등지면서 진압한다.

◦풍하측 및 낮은 곳으로 유증기가 체류할 우려가 있는 장소는 차량 진입을 금지한다.

◦포소화설비 또는 포소화전을 사용할 수 있는 경우 적극적으로 활용한다.

◦화학차는 가까이 부서하여 탱크로리 및 유출유 화재의 소화에 임한다.

◦펌프차는 장시간 방수 가능한 소방용수시설에 근접하여 부서한다.

◦포방사는 차량 측면보다도 앞뒤 방향에서 주수하는 것이 효과적이다.

◦포소화는 연소확대하는 방향 또는 주위로부터 소화한다.

◦냉각주수 등으로 물방울이 포를 파괴하지 않도록 주의한다.

◦인화점이 낮은 위험물 또는 열을 받은 위험물은 불꽃이 없어도 재착화 위험이 높으므로 주의한다.

◦탱크로리의 후면으로 절대 접근하지 않는다.

◦실린더형(⊂⊃ )의 양쪽 끝은 폭발시 개방되는 곳이므로 접근에 주의한다.

㈑ 탱   크

◦진 입

․실린더형(⊂⊃ )의   양쪽 끝은 폭발시 개방되는 곳이므로 접근에 주의한다.

․풍상 혹은 풍횡으로부터 진입한다.

․진입은 사태급변에 따라 긴급히 피난이 가능한 위치로 한다.

․방사열 등에 의해 진입이 곤란할 때는 분무주수에 의한 엄호 또는 엄폐물 등을 이용한다.

․다른 출동대와의 협력 및 상호 연계체제를 구축한다.

․연소물에 폭발위험이 있는 경우에는 진입은 은폐물 등에 의한  행동 한계선을 정한다.

◦소화활동

․인접 위험물으로의 연소위험․연소방향․소방대의 소화능력․자위소방대 활동․고정소화설비 작동상황 방사열․지형 등을 판단한다.

․방사열이 현저히 높은 경우는 대량의 고압분무주수를 실시하여  소방 활동구역을 확보한다.

․포 방사는 풍상 또는 풍횡으로부터 실시한다.

․화점에 접근시 엄폐물을 활용함과 동시에 필요에 따라 관창수의 엄호주수 태세를 갖춘다.

․화점의 화세제압은 단백포소화약제를 사용하고 주변지역 소화는 계면 활성제 소화약제를 사용하여 소화대상물에 따라 소화약제를 구분한다.

․인접탱크가 방사열을 받고 있는 경우에는 신속히 냉각을 하여 인화․폭발 등 위험요인을 제거한다.

화세가 강할 경우 먼 거리에서 대량주수로 화재를 진압한다.

㈒ 금수성 물질

◦물 또는 포소화약제 등을 사용하지 않는다.

◦대량확보가 가능할 경우 건조사를 활용하여 소화한다.

◦연소방지를 위한 주수로 폭발위험에 주의한다.

◦가연성가스를 생성하는 물질일 경우 신속하게 환기를 시킨다.

◦연소가스가 흡입되지 않도록 대원의 안전에 주의한다.

◦물과 접촉하면 발열 또는 가연성 가스가 발생하여 연소하며 폭발하는 경우가 있다.

㈓ 폭발물(제5류 위험물 등)

◦좁은 통로나 확트인 부분은 콘크리트 건물과 같은 견고한 공작물에 엄폐함으로써 폭발사고에 대비한다.

◦비산하는 파편 용기에 주의한다.

◦질식소화는 효과가 없다. 산소가 함유된 자기 연소성 물질인 유기과산화물류․질산에스테르류․셀룰로이드류․니트로화합물류 등에는더욱 효과가 없으며 특히 건조분말․이산화탄소․할로겐화합물 소화약제(할론 1211․할론 1301)는 소화에 적응하지 않는 소화약제)이므로 사용해선 안된다.

◦산소를 함유하지 않은 아조화합물류․디아조화합물류․히드라진 유도체류도 특성상 할로겐화합물 소화약제(할론1211․할론1301)는 소화에 적응하지 않는 소화약제이므로 사용해선 안된다.

◦일반적으로 다량의 주수에 의한 냉각 소화가 양호하다. 액상인 것은 일부 마른 모래나 건조분말로 소화할 수 있으나 대부분 다량의 물로 냉각 소화한다.

◦화재시 유독가스가 발생하므로 공기호흡기 등의 안전장구를 착용한 다음 바람을 등지고 소화작업을 실시한다.

◦화재시 폭발위험이 있으므로 충분한 안전거리를 확보하고 무인방수포 등을 사용하여 화재진압을 실시한다.

◦순간적인 폭발로 인한 피해를 고려하여 위험지역 밖으로 사람들을 대피시킨다.

㈔ 산류(酸類)

① 누설된 경우

◦신속하게 사고현장을 환기한다.

◦산화질소와 같은 유독가스가 발생하고 있는 곳에서는 항상 가스마스크 등을 사용한다.

◦소다회․중탄산나트륨․소석회 등 중화제를 사용한다.

◦수손의 우려가 없는 옥외장소에서는 대량방수로 누설된 산을 세척한다. 다만, 약품저장실의 생석회나 가성소다와 같은 약품에 물을 사용하면 발열․비산하므로 유의한다.

◦중화제가 없을 때에는 토사나 활석분을 사용한다.

◦피부화상을 입지 않도록 주의하며 만일 산이 손에 묻으면 물로 깨끗이 씻어낸다.

◦의복류를 산의 부식으로부터 보호한다.

◦헝겊 등 가연물에 산류가 묻으면 수시간 후에도 화재가 발생하는 사례가 있으므로 처리시에 주의한다.

② 산 용기(酸 容器)가 화재의 열에 휩싸였을 경우

◦주수에 의한 냉각소화는 적당하지 않으며, 과산화수소는 양의  대소에 관계없이 다량의 물로 희석소화하고 소량인 경우에는 다량의 물로 희석시키거나 마른모래 또는 건조분말 등으로 질식소화 한다.

◦소화작업시 피부노출을 방지하고 연소시 유독성 가스에 대비하여 방호의․고무장갑․고무장화․보호안경․공기호흡기 등을 착용한다.

◦저장용기의 냉각을 위해 용기 벽에 주수하고 이때 뜨거운 용액에    직접 물이 들어가면 비산하므로(이때 피부에 접촉하면 화상을 입음)절대 방수해서는 안된다.

◦소량 누출시는 마른 모래나 흙으로 흡수시키며 대량으로 누출시 과산화수소는 물로, 나머지는 약알칼리의 중화제(소다회․중탄산나트륨․소석회 등)로 중화한 후 다량의 물로 씻는다.

③ 뚜껑이 없는 큰 통에 산이 들어 있는 경우

◦통에 빠지지 않도록 주의하고 용기의 전도를 방지한다.

◦고압․봉상주수는 금물이다.

④ 산(酸)이 들어 있는 중력 탱크

◦산의 중력 탱크가 화재건물 옥상 또는 옥내에 있는 경우는 탱크 하단의 금속지주를 냉각하여 붕괴를 방지하고 작업시는 가급적 탱크 밑부분에 들어가지 않도록 주의한다.

㈕ 분  진

◦직사주수는 분진을 확산시켜 연소확대시킬 위험이 있으므로 건물을 이용한 반사주수나 분무주수를 한다.

◦개구부의 정면에 위치하는 것은 분진폭발의 위험이 있으므로 유의한다.

㈖ 불연성 물질

◦모래, 흙 등을 쌓아서 유출범위를 최대한 방지한다.

◦탄산소다, 규조사 등의 중화흡수제를 확보할 수 있으면 이를 사용한다.

◦유독가스가 발생할 때에는 인근 주민을 대피시키고 소방활동시는 공기호흡기 등 안전장구를 착용하고 풍상방향에서 작업한다.

◦주수 세척시 비산되지 않도록 하며 비산물을 뒤집어 쓰지 않도록 주의한다.

◦파손되어 누설되고 있는 드럼통 옆의 다른 용기는 안전한 장소로 신속하게 이동한다.

◦실내인 경우 환기 조치한다.

◦하수구 등에 흘려보낼 때는 중화제 및 물로 충분하게 희석하는 등 안전조치를 강구한다.

㈗ 석유콤비나트 지대의 옥외탱크

◦탱크의 용량과 현재의 잔유량을 확인하여 위험정도를 파악한다.

◦유량이 적은 탱크일수록 지붕이 날아가기 쉽기 때문에 유의한다.

◦유류탱크에 착화하여도 즉시 보일오버는 일어나지 않지만 지휘자는 이에 대비하여 사전 조치한다.

◦파이프라인 등의 바킹은 주변의 장시간 화재에 의하여 소손되어 누출 연소확대되므로 유의한다.

◦탱크 윗 부분에서 증기만 타고 있을 때에는 분무주수로 소화한다.

◦기름 온도가 낮을 때에는 엷은 포층으로 소화한다.

◦탱크의 냉각주수는 방유제의 수면을 고려하여 넘쳐 흐르지 않도록 주의한다.

◦원추형 고정지붕탱크 화재시 개구부에서 발생하는 불꽃의 색깔이 청색․적색이면서 연기를 내지 않는 경우는 폭발할 가능성이 있으므로 탱크에 접근하지 않도록 주의한다.

◦불꽃 색깔이 황색․오렌지색이고 검은 연기를 내는 경우는 탱크내부에 형성된 증기의 농도가 인화범위보다 농후하여 불꽃이  탱크 내부로 쉽게 전파되지 않게 되므로 분무주수 등으로 소화토록 한다.

◦지상으로 유출된 경우 분무주수로 소화가 가능하나 유출범위가 계속 확산될 경우 그 확산 범위에 따라 화면이 넓어지게 되므로 신속하게 제압한다.

◦화염이 광범위할 경우에는 가급적 한 방향에서 집중소화를 할 수 있도록 한다.

◦탱크 자체에서 우는 것과 같은 소리가 나면 보일오버 현상이 가깝다는 것을 예고하므로 신속히 대원을 대피시킨다.

◦장시간 소화작업을 위하여 응급치료 약품, 붕대․물․식량․의복 등을 준비한다.

㈘ 유해화학물질

◦유해화학물질 사고시 화학기동대 등을 출동시켜야 하며 관계기관에 즉시 통보한다.

◦유해물질의 성질 위험의 정도․기상조건․주위의 여건 등을 파    악하여 접근위치․개인 보호장구 및 사용장비를 결정한다.

◦누출경로․체류지역․지형․풍향․주위여건 등을 고려하여 현장지휘소 및 경계구역을 설정하고 주민의 대피 지역내의 출입제한과 화기 취급금지 등의 필요한 안전조치를 강구한다.

◦현장활동은 인명구조를 우선으로 하며 폭발 등 2차적 재해방지에 역점을 두고 정보수집 등을 병행한다.

◦경계지역은 주민 또는 환경에 대한 잠재적 영향이 있는 곳으로, 제한구역은 주민의 신체에 직접적인 영향을 줄 수 있는 곳을 위험범위로 지정하여 경계심을 갖도록 한다.

◦경계지역의 활동은 지원부서(화재진압대)가 중심이 되고 제한구역의 활동은 화학기동대 등이 주도적인 역할을 할 수 있도록 한다.

◦지휘본부는 사고의 유해위험성․범위․사태추이․활동상황 등을 파악하여 인근 주민에게 홍보한다.

다. 가스화재

․대부분 일시적인 폭발현상을 가져온다.

․인접건물로의 연소확대 위험이 많다.

․가스가 체류된 장소에서는 2차적인 폭발 위험이 가장 많다.

․예상치 못한 폭발시에는 대피할 시간이 전혀 없다.

⑴ 안전관리의 중점

◦분출된 가스는 체류되지 않도록 분무주수, 환기 등의 모든 수단을 강구한다.

◦가스탱크에 연소되었을 경우 2차적인 폭발위험에 대비한 후 소방작전에 돌입한다.

◦가스농도 측정기를 활용하여 연소(폭발)범위를 측정한다.

◦가스가 분출되고 있을 경우 특히, 불티 발생에 주의한다.

◦진입에 있어서 대원의 안전을 최우선으로 하고 풍상 또는 풍횡 측으로의 접근을 원칙으로 한다.

◦공기호흡기나 손도끼 등을 휴대한 대원은 불티가 발생되지 않도록 주의한다.

◦개인장구를 착용하지 않은 대원은 현장 접근을 하지 않는다.

◦사고현장 주위에 구경꾼이 몰리지 않도록 통제선을 충분하게 설치한다.

⑵ 인명구조

◦반드시 퇴로를 확보한 다음 소방작전에 임한다.

◦방열복을 착용한 대원일지라도 너무 가까이 근접하지 않는다.

◦화원에 대한 접근은 풍상 방향에서 실시한다.

◦공기호흡기나 손도끼 등을 휴대한 대원은 불티 발생에 주의한다.

◦요구조자의 신발을 확인하여 구두에 징(쇠붙이)이 부착되었을 경우 신발을 벗긴 다음 대피시킨다.

⑶ 화재진압

◦가스가 누설될 경우 안전변 차단에 중점을 두어 2차적인 사고를 예방한다.

◦진입에 있어서 대원의 안전을 최우선으로 하고 풍상 또는 풍횡측으로 접근을 원칙으로 한다.

◦가스화재는 인접건물 등의 연소방지에 주력한다.

◦미세한 가스가 체류된 장소에서도 분무주수를 겸하여 가스 농도를 희석시켜 폭발사고를 예방한다.

◦화재현장 부근에 탱크로리 또는 가스봄베 등이 있을 경우 신속하게 반출시킨다.

◦지하에 매설된 가스탱크에서 화염이 분출될 경우 폭발위험이 적으므로 자연 연소(안전밸브를 차단하여 가스를 차단할 수 있는 경우는 제외)시키는 것이 좋다.

◦미처 이동시키지 못한 탱크로리 차량은 대량주수로 꾸준한 냉각을 실시한다.

※기타 가스화재 진압요령은 가스충전소와 대량위험물화재 진압요령에 기술된 내용 참고.

라. 선박화재

⑴ 선박화재의 특성

◦기상 및 파도의 영향으로 화재의 양상이 수시로 변한다.

◦침수 및 과잉방수로 침몰될 우려가 있다.

◦선박내부는 복잡하고 농연이 충만하여 진입하기가 곤란하다.

⑵ 안전관리의 중점

◦선내의 구획 통로 등을 관계자로부터 확실하게 청취한다.

◦관계자에게 공기호흡기 등을 장착시켜 동행하게 하고 급기측에서 부터 진입한다.

⑶ 화재진압

◦화재진행상태가 뚜렷하게 파악이 되고 관창진입이 가능한 경우 직  접분무 또는 직사방수한다.

이 경우 과잉방수에 의한 선체의 경사 및 침몰에 주의하고 필요시    에는 배수펌프를 활용한다.

◦밀폐성이 높은 구획에 대해서는  고발포기를 사용하여 공기유입구를 차단 질식소화한다.

◦기타 스프링클러 등의 소화설비를 갖추고 있는 선박도 있으며 이러한 것을 최대한 이용한다.

제2절 일반 구조현장의 안전관리

1. 구조대 안전관리

가. 구조대원의 자기관리

◦안전관리의 기본은 대원 개인의 자기관리에 있으므로 체력과 정신력 및 담력, 구조기술 연마에 노력한다.

◦현장상황에 올바르게 대응할 수 있는 판단력과 행동력을 기른다.

◦각종 구조기자재의 사용법을 완벽하게 숙지한다.

◦모든 행동은 신속하고 일사불란하게 한다.

모든 대원들은 자기의 안전관리에 철저를 기한다.

나. 인명구조 활동의 전제 요건

◦구조활동은 2인 이상이 1조로 활동하는 것을 원칙으로 한다.

◦소방활동에는 반드시 보호장구를 착용하고 퇴로를 확보한다.

◦작업 중에는 대원 상호간에 활동상황을 감시하고 통신망 유지와      위험요인에 대한 경계를 늦추지 않는다.

◦대형재난 현장에서는 역할분담과 임무교대를 할 수 있는 대원을 확보하여 각자의 임무를 충분히 수행할 수 있도록 한다.

◦전염병, 방사능, 독극물질 등에 전염되거나 노출되지 않도록 주의한다.

◦공기호흡기의 예비 봄베와 충분한 조명 확보 및 보유하고 있는 구     조 기자재를 최대한 활용하여 소기의 목적을 달성토록 한다.

◦붕괴, 도괴, 낙하, 추락, 폭발 등 위험요인을 확인한 다음 현장에 진입한다.

◦현장 지휘관은 소방활동 현장의 모든 상황을 완벽히 파악하고 안     전확보에 최우선을 두어 지휘한다.

◦대원들은 급격한 체력소진 등 자기 신체의 이상 반응에 주의한다.

◦기존에 발생했던 안전사고 모델을 교훈으로 삼아 유사한 사고가      재발되지 않도록 절대 주의한다.

다. 안전관리의 일반적 사항

구조활동이 전개되는 대표적인 재난현장은 교통사고, 수난사고, 산악사고이며, 화재, 폭발, 전기, 지진, 붕괴, 방사능사고 등의 사고상황은 천태만상이다. 모든 재난 현장은 활동환경이 열악하고 행동장애가 많아 2차적인 재난위험이 항상 잠재해 있음을 인식할 필요가 있다.

◦구조장비는 사용방법을 잘 모르거나 성능 한계를 초월할 경우 대원     부상 등의 위험이 뒤따르게 되므로 재원과 사용요령 등에 숙달해야 한다.

◦윈치를 설치하거나 로프를 연장하는 경우 지지물 등의 파손에 따라 2차적 사고위험이 많으므로 안전한 장소를 선정한다.

◦구조활동을 위해 설치한 로프나 와이어, 유압호스 등에 대원이 걸려 넘어질 수 있으므로 특히, 야간은 조명기구를 최대한 활용하여 사고방지에  노력한다.

◦현장에 운반된 기자재가 쓰러져 대원이 부상당할 위험이 있으므로 정리 정돈하여 둔다.

장시간 구조활동을 전개할 때에는 피로의 누적으로 주의력이 산만해지고 장비 등에 걸려 넘어져 부상당할 우려가 있으므로 장시간 작업자는 교대할 수 있도록 조치한다.

◦상황에 따라 모든 구조현장은 안전요원을 배치하고 통제선을 설치한다.

통제선을 설치하고 안전하게 구조활동을 펼치는 모습.

2. 주요 사고현장의 안전관리

가. 교통사고 인명구조

․차량 자체가 파손되거나 변형되어 불안정한 상태가 된다.

․최소 공간으로 구조활동이 제한되며, 화재위험 등의 2차적인 사고

발생의 위험이 높다.

․유압 전개기 등의 구조장비 사용이 필수적이다.

⑴ 안전관리의 중점

◦사고수습에 몰두하게 되면 다른 차량에 의한 2차적 사고가 뒤따르므로 안전요원을 배치한다.

◦안개로 인하여 시계가 불투명할 경우 수신호용 렌턴을 휴대한 안전요원을 배가시킨다.

◦위험물질 또는 가스를 적재(사용 포함)한 차량은 폭발위험이 많다.

⑵ 인명구조

◦인명구조는 차량으로부터 사람을 구조하는 것을 원칙으로 한다.

◦일반차량이 주행하고 있으면 대원이 접촉하여 부상당할 위험이 있으므로 사고가 발생한 차선 밖으로 나가지 않도록 로프 등으로 활동구역을 설정한다.

◦사고차량이 구조활동 중에 이동하지 않도록 확실히 고정(고임목이 부족할 경우 타이어에 펑크를 냄)한다.

사고차량이 굴러가지 않도록 고임목을 고이거나 타이어에 펑크를 낸다.

◦사고차량으로부터 누설된 연료나 오일에 인화하여 대원 및 요구조자가 화상을 입을 위험이 있으므로 사고차량의 엔진 정지와 배터리 단자를 제거하는 등의 조치를 하고 불꽃이 발생할 기자재 사용에 주의한다.

◦부득이 유리창을 파괴할 경우 테이프를 접착하여 파편이 튀지 않도록 조치한다.

◦파괴된 창에 남아있는 유리조각은 완전히 제거하고 파손된 금속 등 예리한 부분은 안쪽으로 꺾어놓은 후 천 등으로 덮어 활동 중 접촉에 의한 사고방지를 도모한다.

◦화물차의 경우 적재물이 낙하 또는 붕괴하여 대원이 부상을 입거나 활동에 장애를 받을 수 있으므로 사전에 제거하거나 고정 등의 확실한 조치를 취한다.

◦사고현장에서 기름이 누출될 경우 미끄럼과 화재 방지를 위해 모래를 뿌리고 작업을 개시한다.

◦경사진 곳이나 낭떠러지에 추락할 위험이 있는 곳은 로프를 이용하여 단단히 고정한 후 구조활동에 임한다.

유리창은 접착테이프를 붙인 다음 파괴함으로써 손상을 방지할 수 있다.

나. 산악사고 인명구조

․체력소모가 비교적 가장 많은 구조활동이다.

․재난사고의 신고․접수 및 현장 도착 시간이 지연되는 경우가 많다.

․요구조자는 골절환자가 대부분이며, 특히 겨울에는 요구조자의 동사위험이 많다.

⑴ 공통사항

◦등산길을 선행하는 대원은 후속 대원에게 나뭇가지의 튕김이나 낙    석, 붕괴, 낙하 등의 위험을 알린다.

◦길을 잃기 쉬우므로 나침반과 지도를 휴대한다.

◦등반 대원은 무전기, 손전등, 열추적 화상카메라, 신호탄, 방한복, 간식 등을 휴대하고 활동에 임한다.

◦등산길에는 계단차이, 요철 등에 주의하고 도로의 가장자리 부분이 붕괴되거나, 발을 잘못 딛어 추락하는 사고를 방지하기 위하여 등산로 중앙부분으로 보행한다.

◦구조활동에서 지지점에 활용할 나무 등은 강도를 확인하고 가급적 2    개소 이상에 지지점을 갖춘다.

◦로프를 연장할 경우에는 바위 등의 날카로운 부분에 접촉되지 않    도록 주의한다.

로프를 연장할 경우에는 모서리 등의 날카로운 부위에 닿지 않도록 한다.

◦장시간 활동할 경우는 휴식과 교대를 번갈아 하여 피로경감, 주의    력, 집중력이 떨어지지 않도록 한다.

◦급경사면의 등산길에 낙석 위험이 있는 경우는 헬멧 등을 착용하

고 반드시 윗쪽에 주의하면서 행동한다. 또한 낙석이 발생할 때는

큰소리로 아래쪽의 대원에게 알리고 경사면의 직하를 피해 우회하    여 행동한다.

⑵ 여름 산

◦여름철의 산악구조는 더위와 장시간 활동에 따라 피로가 축적되기 쉽고, 날씨 급변에 의한 안전사고의 발생 위험이 많다.

◦활동 중 천둥이나 번개가 발생하면 낙뢰사고의 위험이 있으므로 산 정상, 능선에서 곧바로 벗어나고 신체에서 금속물체를 제거하며 가능한 한 낮은 자세를 취한다.

◦직사광선을 받으며 장시간 활동할 경우 열사병 발생이 쉬우므로 교대조를 편성․운영하고 휴식조는 나무 그늘 등에서 충분한 휴식을 취한다.

◦대원은 독사, 곤충 등으로부터 신체를 보호하기 위하여 노출부가 없도록 하고 깊은 숲 속에 들어가지 않도록 한다.

◦여름은 손에 땀이 나서 기자재를 낙하시킬 위험이 있으므로 손에 땀을 닦아 미끄럼 방지에 주의를 한다. 또한 경사면에서 작업중일 경우 대원 상호간에 안전여부를 확인한다.

⑶ 겨울 산

◦겨울의 산악구조 활동은 적설과 결빙으로 활동 중 미끄러져 추락하거나 쌓인 눈이 붕괴되는 등의 위험성이 높으므로 장비, 기자재를 안전하게 설치하고 기상조건을 충분히 고려하여 행동한다.

◦눈이 얼어붙은 등산길에는 아이젠 등으로 미끄럼을 방지하고 상황에 따라서는 대원 상호간 생명로프를 확보한다.

◦바람, 눈 등으로 시계가 나쁜 경우 아래쪽을 보지 못할 수 있으므로 지형도, 컴퍼스를 활용하여 목표가 된 산의 특징, 지형 등을 비교하여 현재 위치를 확인한다.

◦방한복, 식량 기타 개인장비 등을 완전히 준비하고 대원의 체력을 고려하여 보행속도를 유지하고 대열이 흐트러지지 않도록 한다.

◦겨울산은 청정하여도 햇볕이 미치지 않는 경사면에는 동결되어 있는 곳이 있으므로 보폭을 작게 하여 넘어지거나 추락하지 않도록 주의한다.

◦눈 쌓인 경사면에서 행동할 경우 경사면 전반을 확인하면서 등반한다. 특히, 위험장소는 안전요원을 배치한다.

안전요원은 눈이 무너질 위험이 확인되면 경적 등으로 전파하여 긴급히 대피할 수 있도록 한다.

다. 수난사고 인명구조

․익수자는 자의적인 탈출이 거의 불가능하다.

․소용돌이 부근은 체력소진이나 물살의 급류 등 2차적 사고 위험이 많다.

․요구조자는 구조대원에게 필사적으로 매달리는 경향이 있다.

․구조장비의 사용이 제한적이다.

⑴ 안전관리의 중점

◦익수자가 목격될 경우 인간띠를 만들어 구조한다.

◦인간띠에 의해 구조가 곤란할 경우에는 구명환, 스치로폼, 로프 등의 부력물을 이용하여 구조한다.

요구조자가 목격될 경우에는 인간띠를 만들어 신속하게 구조한다.

◦수영구조는 최후의 수단으로 활용하며, 수면하에 침수된 요구조자일 경우에도 검색봉으로 건드려 본 다음 구조한다.

◦수영을 통하여 구조할 경우에도 요구조자의 후면에서 접근하는 것을     원칙으로 한다.

◦요구조자에게 부둥켰을 경우에는 요구조자 가슴을 한쪽팔로 밀어내면서 빠져 나온다.

요구조자가 부둥키게 되면 턱을 밀쳐 올리면서 빠져 나온다.

⑵ 육상에서의 구조

◦육상에서 구조할 수 있는 장소로서는 연안, 하천, 교량 등이 활동     거점이 되지만 발판이 불안정한 장소는 많은 대원이 왕래하므로 넘어지거나 물 속에 빠질 위험이 있다.

◦연안, 방파제 위에서는 발 앞의 울퉁불퉁한 장애물 등의 유무를 확인하여 넘어지거나 빠지지 않도록 주의한다.

◦사다리차를 활용하여 구조할 경우는 회전 등에 의해 대원이 부상     당할 위험이 있으므로 평탄하고 견고한 장소를 선정하여 부서한다.

◦연안 등에서 요구조자에게 구명 부환을 투입하는 경우에는 신체의     균형에 주의하고 안정된 자세로 행하며 필요에 따라 로프로 몸을 확보한다.

◦물 속에는 금속 등의 위험한 물품과 부유물 등 행동상 장애물이      있으므로 부상방지에 주의한다.

◦익수자가 수면하에 잠수상태일 경우라도 검색봉으로 건드려 의식을 확인한 후 구조한다.

◦동력선에 의한 구조활동을 할 경우 스크류에 주의한다.

◦결빙시의 입수는 안전로프를 반드시 연결한 후 구조한다.

◦물살의 소용돌이 부분은 대부분 수심이 깊으므로 현장 활동시 주의한다.

◦물살이 센 곳은 안전로프를 반드시 확보한 후 구조한다.

◦잠수하여 구조활동시 장애물과 수심을 확인하고 입수한다.

◦빙판 위의 이동은 엎드리거나, 넓은 반자를 이용한다.

◦잠수활동 중에는 주변에 부표나 경계선을 설치하여 타인의 접근을     금지시킨다.

◦구조대원은 잠수구조 후 급부상하게 되면 잠수병의 위험이 있으므     로 지정된 시간 준수 및 감압을 실시한다.

빙판 위에서 구조할 경우에는 사다리 또는 반자를 이용하거나 최대한 낮은 자세로 구조한다.

⑶ 배에 의한 구조

◦단선은 파도의 영향을 받아 크게 동요되고 대원의 이동, 요구조자의     수용 등에서 배의 균형이 붕괴되어 대원이 물 속으로 빠질 위험이 있다.

◦승선하는 대원은 구명동의를 착용하고, 물 속에 빠지는 경우에도 쉽게 신발을 벗고 수영할 수 있도록 사전 대비를 취한다.

◦승선 중 대원이 이동할 때는 자세를 낮추어 물 속으로 빠지지 않     도록 주의한다.

◦야간과 짙은 안개 속에서는 항해 중인 선박과 충돌할 우려가 있으     므로 등화 및 확성기 등으로 항해 중인 선박에 주의를 환기한다.

◦운항 중에는 횡파를 받아 전복할 우려가 있으므로 파도와 직각으     로부딪히지 않도록 항해에 주의한다.

◦단선 위에서 요구조자를 직접 구조하는 경우 선수나 선미측에서      신체를 확보하고 배의 균형 유지에 주의한다. 상황에 따라 부환 등을 사용한다.

◦단선에 요구조자를 인도할 때는 불안정한 측면을 피하여 배 후미     에 부서한다.

⑷ 잠수구조

◦잠수활동은 물의 속도, 수온, 수심, 수중시계 저하 및 장애물 등에 의해 육체적인 피로와 정신적, 생리적인 부담이 크고 직접 대원의 생명에 관한 위험이 잠재하고 있으므로 대원상호간에 연계가 필요하다.

◦잠수활동 중에는 활동구역 주변에 경계선을 배치하여 감시를 강화하고 확성기, 부표, 적색등, 기타 등화 등으로 일반 항해선에 잠수활동 중에 있는 것을 주지시킴과 동시에 활동구역에의 진입을 규제한다.

수상 인명구조 활동 범위내에 민간인들의 출입을 통제하여 안전사고를 방지한다.

◦잠수대원은 수시로 압력계를 확인하고 스쿠버장비 고장 등 긴급시에는 동료대원에게 알려 상대의 호흡기를 사용하여 상호 호흡하거나, 상대방의 비상용 호흡기를 사용하여 규정의 속도로 부상한다.

◦잠수할 때는 장애물 제거용의 예리한 도구를 휴대한다.

◦잠수 중 어망 등의 장애물에 걸린 경우에는 동료에게 알리고 냉정히 행동한다.

◦잠수대원은 스쿠버장비를 사용하여 잠수 중 긴급 부상할 때에는 감압증을 방지하기 위하여 반드시 규정된 시간을 준수하면서 천천히 부상한다.

◦잠수대원이 단선 등에 접근하는 경우 승선원과 연락을 취해 스크류가 정지된 상태임을 확인하여 사고 방지에 유의한다.

◦폐수 등으로 오염된 현장에서 잠수활동을 할 경우는 구조활동 종료 후 맑은 물로 신체를 세척한다.

◦잠수활동 종료 후는 잠수시간, 잠수 심도에 따라 체내가스 감압을 위하여 충분한 휴식을 취한다.

◦잠수대원은 다음과 같은 질병 또는 피로 등 신체적 정신적 이상이 있을 때는 잠수하지 않는다.

․중풍, 두통, 소화기계 질환 등의 잠수활동에 지장이 있다고 판단되는 자(눈병, 치통 등 국부적인 것도 포함)

․외상이나 기타 피부에 이상이 있는 자.

․피로가 현저한 자.

․정신적 부담, 동요 등이 현저한 자.

◦잠수대원은 안전사고 방지를 위하여 다음과 같은 응급조치 내용을 숙지한다.

․잠수기구 고장에 대응한 조치

․잠수 장애의 배제 또는 사고 발생시의 조치

․잠강 또는 부상에 따른 수압 감압에 대응하는 조치 등

제3절 구급현장의 안전관리

․시민들은 신뢰와 친절․신속을 바탕으로 119에 의존한다.

․대부분의 환자가 현장 응급처치 또는 이송을 전제로 한다.

․신속을 요구하는 환자에게는 당황되기 쉽다.

1. 안전관리의 중점

◦안전한 곳에 정차하여 2차 사고를 방지한다.

◦환자의 흉기소지 여부 등도 잘 살펴 돌발사고에 대비(유사시 경찰과 동승한다)한다.

◦응급환자 조치시 대원의 체력 한계에 도달하지 않도록 한다.

◦각종 장비의 정확한 사용을 원칙으로 하고 무리한 처치는 금한다.

◦환자 이송시는 물론, 구급차에서 승․하차시 차량안전사고에 유의한다.

2. 구급활동

가. 이송 전․후

◦모든 대원들은 스스로의 건강관리에 노력한다.

◦응급처치는 반드시 전문치료에 도움이 되도록 한다.

◦구급대원의 전염병에 대한 감염여부의 수시 또는 정기적으로 확인하고 보균자 발견시 교체토록 한다.

◦구급차에는 상시 전염병 환자를 대비한 1회 용품을 적재한다.

◦환자 응급처치시에는 반드시 1회용 장갑을 사용한다.

◦차량세척 등 청결 및 소독을 철저히 실시한다.

◦전염병환자의 이송 후에는 반드시 신체를 깨끗이 씻고 손은 소독용 세제로 소독한다.

◦출동 및 현장 활동시의 문제점을 분석하여 재발방지에 노력한다.

◦구급대의 운영규정에 따라 철저한 점검을 실시한다.

◦만취자, 정신질환자 및 싸움현장에서 발생한 환자는 흉기소지 여부등도 잘 살펴 돌발사고에 대비(유사시 경찰관 협조)한다.

나. 구급이송 및 귀서

◦환자의 이송 중이라도 가급적 교통법규를 준수한다. (사이렌 취명시에도 다른 차량이 반드시 멈춘 것을 확인 한 다음 운행)

◦들것에 환자를 눕히는 경우 머리는 전방을 향하게 하여 이송한다.

◦응급환자를 베드에 묶어 흔들림을 방지(상태에 따라 느슨하게 조임)한다.

◦귀서시에는 긴급자동차가 아니므로 반드시 일반자동차의 교통법규를 준수한다.

◦사망자라고 판단될 경우라도 가족이 이송을 원할 경우 그에 따른다. (사망 판정은 의사가 할 수 있음)

◦음독, 타인에 의한 사상 등의 이상 징후가 있다고 판단되는 경우 현장 보존을 원칙으로 하며 살인 사건 등이 있을 경우에는 필요에 따라 신속히 경찰을 요청한다.

◦음독, 타인에 의한 사상, 살인사건 등의 이상징후가 있다고 판단되는 경우 119접수시부터 상황실 근무자는 경찰에 지체없이 통보하고 구급대원은 현장 정황 및 증거를 충분히 확보(사진촬영, 녹취 등)한다.

다른 차량이 완전히 정지한 것을 확인한 다음 운행한다.

제4절 산불 발생시 소방활동

․대류 및 기상변화에 따라 급격히 연소 확대된다.

․활동범위가 넓고, 진화장비가 제한적이다.

․체력소모가 많으며, 육안으로 상황을 판단하기 곤란하다.

1. 안전관리의 중점

가. 일반적인 사항

◦대원의 체력관리에 절대 주의한다.

◦반드시 풍상 방향에서 접근하고, 활동대원은 면제품으로 된 의복, 면장갑 등을 착용한다.

◦진화도구, 내화담요, 지도, 나침반, 음료수 등을 준비하고, 비상연락망을 구성한다.

◦지형지물을 충분히 숙지한다.

◦헬기와의 교신을 통해 연소확대 방향을 면밀히 주시한다.

◦유사시 맞불을 놓을 경우 시기를 놓치지 않아야 한다.

◦급한 경사, 좁은 골짜기, 강한 바람, 돌풍, 굴러 내리는 바위, 쓰러지는 나무 등에 주의한다.

◦야간 이동시 추락, 전도에 주의한다.

◦바람을 등지고 접근하고 불길이 약한 쪽에서 접근한다.

◦불길에 휩싸인 경우에는 나무가 적은 곳, 암석지대, 개울, 움푹 파인 곳, 이미 불탄 곳으로 대피하여야 한다.

◦혼자 고립되지 않도록 반드시 조를 이루어 활동하고 대원의 이탈(낙오자)이 없도록 주의한다.

나. 산불에 포위된 경우

◦부득이 산불에 포위된 경우 지면에 굴을 파거나 ⊔지형에 누워 몸 위로 흙을 덮는다.

◦불길 속을 돌파할 경우 물에 수건이나 상의를 적신 다음 얼굴을 가리고 낮은 자세로 탈출한다.

◦구덩이를 파지 못할 경우 주위의 나뭇가지나 풀잎을 제거하는 것도 좋은 방법의 하나이다.

◦긴급 대피로의 방향은 수풀잎이 비교적 잘 자라지 않은 바위 또는 계곡쪽을 선택하여 신속하게 빠져 나온다.

산불에 포위된 경우에는 주위의 수풀을 제거하고 구덩이를 판 다음 낮은 자세를 취한다.

2. 인명구조

◦풍상 방향에서 진입하고, 확성기를 통하여 대피․유도에 힘쓴다.

◦연소 우려가 현저할 경우 헬기를 적극적으로 활용한다.

◦연소 우려가 현저할 경우 조난자(고립자)면 하향, 계곡쪽으로 유도한다.

3. 화재진압

◦소형펌프차와 이동식 동력소방펌프를 연결하는 등 산림 및 지형의 상황에 따라 소화체제를 유지한다.

◦산세 등이 험하고 소방용수가 부족한 경우 두들기거나 삽 등으로 흙을 덮어 소화를 한다.

◦지표면에서 화세가 약할 때에는 타기 어려운 침엽수가지 또는 두들김 도구를 사용하여 직접 두들겨서 진화하는 방법도 좋다.

◦산림이 울창한 수풀 속에서 길을 잃어버릴 위험이 많으므로 함부로 부대를 이탈하여 숲 속으로 들어가지 않도록 한다.

◦다음과 같은 경우에는 방화선을 설정한다.

․화세가 강하고 연소확대가 빠른 경우

․직접소화가 불가능한 경우

◦화세가 강하여 계속해서 연소 확대되고 다른 적당한 소화수단이 없을 경우에 연소진행 방향의 앞쪽에 다음과 같은 맞불을 놓아서 화재를 진압한다.

․주된 화원의 전면에 거점을 설정(방화선 설정)

․방화선 주변 대원을 부서시킴

․비화의 경계대를 배치하고 인접대와 연락 유지

․주된 화원의 전면과 거점 위치와의 정확한 거리 판단

․화세․풍향․기류 등을 고려하여 점화

◦지상작전이 곤란할 경우 헬리콥터를 이용한 진압작전을 실시한다.

흙으로 덮어 완전히 불씨를 제거함으로써 재발을 방지한다.

제5절 방사능사고시의 소방활동

․방사선은 인체의 오감으로 절대 확인할 수 없다.

․피폭을 받아도 인체반응에 즉시 나타나지 않는다.

․대부분의 대원들에게는 관심 밖의 사고로 인식되어 있다.

․방사선 이용은 의학, 산업 등 사용범위가 꾸준히 증가하고 있다.

1. 안전관리의 중점

◦시간, 거리, 차폐 원칙을 필히 준수한다.

◦사고의 선원을 반드시 확인한 다음 인명구조 및 진압작전을 개시한다.

◦어떠한 상황에서도 서두르지 않는다.

◦사고 자체는 과대평가 할 수 있으나 과소평가는 하지 않는다.

◦피부에 상처가 있는 대원은 소방활동에서 제외시킨다.

◦분실 또는 이탈된 선원(source)은 절대 만지지 않도록 한다.

(반드시 집기를 이용하여야 함)

◦귀서 후에는 미지근한 물에 샤워를 한다.

◦방사능 누출시 제염법

① 눈, 귀, 코 등 신체내부로 통하는 부분부터 제염한다.

② 오염이 확산되지 않도록 오염물을 비닐백에 넣고 밀봉한다.

③ 제염은 외곽장소부터 안쪽으로 들어오면서 한다.

④ 피부가 붉어지면 제염을 중단하고 파놀링 크림을 바른후 드레싱한다.

방사성물질을 취급할 경우에는 함부로 다루는 것을 금지하며, 절대 과소평가하지 않아야 한다.

2. 인명구조

◦구조활동 시간이 장시간일 경우 다른 대원과 필히 교대를 실시한다.

◦요구조자는 가급적 현장에서 응급처치를 하고, 환자 이송은 전문의료진의 의사에 따른다.

◦환자에게 접근시 방사선 피폭여부 등의 안전상태를 먼저 확인한다.

◦구조활동에 임하는 대원은 개인별로 활동 시간을 체크한다.

◦피부에 상처가 있거나 전문지식을 갖추지 못한 신임 대원은 현장 활동에서 제외시킨다.

3. 화재진압

◦관계자로부터 화재상황 및 저장․취급하고 있는 방사선원의 종류 등의 신속한 정보수집을 한 다음 작전을 개시한다.

◦필요한 안전장구 및 복장을 갖춘 자 이외에는 방어에 필요한 인원이라도 출입을 통제하고 최소한의 인원을 투입한다.

◦화재진압 대원의 진입 이전에 반드시 선량 측정기로 확인한다.

◦방사성물질이 액체인 경우에는 방수를 하게 되면 오염지역이 확산되므로 절대 방수를 하지 않는다.

◦액체인 방사성물질이 확산될 우려가 있는 경우는 흡습포를 이용하거나 흘러내리는 부근에 구덩이를 파서 모이도록 한다.

◦오염구역․특히 저장소․취급장소에 대하여는 분무주수를 하거나, 상황에 따라 다량의 주수로 희석 조치하되 이때 오염구역 이외 장소로의 방사능 유출방지 방안을 강구한다.

◦현장활동은 풍향․풍속에 주의하고 가급적 높은 곳에 부서한다.

◦진화작업에 필요한 장비는 오염구역 내에서 구역의 사람으로부터 요구하며 오염구역 내 사용장비는 오염제거를 실시한 후 유출한다.

◦연소확대 방지는 일반적인 화재진압 요령에 준하여 실시한다.

액체로 된 방사성물질에 주수를 할 경우에는 오염구역이 확대되므로 주수는 금지한다.

제6절 시위현장 등 우발사태시 소방활동

․과격한 시위대는 분신자살 소동 등의 돌발적인 행동을 야기한다.

․시위 군중의 일부는 돌과 화염병 등을 휴대하고 있다.

․시위군중의 감정이 극도로 악화될 경우 경찰과 소방을 구분하지  않는다.

1. 안전관리의 중점

◦반드시 퇴로를 확보한 다음 경찰의 엄호하에 진입한다.

2. 화재진압

◦화재 진압은 경찰의 엄호하에 수행한다.

◦소방의 역할 분담 등을 통한 결과에 따라 진압활동을 한다.

◦소방은 화재 진압에 전념한다는 인식을 심어주도록 한다.

◦화재 진압 도중 시위대에 방수를 하는 일이 발생하지 않도록 주의한다.

◦소방차량의 접근이 곤란한 경우 시위군중을 설득하거나 인접방향으로 우회하는 등 현장 접근 방안을 강구하고, 정면 돌파를 피해야 한다.

◦기타 화재진압은 일반적인 화재진압 요령에 따른다.

제3장 소방훈련의 안전관리

제3장 소방훈련의 안전관리

․소방훈련은 현장 적응을 중심으로 이루어 진다.

․소방훈련의 현장실습은 안전관리에 기초를 두고 있다.

․소방훈련 과정은 현장 전반에 걸쳐 직접 체험할 수 있는 과정이다.

1. 안전관리의 중점 : 모든 훈련은 개인보호장구를 착용

◦추락위험이 수반된 훈련에는 안전매트 등으로 충분한 안전조치를 취한다.

◦훈련시 요구조자는 원칙적으로 인형을 활용한다.

◦화염열이나 농연 속에서의 훈련시에는 신속히 대응할 수 있는 안전요원을 별도로 배치한다.

◦각급 지휘자 및 안전책임자 등은 소방훈련 안전점검기준에 따라 사전 점검을 실시한다.

◦인명구조용 기자재는 안전 사용기준과 요령에 따라 바르게 취급․사용토록 한다.

◦소방훈련의 기초적인 단계에서는 안전관리에 중점을 두고, 숙련의 단계에서는 정확한 판단력과 민첩한 행동을 수반하는 반복 숙달 훈련이 되도록 한다.

2. 소방훈련의 목표와 시설 등의 기준

가. 훈련의 목표와 방향

◦훈련목표는 제반 규정 및 지침에 따라 실시하되 현장 활동시에 화재유형별 적응성이 있는 반복훈련 실시

◦훈련목적․취지․중점내용에 있어서 안전성을 확실하게 명시한다.

◦훈련 전반에 걸쳐 안전에 관한 내용이 모두 포함되도록 한다.

◦과거의 훈련결과에서 얻어진 교훈을 반영하도록 한다.

◦단계적인 능력향상을 꾀하도록 구성한다.

◦훈련내용과 시간은 피교육자의 체력 및 기량에 적합토록 한다.

◦훈련 중 상황 변화에 대응한 예비 계획을 작성한다.

◦훈련의 실시요령은 구체적이고 치밀하게 계획한다.

◦사전 안전점검을 반드시 실시하고 안전행동에 관한 교육을 실시한다.

◦훈련시기 및 시간에 무리가 없도록 한다.

나. 훈련시설

◦다음과 같은 모든 훈련시설의 안전성을 확인한다.

․마모․부식․노후화 상태

․기능 저하나 불량개소 여부

․접결구의 결합상태

․위험개소의 보강상태

․돌출물 또는 예리한 물질 등의 방치상태 등

◦다른 훈련 및 업무 등과 경합되지 않도록 한다.

◦안전네트와 안전매트 등의 기구는 바르게 취급되고 있는가 수시로 확인한다.

다. 훈련장소

◦훈련목적이나 대원의 능력에 적합토록 한다.

◦잠재위험이 있는 곳을 확인하고 필요한 조치를 강구 한다.

◦낙하 및 붕괴위험은 제거한다.

◦지반이나 착지 장소 등은 안전하며 추락 등의 위험은 없는지 확인한다.

◦추락 위험장소에 철책 등 위험 방지조치를 취한다.

◦훈련내용에 적합한 넓이를 확보한다.

◦위험범위의 표지와 출입 금지조치를 취한다.

라. 개인장비

◦훈련 실시 전에는 대원 각자가 갖추어야 할 헬멧, 장갑, 안전벨트, 개인로프 등을 하나씩 점검토록 한다.

◦방화복 등의 착용상태가 완전하게 착용되었는지 확인한다.

◦경적 등에 의한 비상연락기구를 준비한다.

마. 대원

◦건강상태가 이상이 있을 경우 훈련에서 제외시킨다.

◦체력이나 능력 등의 개인차를 파악․조치한다.

◦훈련 실시 요령을 파악하고 있으며 그 이해도는 어떠한지 확인한다.

◦안전 행동요령을 숙지토록 한다.

바. 기타 전반

◦훈련용 기자재는 적시적소에서 취급토록 한다.

◦훈련중 확인 구령을 붙이도록 한다.

◦모험적인 행동과 안전을 무시하지 않도록 한다.

◦작업 공간을 충분히 확보토록 한다.

◦제한․금지사항은 준수토록 한다.

◦비상 구급약품을 준비하여 대원 부상시 응급구호를 할 수 있도록 조치한다.

◦기타 전반적인 불안정한 상태는 없는가 재확인 한다.

제4장 위기상황 스트레스 관리

산업사회의 발달로 응급 및 재해 등의 위기상황 발생이 급증하고 있다. 이로 인해 소방업무를 수행하는 대원들은 위기상황에서의 스트레스로 업무의 생산성 저하와 건강 상태 악화 등 부정적인 영향을 미쳐왔음에도 이에 대한 체계적이고 공식적인 관리는 전무하다. 위기상황을 경험한 후 생길 수 있는 이차적인 피해를 적절히 관리할 수 있는 지침을 마련하고, 모든 부서장은 대원들의 스트레스를 해소하는데 이 지침을 근거로 제반 노력을 다하여야 한다.

제1절  스트레스

1. 스트레스의 기본 용어와 개념들

용 어	개 념
스트레스원	스트레스를 유발하는 자극 또는 스트레스 반응과 연관되어 있는 자극이다.
스트레스 반응	내․외적 자극에 대한 개체의 비특이적 반응을 말한다. 스트레스는 인체의 모든 기관과 기능에 영향을 주고 변화시킬 수 있는 신경학적, 신경내분비적 반응으로 신체의 각 장기의 기능에 영향을 주게 된다. 일반적으로 스트레스란 신체적 소모반응의 총합이라고 정의할 수 있다.
표적기관	스트레스 반응이 나타나는 부분으로써 과도한 자극의 증상과 증후를 만드는 곳을 말한다.
누적 스트레스	서서히 형성되어 시간이 지남에 따라 “소진”상태를 초래하는 스트레스로서 개인의 대처 능력을 저하시킨다.
좋은 스트레스	건강과 업무수행능력을 증진시키는 긍정적인 자극을 말한다.
나쁜 스트레스	질병을 일으키고 건강을 해치기도 하는 부정적인 자극을 말한다.
소 진	정신적, 신체적으로 소모되어 탈진된 상태를 말한다. 소진과정은 3가지 단계를 거친다. 1. 놀람단계 불안, 공황, 집중력 저하, 조절되지 않거나 압도되는 느 낌, 빈맥․부정맥․위장장애․발진․갑작스런 혈압상승․근긴장 혹은 근수축․두통과 같은 생리적 증상발현 2. 저항단계 꾸물거림, 지각, 결근, 커피․차․소다․담배 소모의 증 가, 위축․회피 3. 탈진단계 절망감․무력감, 심각한 우울, 직업을 바꾸는 것에 대한 심각한 고려, 개인적 생활상태를 바꾸는 것에 대한 심각 한 고려, 은둔에 대한 동경, 자기파괴 행위에 대한 고민, 약물남용

2. 스트레스 반응 흐름도

스트레스원  ➡   스트레스 반응     ➡    표적기관으로 나타난다

예) 재난현장          아드레날린 분비 증가       심장박동수 증가

불안감 증가                불안

혈압 상승 등

제2절  외상성 스트레스

1. 외상성 스트레스의 용어와 개념들

용 어	개 념
외 상	소방공무원이 경험할 수 있는 일상적 경험 이상의 극심한 고통을 주는 어떠한 재난(예; 공포, 무력감 등)의 직접 경험자 또는 목격자로서 이는 가족, 현장요원의 건강을 위협할 수 있다.
외상 후 스트레스	외상성 스트레스 요인에 의한 매우 강한 스트레스로서 이의 반응은 대처기전을 손상시키고 개인의 조절 능력 저하와 무력감을 느끼게 한다.
외상 후 스트레스 증후군	외상 후 스트레스 증후군으로 진단되는 증상은 다음과 같다. ◦극도의 흥분 ◦퇴행, 회피 ◦괴로운 기억 또는 관련된 일들이 반복적으로 회상됨 ◦위와 같은 증상이 최소한 1달 이상 지속될 때
외상성 차단막	외상 혹은 재해에 뒤이어 피해자는 계속되는 강박 혹은 과도한 자극으로부터 벗어나고자 심리적 방어 체제를 만들기 시작한다. 이 체계는 회복을 도와 주려는 다른 대원의 노력을 격리시키는 부정적인 측면도 있으나 시간이 경과할수록 차단막은 두터워진다. 그러므로 외상 혹은 재해의 조기 중재는 매우 중요하다.

2. 과도한 스트레스의 증상과 증후

인 지 적 사고의 혼돈 의사결정의 어려움 기억력 상실	신 체 적 심한 발한 어지러움증 심박동 증가 혈압상승 빠른 호흡
정 서 적 정서적 충격 분노 슬픔 우울 압도감 절망감	행 동 적 일상행동의 변화 식습관 변화 개인위생 소홀 혼자있고 싶어함 침묵하는 시간이 많음

3. 외상 후 스트레스 증후군의 초기경고

◦재현되는 느낌

◦악몽

◦기억력 소실

◦외상의 잦은 회상

◦약물남용 (잦은 음주)

◦분노, 안절부절, 통제하기 어려운 적대감

◦계속되는 우울, 퇴행

◦멍한 모습

◦공황

◦공포감 조성

4. 외상 후 스트레스 관련 징후 : 정신장애

◦외상 후 스트레스 증후군

◦복합적인 부분 발작

◦우울

◦약물남용

◦인격장애 (주변인, 반사회적, 다중인격적, 정신분열증)

◦일과 관련된 변덕스러운 행동

◦기억상실과 관계없는 기억력 장애

◦외상과 관련된 기억상실증

5. 소방관 개인적인 스트레스 관리기술

한 사람의 소방관이 직장생활을 통하여 경험하게 되는 스트레스를 보다 잘 조절하고 완화시키며 상호작용을 하기 위한 의식적인 노력을 말하는 것으로 소방관 각자는 이를 생활화하도록 하여야 함은 물론 지휘관은 이의 관리를 위한 적극적인 노력 등을 제공하여야 한다.

가. 자극체에 노출되는 것을 피하거나 감소시키는 방법

(1) 문제해결

(2) 시간관리

(3) 영양관리

(4) 인지된 자극체를 피하는 것

나. 자극체의 재평가 혹은 재해석

(1) 상황의 전개과정을 그려본다.

(2) 정신치료

다. 스트레스 유발 요인 억제

(1) 적절한 수면

(2) 이완요법의 강구(예; 명상, 심상, 바이오피드백 등)

(3) 처방된 항불안제

라. 스트레스의 환기

(1) 신체적 운동 : 등산 등

(2) 정화법

제3절  위기상황 스트레스 관리 방법

1. 위기상황 스트레스 관리 방법에 있어서의 고려 사항

가. 전제조건

(1) 전인적이며 거시적인 관점에서 출발한다.

(2) 조직 내의 직원간의 지지에 중점을 둔다.

(3) 행정적인 지원이 필수적이다.

(4) 조직의 모든 부서가 위기상황 스트레스 관리방법을 수용하고 동참할 수 있어야 한다.

나. 목   표

(1) 조직원의 건강과 생산성을 유지한다.

(2) 외상성 스트레스 증상을 예방한다.

(3) 스트레스 영향을 감소시킨다.

(4) 개인의 정상기능 회복을 돕는다.

(5) 스트레스로부터 빠른 회복을 도모한다.

(6) 보다 나은 근무환경을 제공한다.

※ 위기상황 스트레스 관리 방법은 행정․감독․수행․통합․관리․지역․정치․조직의 관점 등을 초월해야 하며, 지지역할을 하는 것으로 정상적인 근무활동에 장애가 되어서는 안된다.

다. 누가 담당해야 하는가

(1) 훈련받은 팀이 관리한다.

(2) 팀은 해당 조직의 동료직원과 정신건강전문가로 구성한다.

2. 집단 진정

가. 정  의

100명 이상이 투입되는 대형 재해에서 임무 교대를 했을 때 빠른 정보제공과 휴식 기간을 말한다.

이때 재해상황에 도움이 필요한 사람을 조기에 규명하는 부수적인 기능이다.

나. 소요시간

(1) 정보제공 : 10분 정도

(2) 음식과 휴식 : 20분

다. 적용시점

대형사건으로부터 임무교대된 후 즉시, 그리고 정상근무로 복귀하기 전

라. 대 상 자

현장근무요원, 수송팀, 구급팀, 진압팀, 구조팀, 특수영역 등 각 팀 자체의 집단진정시간을 갖는다.

마. 제공자 : 훈련된 위기상황 스트레스관리 팀원

바. 환 경

2개의 큰 방, 소그룹일 때는 정보를 제공하기 위한 방 1개, 휴식과 식사를 제공하기 위한 다른 방 1개 - 이러한 시설은 사고로부터 사람들을 구했을 때 옮기기 편리하고 현장에서 충분히 가까운 장소

사. 목  표

(1) 큰 사고 후 관련자들의 안녕상태 파악

(2) 사건의 충격을 완화

(3) 대원들에게 스트레스 관리정보를 제공

(4) 정상근무로 복귀하기 전에 휴식과 음식을 제공할 기회를 제공

(5) 스트레스 해소와 다른 서비스의 필요성을 평가

아. 집단진정의 과정

(1) 현장 인근에 집단진정 센터를 마련한다.

(2) 참가자들이 도착하자마자 체크한다.

(3) 같은 임무에 참여했던 팀을 그대로 집단진정 팀으로 활용한다.

(4) 위기상황 스트레스 훈련요원은 그룹에게 정보를 제공한다.

(5) 정보제공시간을 10분으로 제한한다.

(6) 휴식과 간식시간은 20분간으로 한다.

(7) 참가자들이 스트레스 해소가 계획되어 있는지 아닌지를 알게 한다.

(8) 스트레스 대처요령에 관한 유인물을 제공한다.

자. 적용금기 사항

(1) 모든 사건에서 하는 것은 아니다.

(2) 적은 규모의 사건들에 적용하는 것은 부적절하다.

(3) 스트레스를 대체할 목적으로 적용할 수 없다.

(4) 순직의 경우는 사용하지 않는다. (대신 스트레스 해소법을 사용한다)

차. 주의사항

집단진정은 재해와 같은 큰 규모의 사고에만 제한 적용된다.

재해의 규모가 시간이 좀더 긴 스트레스 분산과정을 허용한다면 그리고 대원들이 몹시 피곤하지 않다면 스트레스 분산은 집단진정을 대치할 수 없다.

만약에 그들이 피곤하다면 보다 짧은 집단진정 과정을 바로 제공하고 쉬게 해주는 것이 좋다.

집단진정에 참여하고 있는 팀요원만이 말을 한다. 질문도 하지 않는다. 참가자들을 같은 그룹에 두지 않는다.

카. 집단진정의 구성요소

(1) 참가자를 확인한다.

(2) 스트레스 대처요령에 대해 위기상황 관리방법 팀요원이 10분정도 이야기한다.

(가) 전형적인 반응에 대하여 기술한다.

(나) 증상과 징후를 나열한다.

(다) 스트레스 대처요령에 관한 간단한 제언을 한다.

(라) 말하기를 원하거나 질문을 하기를 원하는 사람은 그렇게 하        도록 권유한다.

(3) 대원들이 정상기능을 되찾을 때까지 다른 방에서 20분동안 음식과 휴식을 제공한다.

(4) 리더나 조언자가 사람들에게 정상근무로 되돌아 갈 것을 말한다.

☞ 집단진정의 과정에서 다음의 내용이 항상 다루어져야 한다.

◦집단진정 과정의 도입

◦집단진정 과정의 소개, 스트레스를 방지하거나, 좀더 빠르고 쉽게  스트레스를 대처하도록 10분 동안 이야기하겠다고 말한다. 어떤  긴 직무는 30분 정도가 요구되기도 한다.

◦사람에 따라서 이미 스트레스 증상을 갖고 있을 수도 있고, 후에 증상이 나타나기도 하고, 없을 수도 있다.

◦스트레스 증상은 그 환경하에서는 정상이라는 확신감을 준다.

◦스트레스 증상을 사람들이 무시한다면 그 증상들은 사람들에게 위험하고 파괴적일 수 있다고 경고한다.

◦일반적인 지각적, 생리적, 감정적 그리고 행동적인 증상과 스트레스 증상을 설명한다.

◦스트레스로부터 회복하기 위해 먹고 휴식을 취하는 것, 마약과 술을 피하는 것, 사랑하는 사람과 대화하는 것, 대중매체에 대해 대처하고, 다른 도움을 주는 방법 등에 관해 말한다.

◦집단진정 후 약 1주안에 실시된 스트레스 해소에 대해 알린다.

◦참가자들이 질문을 하거나 하고 싶은 말을 하도록 북돋기 위해 간단히 설명한다.

◦진행자는 마무리를 한다.

◦유인물을 배포한다.

3. 스트레스 분산

가. 정 의

스트레스 해소의 축약형으로서 현장에 투입되었다가 복귀하기 직전 외상성 스트레스를 예방하기 위한 지지제공을 말한다.

나. 기 간 : 통상적으로 20～45분 걸린다.(스트레스 해소는 대체로 2～3간 걸린다.)

다. 적 용 : 재난사고 후 8시간 내에 제공되어야 한다. 가능하다면 사고                후 즉시 제공되어야 한다.(1～2시간내)

라. 주요 대상

응급상황에서 일하는 소그룹을 대상으로 하며 인원은 약 6～8명으로 구성된다. 같은 사고에 투입되었던 각기 다른 그룹의 요원들을 위해 복합적인 스트레스 분산방법이 제공되기도 한다.

마. 진 행 자 : 위기상황 스트레스 관리방법을 훈련받은 팀원

바. 실시장소 : 산만하지 않은 주위환경

사. 목 표

(1) 사건의 충격완화

(2) 회복과정을 촉진

(3) 다른 서비스의 필요성 여부를 평가하기 위해

(4) 인지적, 정서적, 그리고 신체적인 증상의 완화를 위해

아. 과 정

(1) 편안한 환경을 조성한다.

(2) 스트레스 경험을 가급적 빨리 환기시키도록 한다.

(3) 정보를 교류한다.

(4) 사건의 인지적 과정을 회복한다.

(5) 스트레스를 이기는 방법에 대한 정보를 제공한다.

(6) 대원 한사람 한사람이 소중함을 일깨운다.

(7) 미래에 대한 기대감을 갖도록 한다.

자. 적용금기 사항

(1) 위기상황 스트레스 해소방법이 전제된 경우가 아니면 일반적으로 재해에는 적용되지 않는다.

(2) 대규모 사고에서는 집단 진정이 적용되며 스트레스 분산을 집단진정 대신 사용될 수 있다.

(3) 근무 중 동료가 순직한 경우 당장 위기상황 스트레스 해소가 적용될 수 없을 때 적용하되 주의를 요한다.

차. 적용시 고려사항

(1) 스트레스 분산과 집단진정은 서로 대치할 수 있으므로 둘 중 한가지를 적용한다.

(2) 스트레스 분산은 정규 스트레스 해소 프로그램보다 거의 2:1 정도로 자주 사용한다.

(3) 잘 진행되고 있는 스트레스 분산은 다음의 두 가지 중 한 가지를 만족시킨다.

(가) 스트레스 분산은 정규 스트레스 해소 프로그램을 대치할 수 있다.

(나) 정규 스트레스 해소 프로그램에 앞서 스트레스 분산의 실시는 구성원들이 차후 스트레스 해소 프로그램에 기꺼이 응하는 태도를 갖게 한다.

(다) 친밀감을 형성한다.

☞ 스트레스 분산은 7개의 단계로 구성된 스트레스 해소와 달리 3부분으로 구성된다.

☞ 스트레스 분산에서 참여자들은 말하기도 하고 침묵을 하기도 한다. 반드시 말해야만 하는 것은 아니다.

☞ 필기를 하거나 녹음은 허락되지 않는다.

☞ 가끔 스트레스 분산을 위해 여러 그룹의 응급요원들이 함께 합동으로 참여하는 것이 필요하다. 이는 모든 부분이 사건에 함께 연관되었을 때만 행해진다.

카. 스트레스 분산의 구성요소

도입, 탐색, 정보제공

(1) 도 입

(가) 촉진자 소개

(나) 목적 설명

(다) 동기 부여

(라) 비밀유지에 대한 경고

(마) 조사하거나 비난하려 하지 말 것

(바) 과정 종료

(사) 목표 설명

(아) 과정 설명

(자) 기타 부가적인 지지 제공

(2) 탐 색

(가) 어떤 일이 일어났는지 기술해 보도록 질문

(나) 몇 가지 확인 질문하기

(다) 경험과 반응에 대해 토론하기

(라) 도움이 필요한지 사정

(마) 재확인

(3) 정보 제공

(가) 각자의 탐색된 부분을 요약

(나) 경험과 반응의 일반화

(다) 복합 스트레스를 이기는 방법 지도

(라) 식이 조절, 약물 복용을 피하도록 경고

(마) 휴식, 가족과 함께 시간을 보내도록 권고

(바) 운동이나 취미 활동을 하도록 권고

4. 위기상황 스트레스 해소

가. 정 의

스트레스 해소 과정은 하나의 외상사건 혹은 연속된 외상사건들에 대한 모임 혹은 토론으로 정의되기도 한다.

스트레스 분산과 해소 과정은 위기 중재 이론과 교육 중재 이론에 근거한다.

사건의 정신적 충격을 완화하기 위해 고안되었고, 전문가의 치료를 요하는 외상 후 증상을 조기 발견하여 의뢰하는데 그 목적이 있다.

스트레스 해소 과정은 정신적 그리고 교육적 요소들을 모두 갖추고 있으나, 그것을 정신치료로 생각해서는 안된다.

그대신 그것은 합리적인 방법으로 고통스런 사건에 대한 그들의 생각과 감정에 대해 이야기할 기회가 구성원들에게 주어지는 구조화된 모임이다.

모임을 통해 대상자들은 많은 다른 사람들이 같은 경험을 한다는 것을 아는 기회를 갖게 되는 것이다.

나. 스트레스 해소의 단계

단계별	내 용	목 적
1단계	도입	중재 팀원을 소개하고, 과정을 설명하며, 예상되는 결과를 설정하기 위함.
2단계	사실	각 참여자들이 각자가 인지한 대로 사건을 기술하기 위함.
3단계	사고	참여자들이 인지적인 반응을 서술하도록 하기 위함이며, 정서적인 반응으로 이행하기 위함.
4단계	반응	참여자들에게 사건 중 가장 심리적으로 부담이 되었던 면을 확인하기 위함.
5단계	증상	개인의 고통스러운 증상들을 확인하고 인지적인 수준으로 다시 돌아오기 위함.
6단계	교육	정상적인 반응과 바람직한 대처기전(스트레스관리방법)을 교육하기 위함.
7단계	종결	모호함을 명확히 하고 끝낼 준비를 함.