중랑소방서 망우119안전센터(대)

출 동 시 간	07:26
도 착 시 간	07:30
귀 소 시 간	1차-10:15(3팀)/2차-10:40(1팀)
동원 소방력	차량 : 2 대, 총 인원 : 3팀 5명 / 1팀 6명
차량 부서 위치
현 장 활 동 사 항 ※ 각 출동대별 활동사항을 6하 원칙에 의거 상세히 기재 요망 (서술식 기재)	시 간	활 동 사 항
	07:30~	망우 센터 진압3팀장 유능준 외 화재진압대원 현장 도착 시 신축 공사장 건물 정면 및 외벽 사이 연기 및 불꽃 관찰되었으며 공사장 외벽 가림막으로 옮겨 붙어 연소 중
	07:35	진압3팀장 유능준 지시에 따라 도착 즉시 펌프차 방수포로 화점부(상층부 외벽사이 및 가림막) 집중방수 화재진압 및 주변 연소방지 조치
	07:40	망우 펌프차에서 40mm소방호스(3본)전개 1층 건물 전면 우측 외벽사이 화점지역 방수 실시함. 탱크차 현장대응단 굴절차량 보수
	08:00	옥상(탑) 유하주수을 위해 40mm소방호스(4본)를 가지고 계단을 통해 이동 중 7층과 8층사이 휘경대와 합동 현장활동
	08:10	옥상에서의 방수활동이 소화효과를 극대화 한다는 판단하에 휘경대 수관에 옥상으로 추가 수관연장
	08:12	옥상(탑)에서 연소가 의심되는 건물 외벽 연단 부분 파괴 후 40m 수관의 관창을 건물 외벽 사이에 넣어 집중 방수 실시함 옥상(탑)에서 외벽사이로 방수 연소 확대 저지 및 진압에 주력 연단파괴 부분에서 스티로폴 연소냄새 및 열기를 수반한 연기가 지속적으로 분출되고 있었음
	09:00	1팀 진압대원 현장교대 임함. 3팀과 합동 현장활동 개시
	10:15	3팀 인원 및 장비 점검 후 현장 책임관의 지시에 따라 출동대 이상없이 귀소
	10:15	1팀 진압대원 옥탑에서 지속적인 유하주수 실시 연단파괴 부분에서 스티로폴 연소냄새 및 열기를 수반한 연기가 간혈적으로 분출되고 있었음
	10:40	현장대응단 3지휘팀장 현장철수 지시 망우대 인원,장비 확인후 철수
문제점 및 대책	소화작업을 위한 고층 외벽 파괴시 직원들이 위험에 노출될 가능성이 높고, 계단 층별로 표시가 없어 현재 작업하는 층을 인지하지 못해 신속한 현장활동상황 전파에 애로사항 고층건물 공사장 층별 표시를 계단에 하도록 공사관계자 협조 필요 외벽 파괴 작업시 반드시 안전로프 확보 2인1조 작업
기타사항	사용 수관 수 : 7본, 40(mm)활용
참고사항