SSG 1-1

현장활동 시 주의사항(공통)

Ⅰ. 현장상황판단 및 인명탐색

□ 요구조자의 존재여부가 불명확할 때는 요구조자가 있다고 가정하고 확인 될 때까지 탐색

□ 인명검색은 탐문에 근거한 장소를 최우선으로 하되, 열․연기 때문에 어려울 때는 엄호 주수 하에 실시

□ 검색이 완료된 장소는 지휘본부 보고 후 출입구 등에 표시

□ 검색조를 교체 시 검색경로, 범위 및 내부 상황 등을 인계

Ⅱ. 현장진입 시

□ 화재현장으로 이동할 때는 낮은 자세를 유지

□ 출입문 주위는 장애물이 방치되지 않도록 조치

□ 지하실에 소방호스 연장 시 예비호스를 계단상단부에 배치

□ 지하실 출입구에 위치한 대원은 지하실 입구 1층 상황 감시

Ⅲ. 가스누출된 실내 진입 시

□ 공기호흡기 착용 후 가스의 종류 및 위험범위 등을 조사

□ 창 개방 및 송풍기에 의해 가스농도를 폭발한계 이하로 조치

□ 진입대원 신원체크 및 즉시 구조할 수 있도록 예비대원 확보

□ 실내로 공급되는 전원스위치 및 가스밸브 차단

□ 방수복 등에 의한 정전기 발생을 막기 위해 물을 적시고 진입

□ 진입 시 신체 노출이 없도록 방호 조치 철저

□ 폭발에 대비하여 위험구역 및 경계구역을 설정, 일반인 접근 통제

Ⅳ. 인명검색 시

□ 화재가 상당히 진전되었거나 발화건물의 상태가 너무 열악하여 구조대원의 생명이 매우 위험한 경우 절대 진입 금지

□ 역화(Back draft)에 대비하여 적절한 배연 후 진입 시도

□ 항상 공기호흡기를 포함하여 완전한 보호복 착용

□ 항상 팀을 지어서(2인 1조) 활동하여야 하며, 지속적인 연락유지

□ 실내 입구에 표시를 하고, 방안 진입 시 회전방향 기억

□ 문을 개방하기 전에 손등으로 문을 만져 열기를 확인

□ 낮은 자세를 유지하고 조심스럽게 벽을 따라서 이동

□ 뜨거운 부분과 약해진 부분은 조심

□ 화재확대 가능성이 없을 시 창문을 개방하여 열과 연기를 배출

□ 방향을 잃었다면 벽을 따라 처음의 출입문 방향으로 이동

□ 투입된 모든 대원을 위한 2차 대피수단이 준비되어 있어야 함

□ 발화층 상층부에서 활동할 때는 언제든지 방수 할 수 있는 소방호스를 가지고 있어야 함

Ⅴ. 구조장비 선택 및 활용 시

□ 조작이 간단한 것, 확실하게 효과를 기대할 수 있는 것, 위험이 적은 안전한 장비를 우선적으로 선택

□ 무거운 장비를 설치할 때에는 튼튼하게 고정하고 안전사고가 발생하지 않도록 조치

□ 현장 전체의 상황을 확인. 가동 범위내의 안전 상황, 반대 측 상황, 오작동에 의한 위험성 등에 유의

□ 장비의 작동에 의한 반작용 등 2차 재해에 주의

□ 현장 진입 시 개인용 로프 휴대